배수지

○ 대배수지

연번	명칭	규모	HWL LWL	관경(㎜)		수계	위치	급수구역
				유입	배수
1	목동	70×50×6×3지 용량:60,000㎥	60.8 55.0	1,200 1,000	1,350 1,200	영등포2공장 영등포1공장	양천구 용왕정길10 (목동)	목1~6동, 등촌1,2동, 신정1,2,4~6동, 염창동, 화곡1,2,4,6,8동
2	신정	64×43×6×3지 용량:50,000㎥	60.8 55.0	1,500	1,650	영등포1공장	양천구 중앙로17길 (신정동)	신월2,6,7동,신정3,6,7동 (구로구 개봉동,고척동, 오류동,수궁동)
3	신월	51×45×6×3지 용량:40,000㎥	58.0 52.0	1,100	1,350	영등포1공장	양천구 남부순환로64길 (신월동)	신월1-5동 화곡1,7동 발산1동, 공항동 일부
4	우장산 (유인)	60×30×6×3지 용량:30,000㎥	54.9 49.0	1,200	1,350	영등포2공장	강서구 우장산로 10길 112(우장산동)	화곡본,3동,화곡5~8동 가양1~3동, 방화1~2동, 등촌1,3동,발산1,2동,공항동
5	화곡	31×41×5×2지 용량:12,000㎥	90.0 85.0	700	800	우장산배수지	강서구 초록마을로15길 81(화곡동)	화곡본동, 화곡2,4,5,8동

○ 소배수지

연번	명칭	규모	HWL LWL	관경(㎜)		수계	위치	급수구역
				유입	배수
1	성아	11×10×5×1지 용량:500㎥	60.0 55.4	150	150	신정배수지	구로구 고척로52라길 (고척동)	개봉본동 일대
2	개봉	12.5×10.5×4×1지 용량:500㎥	63.7 60.0	200	150	신정배수지	구로구 개봉로 17길 (개봉동)	개봉2동 일대
3	오류2	7.5×4×3×1지 용량:120㎥	68.7 65.0	100	150	신정배수지	구로구 오류로 8바길 (오류동)	오류2동 일대
4	온수	14×10×4×1지 용량:500㎥	68.7 65.0	200	150	신정배수지	구로구 부일로 1다길 (온수동)	온수동 일대

가압장

연번	시설명 (표고)	시설현황		펌프구경 (mm)		공급 배관 (㎜)	정격 전류	최고 최저 급수 지역	배수지 수계	위치	급수구역	지역
		용량 (대수)	용량(㎥/분) 양정(m)	흡입 (압)	토출 (압)
1	우장산 44.5	250HP 2대	17.6 45	300 (0.6)	250 (4.6)	700	32.7	90 45	우장산	우장산로 10길 112(우장산동)	화곡배수지로 송수	강서
		7.5HP 2대	0.3 47	65 (0.6)	50 (4.5)	100	16.5	65 45	우장산		화곡5동 77 정수기능대학
2	화곡 82.1	20HP 2대	1.5 35	100 (0.4)	80 (1.8)	200	31.4	89 82	화곡	초록마을로15길 81(화곡동)	화곡본동 56, 410일부
3	등촌 33	7.5HP 2대	0.6 27	100 (2.3)	100 (4.5)	100	13	50 33	목동	등촌로 51길 96 (등촌동)	등촌2동365번지일대 화곡6동 일부
4	신정 26	30HP 2대	2.7 32	200 (3.2)	150 (6.7)	200	44.9	54 26	신정	신월로22길 17 (신월동)	신월2동610-615 신정3동1196～1220	양천
5	신월 30.5	20HP 2대	1.15 44	200 (3.3)	200 (5.9)	200	32	65 30	신월	지양로 128 (신월동)	신월7동330～333일대
6	법무 32	10HP 2대	0.8 30	200 (2.4)	150 (4.2)	200	17	50 32	목동	목동중앙로9길 39(목동)	목2동231일부
7	해운 25	10HP 2대	1 18	100 (3.4)	100 (4.7)	100	17	48 25	목동	목동중앙본로 63(목동)	목3동315, 318일부
8	목동	3HP 2대	0.25 20	100 (0.4)	100 (1.8)	100	6.5	61 50	목동	용왕정길10 (목동)	목2동131일대
9	개봉 11	7.5HP 2대	1.0 16	150 (4.5)	150 (8.1)	200	13	50 19	신정	개봉로17길 18 (개봉동)	개봉2동 일대	구로
10	온수 24	15HP 2대	1.2 32	250 (3.7)	150 (4.8)	100	24	49.5 38.4	신정	부일로 901 (궁동)	온수빌라 및 정진학교 등 5개건물, 온수힐스테이트
		20HP 2대	1.55 29	250 (3.7)	150 (3.7)	150	33.3	68.7 29	신정		온수동 일대
11	육본 18.6	30HP 2대	1.63 48	150 (4.1)	150 (5.9)	150	45	58 30	신정	고척로27라길 19(고척동)	고척2동 일대 및 육본단지
12	성아 11	3HP 2대	0.36 18	50 (4.7)	50 (4.4)	50	5	52 23	신정	경인로35길 40-28(개봉본동)	개봉본동 일대
13	오류1 24	10HP 2대	1 30	150 (3.6)	150 (4.3)	150	7	58.8 24	신정	고척로12길 45 (오류동)	오류1, 개봉본동 일대
14	오류2 30	5HP 2대	0.47 22	65 (3.1)	50 (3.4)	150	8.9	64 21	신정	오류로8바길 27 (오류동)	오류2동 일대
15	궁동 23	20HP 2대	0.9 42	65 (3.5)	50 (5.2)	200	33.3	58.7 23	신정	부일로19길 34 (궁동)	궁동, 오류1 일대

유량계

구분	연번	시설명	구경(㎜)	주소	형식
구역	1	KS-8 [독산]	600	구로구 시흥대로 529	초음파
	2	KS-9 [대방4]	800	구로구 가마산로 293	〃
	3	KS-10	1,500	양천구 목동남로 72	〃
	4	KS-11 목동배1000	1,000	양천구 용왕정길30	〃
중블록	1	KSM-1 [목2]	1,000	양천구 목동중앙북로24길	〃
	2	KSM-2 [목3]	500	강서구 양천로49길 7	〃
	3	KSM-3 [목4]	700	강서구 등촌로57길 8	〃
	4	KSM-4 [신월2]	900	양천구 화곡로 21	〃
	5	KSM-5	1,650	양천구 중앙로 목동11단지 1114동 앞	〃
	6	KSM-7 [신정3]	800	구로구 고척로 22길 84	〃
	7	KSM-9 목동1200유입	1,200	양천구 용왕정길	〃
	8	KSM-10 신월배 유입	1,100	양천구 남부순환로 64길	〃
	9	KSM-11 우장산(가)화곡	700	강서구 우장산로10길 112	〃
	10	KSM-12	900	구로구 경인로 248-13	〃
	11	KSM-13	600	구로구 경인로 240	〃
배수지	1	신정	1,500	양천구 중앙로 17길	〃
	2	우장산	1,200	강서구 화곡로53나길 21
	3	화곡	800	강서구 초록마을로 15길 81	〃
가압장	1	우장산	700	강서구 우장산로 10길	〃
	2	화곡	200	강서구 초록마을로 15길 81	〃
	3	등촌	200	강서구 등촌로 51길 96	〃
	4	온수	150	구로구 부일로 901	〃
	5		150		〃
	6	개봉	200	구로구 개봉로17길 18	〃
	7	궁동	200	구로구 부일로19길 34	〃
	8	성아	150	구로구 경인로 35길 40-28	〃
	9	오류1	150	구로구 고척로 12길 45	〃
	10	오류2	80	구로구 오류로 8바길 27	〃
	11	육본	150	구로구 고척로 27라길 19	〃
	12	신정	250	양천구 신월로22길 17	〃
	13	신월	200	양천구 지양로 128	〃
	14	해운	150	양천구 중앙본로 63	〃
	15	법무	150	양천구 중앙로9길 39	〃
	16	목동131	50	양천구 용왕정길	터빈

전기방식

연번	구분	설치장소	비 고
1	외부전원	공암나루 근린공원 내
2	희생양극	송정중학교 건너 지하차도 옆길
3	외부전원	서서울공원앞 보도(남부순환로 720)	2014년 신설
4	배류기	화곡역 지하(배류기반)
5	외부전원	카페베네 건너(화곡로 224)	2014년 신설
6	외부전원	강서구청 건너편 보도
7	외부전원	마포고등학교 앞 보도
8	희생양극	양천길 강서구청 별관 입구
9	외부전원	양천길 기아서비스 센터 앞 보도(양천로 546)	2014년 신설
10	희생양극	양천길 강서소방서 앞 화단
11	희생양극	양천길 증미산역 3번 출구(자전거 보관소)
12	외부전원	양천길 보람아파트 앞
13	희생양극	양천길 강서연세병원 앞
14	외부전원	양천길 SK주유소 횡단보도 앞(양천로 720)	2014년 신설
15	외부전원	목동 도심 소공원 내
16	외부전원	목동 122단지 건너편 녹지대(우측)
17	외부전원	목동 122단지 건너편 녹지대(좌측)
18	외부전원	목동배수지 상부 제어실 뒤 건물 내
19	외부전원	목동배수지 출입구 건너편(목동 118단지 앞 보도)
20	외부전원	목동 408단지 앞 보도
21	외부전원	영등포정수장 건너(성산대교 남단 안양천 제방)
22	희생양극	안양천 둔치 신정교 상류 배기변
23	외부전원	안양천 신정교옆 제방
24	희생양극	안양천둔치 신정교~오금교간
25	외부전원	안양천 고척교옆 제방
26	희생양극	안양천둔치 롯데마트 앞
27	희생양극	안양천둔치 안양교 중간제수변
28	외부전원	구로 중앙유통상가 입구 보도
29	희생양극	메이플라워 멤버스빌 앞
30	희생양극	구로경찰서 앞
31	희생양극	동해물약국 앞
32	희생양극	복권마을 앞
33	희생양극	동방노래방 앞
34	외부전원	디지털단지오거리 BBQ 앞
35	외부전원	시흥대로 동서식품 앞
36	외부전원	개봉지하차도 옆(개봉동 198-29 도로) 화단	이관 시설물
37	외부전원	고척2파출소 앞 사거리(신호등 뒤)
38	희생양극	오류1동사무소 앞
39	희생양극	신오류주유소 입구
40	외부전원	오류IC(동부2차아파트 방음벽 앞)	이관 시설물

CCTV

연번	시설물명	위치	설치년도		카메라 규격
			카메라	DVR
1	신정가압장	가압장 출입구	2014	×	200만화소, 회전형, 적외선
2	〃	펌프실	2014	×	〃
3	개봉배수지	항 출입구	2014	×	〃
4	목동배수지	제어실정문	2014	×	〃
5	〃	1지 항출입구	2010	2007	41만화소, 회전형
6	〃	2, 3지 항출입구	2007	〃	〃
7	〃	유출밸브	2007	〃	〃
8	우장산배수지	펌프실	2014	×	200만화소, 회전형, 적외선
9	〃	제어실 정문	2013	2007	41만화소, 회전형
10	〃	1지 항출입구	2007	〃	〃
11	〃	2,3지 항출입구	2007	〃	〃
12	화곡배수지	가압장내부	2007	〃	〃
13	〃	출입문외부	〃	〃	〃
14	〃	항출입구	〃	〃	〃
15	신월배수지	1지 항출입구	〃	〃	〃
16	〃	2,3지 항출입구	〃	〃	〃
17	〃	관랑실 앞	〃	〃	〃
18	신정배수지	1지 항출입구	2012	〃	〃
19	〃	2지 항출입구	2012	〃	〃
20	〃	3지 항출입구	2011	〃	〃
21	개봉가압장	가압장 출입구	2008	2008	〃
22	〃	가압장 내부	〃	〃	〃
23	온수가압장	가압장 출입구	〃	〃	〃
24	〃	가압장 내부	〃	〃	〃
25	온수배수지	항 출입구	〃	〃	〃
26	오류2배수지	항 출입구	〃	〃	〃
27	궁동증압장	가압장 내부	〃	〃	〃
28	성아배수지	항 출입구	〃	〃	〃