Ⅰ		지하보도 기전시설 현황

지하보도명	계 약 전 력	조 명	입 구 등	비상등	배 수 펌 프	환기시설	발전기	소 화 기	계량기 번호	선로번호	변대 / 인입주번호
서울역앞	가로등 55KW 동력 5KW	32W× 2 - 331 32W× 1 - 8 28W× 1 - 102 26W× 2 - 37 LED 2W - 40 LED 3W - 32	32W×2 - 16	20 (할로겐)	380V 3HP× 1 (1호기 : 03101119) 380V 2HP× 2 (2호기 : 01053586) ( S P : 01053584)	5HP× 3	60KW (08.11)	분말 3.3kg-6 분말 3kg- 1 3Kg - 1 (하론가스)	가-*********62 동-*********55	양동로 1	9925D1835/ 9925D183
서 울 역 우 체 국	가로등 10KW 동력 11KW	32W× 2 - 85 32W× 1 - 6	LED 70W - 10	10 (할로겐)	380V 3HP× 1 (1호기 : 04040335) 380V 2HP× 1 (1호기 : 04040334)	5HP× 2	20KW (05.05)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********06 동-*********29	염천로 1 (차단기함)	9925A9125/ 9925A915
염 천 [폐쇄:‘09.11]	가로등 16KW	FPL32W×2 - 19 EL32W× 1 - 25 PL13W× 2 - 3			자연배수	1HP× 2	-	-	가-*********01	염천로 11	9925A8645/ 9925A864
남 5 가 [폐쇄:‘08.07]	가로등 9KW 동력 5KW	32W× 2 - 71 32W× 1 - 6	메탈 250W - 2	8 (백열등)	380V 2HP× 2 (1호기 : 03050464) (2호기 : 03050465)	-	42KW (90.11)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********03 동-*********72	양동로 8 (차단기함)	9925B2135/ 9925B123
남산입구	가로등 15KW 동력 5KW	FPL26W×2- 164 HAL 50W - 48 리32W× 2- 5	HCI-T70W -6 55W+32W - 8 T5FH14W - 28	FPL 26W-19	380V 5HP× 2 (1호기 : 08080864) (2호기 : 08080865)	0.2kW×1	40KW (09.01)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********71 동-*********59	양동지 2L1L2	9925B332/
남 대 문	가로등 35KW 동력 15KW	FL32W× 2 - 97 FPL26W×2 - 192 T5FH28W - 185 T5FH14W - 50	LED 52W – 5 LED 4W - 12	FPL 26W-38 HL 15W×2-8	380V 2HP× 2 (1호기 : 02105717) (2호기 : 02105716)	0.2HP× 5	50KW (10.08)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********15 동-*********89	남대문 R1	9925B6715/ 9925B671
덕수궁앞	가로등 13KW 동력 5KW	FL32W× 2 - 9 FPL32W× 1 - 36 FPL26W× 2 - 29 FPL55W× 1 - 48 T5FH28W - 82 LED 15W - 8 다운20W - 72	HQI 150W - 8	13 (할로겐)	380V 2HP× 2 (1호기 : 08050445) (2호기 : 08050446)	0.2kW×1	40KW (09.05)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********57 동-*********28	모교지 8L4	9926W0411/ 9926Q031
중 앙 우체국	가로등 5KW 동력 5KW	LED38W - 111 LED40W - 1	LED70W - 5	LED4W - 19	380V 2HP× 3 (1호기: 02125929) (2호기: 02125928) (SP : 02105718)	0.2kW×1	30KW (02.03)	3Kg - 1 (하론가스)	가******** 동-*********80	남대문로 R6	9926Y6125/ 9926Y62D
한국은행	가로등 10KW 동력 5KW	LED38W - 87 LED40W - 1	LED70W - 3	LED4W - 12	380V 2HP× 2	0.2kW×1	11KW (06.11)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********16 동-*********65	남대문로 R5-1	9925E3915/ 9925E391
회 현	가로등 14KW	LED 50W× 21 다운 200W - 9	FPL24W×3-10	14 (백열등)	380V 3HP× 2	-	-	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********20	남산로 11	9925E8325/ 9925E842
충 무	가로등 5KW	LED40W- 34	LED 70W - 3	9 (할로겐)	자연배수	-	10KW (04.12)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********10	퇴계로 R9	0026S8245/ 0026S824
광 희 문 [폐쇄:‘08.06]	가로등 15KW	32W× 2 - 40 32W× 1 - 1 IL 60W - 5		8 (백열등)	자연배수	0.5HP×2	42KW (06.11)	3Kg - 1 (하론가스)	가-*********59	왕십로 L1	0126R1815/ 0126R181
신당 5동 [폐쇄:‘08.06]	가로등 15KW	32W× 2 - 35 32W× 1 - 1 IL 60W - 5		7 (백열등)	자연배수	0.5HP×2	10KW (05.05)	3Kg - 1 (하론가스)	가********	왕십로 L12	0126S9945/
쁘렝땅 지하차도		나트륨 200W-10

Ⅱ		유출수 전용배출시설 기전설비 현황

시설물명	위 치	계약전력	설 비 현 황			비고
			수중모터펌프	토출밸브	배전반
동대문운동장앞	을지로6가 18-9	일반저압 19KW 3상4선380/220V	15HP× 2대 5HP× 1대	250A× 2대 100A× 1대	모타기동반 1면 감시제어반 1면	상황실 원격감시 제어

Ⅲ		저류조시설 기전시설 현황

시설물명	위 치	계약전력	설 비 현 황				비고
			수중모터펌프	저류용 수문	배전반	CCTV
한옥마을 지하저류조	필동2가 84-1 (남산골 한옥마을)	일반저압 15 KW	7.5HP× 2대	HDPE 원형 600mm(전동)× 1문	모타기동반 1면 감시제어반 1면	2대
남산침사지 조류조 (국립극장앞)	장충동2가 산14-21	일반저압 5 KW	0.5HP× 2대	사각 600mm(전동)× 1문	모타기동반 1면 감시제어반 1면	2대
남산침사지 조류조 (장충테니스장앞)	장충동2가 산7-22	일반저압 5KW	0.5HP× 2대	사각 600mm(전동)× 1문	모타기동반 1면 감시제어반 1면	2대
필동주민운동장저류조	필동2가 134-28	일반저압 5KW	0.5HP× 2대	흄관 원형 500mm(전동)× 1문	모타기동반 1면 감시제어반 1면	2대
예장동저류조 (숭의초등학교)	예장동 산5-6	일반저압 5KW			감시제어반 1면	2대
동국대입구 저류조	장충동2가 7-22	일반저압 5KW	0.5HP× 2대	사각 600mm(전동)× 2문	감시제어반 1면	3대

Ⅳ		명동바닥분수 기전시설 현황

시설물명	위 치	계약전력	설 비 현 황				비고
			수중모터펌프	노즐	밸브	배전반
명동바닥분수	을지로2가 199 - 53	일반저압 50KW	10HP × 2대 4HP × 2대 2HP × 2대	PFMJ : 14세트 PFSFSN-40 : 26세트	WATER CONTROL VALVE : 26개 BUTTERFLY VALVE : 6개 CHECK VALVE : 6개	모타기동반 1면

Ⅴ		지하수관측망 기전시설 현황

시설물명	위 치	설치년도	설 비 현 황		비고
			수중모터펌프	발전기
지하수 관측망	인현동2가 6 (덕수중학교)	‘92.06	3HP× 1대	10Kw(화물차엔진1톤)	자치구시설
	약수동 (응봉근린공원)	‘15.05	2HP× 1대	-	자치구시설
	회현동1가 115 (회현동체육시설)	‘08.01	5HP× 1대	500Kw(대형원동기)	정부지원시설
	을지로2가 199-53 (명동바닥분수)	‘12.05	2HP× 1대	한전전원	자치구시설
	필동2가 84-1 (남산한옥마을)	‘12.05	1HP× 1대	한전전원	자치구시설(위탁)
	의주로 공원	‘13.07	-	-	자치구시설
	광희초등학교	‘16.6	2HP× 1대	한전전원	자치구시설
	장충단 공원	‘14.12	2HP× 1대	한전전원	자치구시설