□ 기전시설 현황

○ 도로조명등

구 분	시설물명	개소	등주수(본)	등 수(등)	비고
계		72	1,370	20,602
가 로 등	소 계	31	1,370	1,696
	한강교량	4	510	618	한강대교101,반포대교85,동작대교256,한남대교176
	일반교량	2	34	34	여의교22, 영동1교12
	고가차도	9	612	661	도림24,노들23,수출의다리20,강남터미널22, 도림천192, 보라매214,영등포46,사당32,이수88
	지하차도입․출구	9	136	1180	대방20,동작13,사평56,신길14,영등포32, 양재18, 염곡13, 잠수교남단6,선암8
	I/C․입구	1	34	44	한남교차로
	녹지대	1	6	9	반포대교남단잔디밭
	보행,육교등	5	38	150	수출의다리12, 도림고가112, 한남대교11, 한강대교2 동작대교13
터 널 등	소 계	6	-	2,979
	터 널	6	-	2,979	상도터널812, 난곡터널525, 산복터널196, 호암1터널288, 호암2터널418, 국사봉740
지하보차도등	소 계	8	-	2,177
	지하차도(보도)	8	-	2,177	대방292(136), 영등포20(26), 잠수교남단77(64), 신길304, 사평180, 동작42, 염곡496, 양재320 선암220
기 타	소 계	28		13,750
	경관조명	6		9,645	한강대교3934, 반포대교294, 동작대교864, 한남대교2003,영등포횡단고가1477, 여의샛강1073
	내부점검등	10		3,727	노들92,강남터미널12, 도림천고가1107,기아대교123 보라매고가592, 사당고가284, 이수고가269 반포대교162,동작대교184,한남대교902, 영동1교48
	고가,교량 하부등	12		378	도림9,강남터미6,수출다리6,한남교차로24, 도림천27,보라매12,영등포역13,사당14,이수44,반포대교2,동작대교119,한남대교102

○ 터 널

구 분	폭 (m)	열	연장 (m)	환기방식	조명등		소화기	UPS (KVA)	비상 발전기	재방송	계약용량 (조/동)	배전반		CCTV
					등수	광 원						특고	저압
계					2,979		226	4	3	4		-	14	49
상도	9.2	2	568	자연	812	NA150W(308) NA250W(504)	52	60	200㎾	AM(6), FM(19)	200/40Kw	-	6	16
국사봉	10	2	320	자연	740	NA100W(644) NA150W(96)	60	5	-	AM(6), FM(19)	92/0Kw	-	1	6
난곡	10	2	360	자연	525	NA250W	48	3	50㎾	FM(19)	90,80/0Kw	-	4	10
산복	10	2	121	자연	196	CDM150W(48) CDM250W(148)	16	3	20㎾	-	46/0Kw	-	1	8
호암1	9.5	2	90	자연	288	NA250W	4	-	-	-	80/0Kw	-	1	5
호암2	9.5	2	581 (605)	자연	418	NA250W	46 (30)	-	-	FM(19)	110/0Kw	-	1	4

○ 지하차도

구 분			대방	영등포	신길	사평	잠수교 남단	동작	염곡	양재	선암
등수 합계	2,177		428	46	304	180	141	42	496	320	220
차도	1,951		NH250W×292	NH250W×20	CDM100W×136 CDM250W×168	NH150W×56 NH250W×124	MH150W×77	CDM100W×10 CDM200W×32	NH250W×496	NH150W×58 NH250W×262	CMHL 100Wx57 CMHL 150Wx77 CMHL 250Wx44 CMHL 350Wx42
보도	226		NH50W×136	LED20W×26	-	-	MH70W×60 FL32/2×4	-	-	-	-
연 장(m)			150(4차선)	36(4차선)	119(4차선)	150(4차선)	95(2차선)	55(3차선) 편도	180(6차선)	180(4차선)	170(2차선) 편도
집 수 정			61㎥ (h1.6*4.6*8.4)	184㎥ (h3.5*4*13.2)		337㎥ (h3.3*5.5*18.6)		210㎥ (h2.5*7*12)	392㎥ (h3*6*21.8)		150㎥ (h2.5*7.5*8)
배수펌프			25hp*1대 20hp*2대	25hp*3대		30hp*3대		30hp*3대	50hp*3대		50hp*2대
토 출 량			5.0㎥/min(1) 4.5㎥/min(2)	5.0㎥/min		5.1㎥/min		7.0㎥/min	6.0㎥/min		10㎥/min
발 전 기			143KVA (115KW)	143KVA (115KW)		143KVA (115KW)		85KVA (68KW)	170KVA (145KW)		133kw
계약전력 (조명/동력)			52/53Kw	22/64Kw	70/0Kw	66/60Kw	55/0Kw	20/52Kw	135/165Kw	92/0Kw	73/115Kw
저 압 반		28	3면	4면	1면	4면	2면	2면	특4 저3면	1면	4면
소화기		59	16개		8개	10개	4개		4개	9개	8개
CCTV		57	19	10	2	6	6	2	6	-	6

□ 기전시설 관리현황

구분		터널	지하차도	한강교량	일반교량	고가차도	기타	비고
합계	33	6	9	4	3	9	2
1종	10			한강 동작 반포 한남	여의샛강다리	보라매 이 수 도림천 사 당 영등포역횡단
2종	23	상도 호암1 호암2 난곡 국사봉 산복	사평 동작 잠수교남단 염곡 양재 대방 영등포 신길 선암		여의교 영동1교	도림 노들 수출의다리 강남터미널	한남교차로 반포대교남단잔디밭