「(어린이 노인 장애인) 보호구역 지정」

기초자료조사서

대상 시설명	구의 경로당					시설의 종류
						노인복지시설
소재지	주 소 : 광진구 광나루로40길 6 전화번호 : 02-446-9039
시설(학교)장 성명	황 의 길				연락처 : 02-446-9039
지정 예정구간	도로명	연장거리	도로폭	시점			종점
	광나루로40길	70m	5m	광나루로 538			광나루로40길 14

붙임 : 보호구역 지정 예정시설 위치도  ※ 현장 사진포함

이 조사의 기준과 범위는 다음과 같이 한다

기준은 어린이․노인 및 장애인 보호구역의 지정 및 관리에 관한규칙(행정안전부령 제189호)에 의한다

범위는 노인 보호구역 지정 대상 시설 주출입구(문)를 중심으로 반경 300m이내 도로

도로 여건상 특수한 경우 반경 500m 이내로 확대 조사가능하며 지리적 기준점은 지정 신청 시설의 주 출입구(문)

신호기‧안전표지 및 도로부속물 조사는 보호구역내 필요한 사항에 한함

1. 보호구역 지정 가능 노선 및 특성

가. 보호구역 지정 가능 노선

일련 번호	보호구역 지정가능 노선						비고
	도로(가로)명	차로수 (양방향)	연장거리	폭 (전체)	시점	종점
1	광나루로40길	2	70m	5m	광나루로 538	광나루로40길 14
2

나. 통행환경 및 특성

대원 경로당은 구의2동 이면도로에 위치하고 있으며 주위에 불법주차가 많아 보행자 및 운전자 시거확보에 어려움이 많은 지점임

항시 방문 및 상주인구가 많으며, 특히, 보행보조장치를 이용하는 노인이 많은 편임

1. 시설주변 도로의 자동차 통행량 및 주차 수요

가. 자동차 통행량

(단위: 대)

구분	도로구분	통행량	비고
1일 교통량	광나루로40길	200대/일
		대/일

나. 주차 현황 : 불법주차를 제외한 노상주차장, 하역주차구간, 주차허용구간 등 주차 가능면수수

(단위: 대(면))

일련 번호	도로(가로)명	주차 현황					비고
		계	노상 주차장	하역 주차구간	야간주차 허용구간	기타
1	광나루로40길	0	0	0	0	0
2

3. 교통안전시설 및 도로부속물 설치 현황

가. 교통안전시설 종류 및 수량

번호	도로(가로)명 (구간)	횡단보도 신호기	횡단보도	안전표지	노면표시	기타	비고
1	광나루로40길		1		2
2

나.. 도로부속물(도로표지, 과속방지턱 등)의 종류 및 수량

번호	도로(가로)명	보호구역 도로표지	도로 반사경	과속 방지턱	방호 울타리	미끄럼 방지포장	보차도 분리시설	칼라 포장
1	과속방지턱	-	-	1	-	-	-	-
2

4. 시설주변 도로의 연간 교통사고 발생현황(2016년)

(단위: 건,명)

일련 번호	도로(가로)명	구 분	발생건수	사망자	부상자
		총 계	-	-	-
1	광나루로40길	계	-	-	-
		차대 사람	-	-	-
		차 대 차	-	-	-
		차량 단독	-	-	-
2		계
		차대 사람
		차 대 차
		차량 단독

5. 보호구역내 기타 교통조치 필요구간

교통조치 구분	일련 번호	도로(가로)명	구간	연장길이 m	폭 m
주차 금지	1	광나루로40길	보호구역내	70	5
속도제한(30km/h)	2	광나루로40길	보호구역내	70	5

6. 지정여부 자치구 의견

자료조사 종합의견	광진구 구의 경로당은 구의2동에 위치하고 있는 시설로 이면도로 안쪽에 위치하고 있어 일반인보다는 노인 보행자가 많은편이며, 불법주차로 인해 보행자 인지가 어려운 실정으로 이에 대한 안전대책이 시급한 실정임
지정여부 검토의견	지속적으로 노인인구가 증가하고 있으나 노인애 대한 안전시설은 미흡한 실정으로 해당 시설 주변 역시 교통사고의 위험에 노출되어 있다고 판단됨. 따라서 주민 불편, 보호구역 희소성 등을 고려할 때 최소한의 범위라도 노인보호구역 지정의 필요성이 높고, 해당 시설장 역시 이에 공감하며 지정 신청서를 제출하였으므로 보호구역 지정은 적정한 것으로 사료됨

붙임 1. 보호구역 지정 예정시설 위치도

구분	- 구의 경로당(광나루로40길 70m)
위치도
현장사진

붙임 2. 이동경로 조사결과

30%

70%

시설 이용자 수 : 전체   60명/일 (100%)

보행 이용자 수 : 전체   60명/일 (100%)

차량 이용자 수 : 전체    0명/일 (0%)

붙임 3. 노인 보호구역 우선순위 평가표

세부평가지표	평가방법		사 례
			현장상황	점수	가중치×점수
교통량(9)	9,000 ≤ 교통량	5	200대	1	9
	4,000 ≤ 교통량 ≤ 9,000	3
	교통량 < 4,000	1
평균주행속도(11)	55 ≤ 평균속도	5	35Km/h	2	22
	45≤ 평균속도 < 55	4
	30 ≤ 평균속도 < 45	2
	평균속도 < 30	1
중차량혼입률(7)	35 ≤ 중차량혼입률	5	32%	3	9
	25 ≤ 중차량혼입률< 35	3
	중차량혼입율 < 25	1
도로유형(3)	지방도(시․군도)	5	지방도	5	15
	특별․광역시도	3
	일반국도	1
보차분리(5)	연석	5	보차분리 시설 없음	4	20
	보차분리시설 없음	4
	노면표시	2
	기타시설물	1
도로폭(3)	차도폭 < 6m	5	5m	5	15
	6m ≤ 차도폭 < 13m	3
	13m ≤ ckehvhr	1
방호울타리(14)	미설치	5	미설치	5	70
과속방지턱(5)			미설치	5	25
미끄럼방지(3)			미설치	5	15
	설치	1
노면표시(6)			미설치	5	30
교통표지(5)			미설치	5	25
통학로 주변(8)	아파트 ․ 주택	5	아파트 ․ 주택	5	40
	학원 ․ 상가	3
	기타 ․ 교외	1
보행 장애물(8)	많음	5	많음	5	40
주/정차(3)	적음	1	많음	5	15
시설입구(5)	신호기 없음	5	신호기 없음	5	25
	신호기 점등	3
	신호기 점멸, 고장	1
시설위치(5)	지방부	5	도시부	1	5
	도시부	1
합 계					380
100점 만점 환산점수					76