긴급구조통제단 운반차량 적재함 사양(타시도 등)

시도	적재함 형태	비 고
① 대전 대구		◦ 3.5톤 윙바디(진행중) ◦ 적재함 구조 : 없음 ◦ 3.5톤 윙바디 구매예정 ◦ 적재함 구조 : 미작성
② 경남		◦ 1톤 윙바디(2015년 구입) ◦ 적재함 구조 - 높낮이 및 크기 조절가능
③ 전북		◦ 2.5톤 윙바디(진행중) ◦ 적재함구조 - 내부의 앞쪽에 3단 선반 설치 (높이 조절 가능) - 적재함 좌우 양끝부분 바닥에 로프를 걸 수 있는 고리를 좌우 5개소 이상 설치

시도	적재함 형태	비 고
④ 충남		◦ 2.5톤 윙바디(진행중) ◦ 적재함 구조 - 적재함 칸막이 형태 - 통제단 부속장비 보관용 서랍식 보관함 설치
⑤ 서울강남		◦ 1톤 윙바디 ◦ 적재함 구조 - 상하 가변칸막이 - 접이식 발판 ※ 종로 : 윙바디로 칸막이 없이 (내부제작 필요 없음) - 물건의 크기 상이함
⑥		◦ 1톤 윙바디 ◦ 적재함 구조 - 좌,우 가변칸막이 - 물건 낙하방지 벨트고리설치 ※ 물건 승하차시 사다리 이용 (알류미늄 3~4단)
⑦ 업체		◦ 1.4톤 윙바디 ◦ 적재함 구조 - 선반 : 가변식 - 바닥 : 슬라이드 및 고정식
⑧ 광주		◦ 5톤 윙바디(진행중) ◦ 적재함구조 -적개공간을 구획 - 적재물품에 맞게 크기 조절 가능