2020년도 상수도 긴급누수복구공사 품셈단가표 개선사항 및 의견

동부수도사업소

연 번	건 명	문 제 점	개선사항	의 견	비고
1	누수복구 야간대기료 적용	- 품적용 : 보통인부 2인 - 문제점 : 동부누수(4개구)-야간대기3~4명 * 2인이상 적용하는 사업소 없음	- 사업소별 현장 여건에 맞게(관할구역2~4개구) 구분 적용 필요함 - 일위대가 산정시 구분해서 산정 하고 사업소에 맞게 적용
2	야간공사 및 휴일공사 적용부분	- 근로기준법에 휴일 및 야간 근무시 가산지급 - 누수복구 공사의 특성상 휴일(법정공휴일 및 주말)에도 공사시행 * 야간공사는 품에 할증을 적용 되고 있으나 휴일작업은 반영되지 않음	- 휴일작업도 야간작업과 같이 대가반영 이 필요함
3	단가 적용 부분	- 강관 누수복구시 철판절단 및 용접 단가적용 철판(6mm기준) 1m 시공시 ⇒ 약 2만원(설계) - 용접사 인건비 35~40만원 * 누수복구 현장여건상 용접사를 상시 고용 하지 못하고 공사 발생시 일당으로 고용 및 지급	- 용접사 대기료 반영요청 * 공사현장별 용접사 대기시간 (2~6시간 이상)
		- 누수방지 새들접합 = 클램프접합 단가 동일 - 시공품에 맞게 단가 조정 필요	- 실제 시공여건 및 품 적용을 위해 클램프접합 단가 조정 필요함
		- 기존 새들분수전 철거품 반영 누락 * 시공 : 새들분수전 철거 후 누방 설치 반영 : 누수방지 새들 접합 품만 적용	- 기존 새들분수전 철거품 반영이 필요함
		- 사급자재 단가 반영 * 앵글밸브(15mm) 설계단가 : 10,740원 납품단가 : 14,080원	- 물가정보지 등에 자재 단가 인상분이 반영되지 않는 자재 정정단가 반영 필요

※ 작성요령

개선사항 및 의견 중 근거 법이나 관련규정이 있으면 명기 바람.