구로 긴급보수예산 현장확인 결과

□ 일시/대상 : 2014. 4. 25.(금) / 구로소방서 본서

□ 확 인 자 : 소방경 오재경, 소방교 서병찬

□ 확인내용 (배정요구 : 12,628천원)

1. 본서 가스온수보일러 내부 탱크의 천공 누수로 수리불가 교체

- 7,348천원 (※경동보일러 서비스팀 현장방문 점검)

2. 호스건조대 모터 등 고장 - 3,750천원

3. 현장대응단 차고문 2세트 스프링 절단 – 1,530천원

□ 확인결과 ⇒ 예산 배정 필요

○ 본서 가스온수보일러 내부 탱크 천공으로 폭발등의 위험이 있어 현재 사용불가하고, 내부 탱크는 수리가 불가한 부분으로 교체가 필요함.

○ 호스건조대의 무리한 사용으로 모터, 모터 고정대 등이 파손되었으며, 출동태세 확립을 위해 즉시 사용되어야 하는 설비로 즉시 수리 필요함.

○ 현장대응단 잦은 차고문 사용으로 스프링(소모품)이 절단된 상태로 신속한 출동과 안전사고 방지를 위해 교체가 필요함.

○ 현장사진

가스온수보일러	호스건조대 모터	차고문 스프링