교량 시설물 긴급 안전점검 결과 보고

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2020.12.24.

○ 점 검 자 : 시설6급 김부호

□ 점검결과 및 조치 계획

시 설 명	구 분	점검 결과	조치계획	비고
삼 성 교	점용 현황	※ 화재 발생 요인 점검	이상없음
	시설물 하부	※ 고드름 발생 등	이상없음
	교면 포장	※ 노면수 고임(결빙 우려)	이상없음
	배수 시설	※ 파손, 체수 막힘	이상없음
	기 타
성 내 교	점용 현황	※ 화재 발생 요인 점검	이상없음
	시설물 하부	※ 고드름 발생 등	이상없음
	교면 포장	※ 노면수 고임(결빙 우려)	이상없음
	배수 시설	※ 파손, 체수 막힘	이상없음
	기 타

시 설 명	구 분	점검 결과	조치계획	비고
서 부 교	점용 현황	※ 화재 발생 요인 점검	이상없음
	시설물 하부	※ 고드름 발생 등	이상없음
	교면 포장	※ 노면수 고임(결빙 우려)	이상없음
	배수 시설	※ 파손, 체수 막힘	이상없음
	기 타
세곡3교	점용 현황	※ 화재 발생 요인 점검	이상없음
	시설물 하부	※ 고드름 발생 등	이상없음
	교면 포장	※ 노면수 고임(결빙 우려)	이상없음
	배수 시설	※ 파손, 체수 막힘	이상없음
	기 타
세곡1교	점용 현황	※ 화재 발생 요인 점검	이상없음
	시설물 하부	※ 고드름 발생 등	이상없음
	교면 포장	※ 노면수 고임(결빙 우려)	이상없음
	배수 시설	※ 파손, 체수 막힘	이상없음
	기 타