<KSFEA 2017추계학회 포스터양식> ** 반드시 아래표에 체크해주세요.**
PW - 수질	PA - 대기	AW - 분석 및 기타	유의사항
√			분야가 중복일 경우 2개까지 중복체크 가능

실내·외 수영장의 염화시안 생성 특성

(Characteristics of Cyanogen chloride in indoor and outdoor Swimming Pools)

김예슬 · 최현숙 · 조혜윤 · 윤종철 · 박진아 · 김현정 · 이목영

서울시보건환경연구원

author: kys0815@seoul.go.kr

요   약   문

여가활동을 위한 수영장 이용시 수인성 전염병 및 유해물질에 노출된 경우 건강에 영향을 미칠 우려가 있다. 최근 연구논문 등에서 소독제인 염소와 소변속에 있는 요산이 반응하여 염화시안(CNCl) 등 휘발성 소독부산물이 생성 된다고 보고됨에 따라 실내·외 수영장의 실태를 조사하였다. 염화시안(CNCl)은 폐, 심장 및 중추 신경계를 포함하여 흡입을 통해 여러 장기에 영향을 줄 수 있는 유해 화합물이다. 2017년 2월∼9월까지 실내·외 수영장 약 90여 곳을 먹는물수질공정시험방법에 준하여 BLTEC의 SYNCA 장비를 이용, 연속흐름법으로 시안(CN)을 분석하였다. 시안(CN)이 먹는물 수질기준인 0.01mg/L 이상 검출된 곳은 240건 중 약 17%였다. 또한, 수영장 개장시점부터 폐장시까지 관찰한 결과, 오후 2∼6시 사이 청소년 풀에서 시안이 검출 되었다. 이는 수영장에 이용객이 많을수록 염화시안(CNCl) 생성이 증가되는 것으로 보여 진다. 이러한 결과로 미루어 볼 때, 건강한 여가활동을 위해서는 이용객들의 주의가 필요할 것이다.

Key words: 염화시안, 수영장, 소독부산물