업무연락전
지시번호	SMIH-14-31330	연번(문서번호)	SMIH-14-31330
지시일자		작성일자	2014-07-07
지 시 자	이한규	처리기한
제 목	깎기 비탈면(STA.1+640~1+820)부분파괴에 따른 대체공법 보고 재검토
내 용
1. 선사고덕0420-377(2014. 6.20.)호와 관련임. 2. “선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사” 구간 STA.1+640~ 1+820구간 안전성검토 결과 허용안전율을 만족하지 못하여 경사면을 낮추는 것으로 보고된 사항에 대하여 아래와 같이 재검토 지시하니 참고하시기 바랍니다. 가. 검토내용 ○ 생태 통로구간 당초 지질조사와 절취 공사 후 지질을 정확히 조사하여 토공 수량을 정확히 산출 필요 ○ 도면상에 암의 종류 및 위치를 정확히 표기하여 토질별 경사 구배 산정 ○ 설계사 의견에 현재 비탈면의 노출암선이 당초설계보다 낮은 위치에 존재하고 있으므로 암절취 공법(당초 발파)을 검토 ○ 절리가 도로쪽으로 발달되어 있어, 경사면을 보고내용 대로 낮추 었을 때 파괴 활동에 대한 검토가 필요 ○ 생태 통로 되메우기 구간과 그 외 구간을 분리하여 절취 방법 및 공법 검토

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부