제 목 : 남산3호터널 환기계측기 (VICOTEC) 합동점검 결과 보고서

1. 개 요

터널명	공 종	시설물	위 치	규 격	수 량	점검일	비 고
남산3호터널	환기설비	VICOTEC	하행 #3	SET	1	2014.5.09

2. 고장내용

- 위  치 : 남산3호터널 하행 #3 (VICOTEC)

- 설비명 : 환기설비 VICOTEC 1SET

- 내용 : VICOTEC CO 아날로그 데이터 전송 안 됨.

3. 점검내용

- 선로점검 (아날로그 케이블 점검)

- 데이터 전송상태 확인

- 서지 프로텍터 작동상태 점검

- 각종 WARNING 및 MALFUNCTION(기능불량) 상태

4. 점검 소견

- 하행 #3 VICOTEC CO 데이터 전송상태 불량 발생.

- 데이터 전송 시 일부 소손되고 서지 프로텍터 고장발생

2014.    5 .   09.

주    소 : 강남구 역삼동840-5

회    사 : 주식회사 리트코

대표이사 : 김 은 수  (인)

점 검 자 : 김 인 근