남산3호터널 위기대응훈련 실시계획

남산3터널내 화재사고 등에 대비하여 매월 실시하는 위기대응훈련을 2015년 을지연습 기간중 유관기관과 합동으로 실시하여 유사시 초기대응능력을 강화하고자 함.

1		관 련 근 거

□ 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침(국토부 예규 ‘09.8.24)

○ 터널 방재시 시설관리과, 소방서, 경찰서 등 관계기관과 협력체계 구축, 정기적 종합훈련 등 실시(제2장 2.1.3항(4))

□ 남산3호터널 위기대응훈련 세부계획 수립요청(도로시설과-8848, ‘15.7.24)

2		훈 련 개 요

□ 일 시: 2015.8.20. 00:50~01:50 ※ 01:10 화재발생 가상

□ 장 소: 남산3호터널(양방향), 차량전면통제

※ 터널 내 용산방향 비상연결통로 부근에서 외부기관이 연막탄 사용 예정

□ 유관기관: 중부·용산소방서, 남대문·용산경찰서 등

□ 훈련상황: 남산3호터널내 교통사고에 의한 차량화재 발생 가상

□ 주요훈련내용

○ 유관기관 연락 등 초동대응 훈련

- 비상연락(A), 방재설비 가동(B), 현장출동(C) 각 임무자별 초동대응 훈련

○ 화재발생(가상)에 대비한 방재설비 작동 숙달훈련

- 환기팬·차단막·비상방송·소화전·소화기 작동 및 정보표지판 표출 등

○ 위기발생시 비상연결통로를 이용한 대피훈련(외부기관)

- 비상연결통로를 이용한 요인 대피훈련 실시

3		세부훈련계획

□ 상황별 대응체계

상황감시		상황전파		방재설비가동		화재진압 및 대피
· CCTV 인지 · 시민신고 등	⇒	· 소방서 · 경찰서 · 교통방송 · 서울시 등	⇒	· 송풍기(배기) · 재방송설비 · 비상방송설비 · 차단막설비	⇒	· 현장 출동 · 피난대피 유도 · 소화기 방사 · 사후 처리

		〈남산3호터널 주요시설〉
․ 시설 : 2열(쌍굴), 왕복 4차선, 연장 1,280m, 폭 9m, 비상연결통로 2개소 ․ 설비 : 송풍기 4대(상․하행 각2대), 재방송설비(FM 19ch), 소화전(상․하행 각 24개소), 소화기 97개(상행 49, 하행 48), 차단막설비(상행 용산측) 1개소 등

□ 유관기관 상황전파

○ 소방서, 경찰서 등 유관기관과 사전협의 훈련시행

○ 화재발생에 따른 훈련순서별로 유관기관과 협의

○ 훈련홍보를 위한 서울시 교통방송 사전안내방송 실시 요청

※ 유관기관(7개소) : 소방서, 경찰서, 교통방송국, 교통정보과, 도로시설과, 용산관리소, 회현요금소, 서부도로사업소(상황실)

□ 시민행동 안내 및 방재설비 가동 조치

○ 터널내 비상방송, 차량내 라디오 등을 통한 시민들에게 대피 안내

○ 터널내 송풍기(배기), 차단막설비, 화재수신반 등 방재설비 가동

○ 차량진입 금지를 위한 터널입구 교통통제(남대문·용산경찰서)

- 터널입구의 문자전광판(2개소)에『터널내 화재발생』표출 등

○ 터널내 전체 조명 점등으로 조도 최대화하여 시인성 제고

□ 화재진압 및 요인 대피(외부기관 시행)

○ 터널내 옥내소화전을 이용한 화재차량 1차 진압

○ 출동한 소방차를 이용한 화재진압 및 구조․구난활동(중부·용산소방서)

○ 터널내 비상연결통로 부근(이태원방면) 연막탄 사용 및 요인대피

4		교통통제 및 홍보계획

□ 교통통제

○ 남대문경찰서(교통과) : 하행(시청 → 용산)

○ 용산경찰서(교통과) : 상행(용산 → 시청)

□ 홍보계획

○ 홍보기간: 2015.8.5 ~ 8.20 (15일간)

○ 홍보방법

- 교통방송(TBS)을 통한 훈련일시 등 홍보

- 남산3호터널 설치된 정보표지판(VMS) 2개소에 표출

- 교통정보과(교통정보센터) 도로전광표지판(307개소)에 표출

- 도로관리과, 도로시설과, 언론담당관 등에 서울시 언론매체를 통한 홍보

※ 남산3호터널 약도

시청방향

용산방향

남산3호터널