남촌 어린이놀이터 놀이기구 관리대장

놀이시설명	남촌어린이공원 놀이시설	놀이기구 종류	1. 미끄럼틀 1개 2. 조합놀이대 1개 3. 징검다리건너기 1개 4. 인디언집 2개 5. 언덕오르기 1개 6. 충격흡수용모래
설치일자	2018.	관리자	김용재
제조회사명	㈜가이아글러벌 02-521-3875	안전인증 (검사)번호	KSTL 01-17-11516 (2017년 3월 10일)
시공회사명	㈜이레녹화 02-452-2240	설치검사번호	KSTL 01-15-21159 (2015년 03월 23일)
			부속품
			예비 부품
수 리 이 력 사 항 (정기시설검사일)
년 월 일	수 리 내 용 (정기시설검사일)			확인
	해당없음
※ 정기시설검사일(2년마다 1개월전에 시행해야하며 미이행시 1,000만원 과태료 부과)

어린이놀이시설 안전점검 항목

구 분	점 검 항 목	이상 유무
부대 시설	울타리, 의자, 가로등의 고장 또는 파손	이상무
	화장실의 파손 및 청결한 상태	〃
	식수대, 쓰레기 처리대의 파손 및 청결	〃
	놀이터 표지판의 파손 및 내용물 지워짐	〃
놀이터공통사항	모든 놀이기구 및 시설의 낙후, 휘어짐	이상무
	움직임이 많은 영역에 밧줄이나 전선의 늘어짐	〃
	놀이터 안은 전기, 고압선, 유독물질, 유리조각, 돌부리 등의 위험물질 존재	〃
	유실 모래의 보충 및 굳은 모래 부수기	〃
	놀이터의 배수, 쓰레기 및 입구 주차 상태	〃
	기둥의 고정 및 조임 장치의 조임 상태	〃
	기구 및 시설의 베어링의 윤활	〃
	기구 및 시설의 도장상태	〃
그네	그네고리(‘S’ 훅)의 풀림 및 파손	이상무
	그네 좌석판의 파손	〃
	그네 회동구 베어링의 윤활유 주입 상태	〃
	그네 줄의 꼬임	〃
	그네 체인의 모양 변형	〃
	그네 줄의 균형 상태	〃
	그네 추락지대까지 바닥재의 충분 상태, 추락시 상해 가능 장애물의 존재	〃
	신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	〃
	금속재질의 녹 발생 상태	〃
	금인 간 곳의 존재	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거친면의 존재	〃
	볼트나 나사가 풀림 상태	〃

구 분	점 검 항 목	이상 유무
미끄럼틀	미끄럼틀 보호벽(난간)의 파손	이상무
	미끄럼틀 계단의 파손	〃
	미끄럼틀 활주판의 요철 및 파손	〃
	착지판의 흙 및 물의 존재	〃
	신체부위가 낄 수 있는 틈새의 존재	〃
	녹슨 부분은 없는가	〃
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨진 곳은 없는가	〃
	돌출부나 거친면은 없는가	〃
	볼트나 나사가 풀리지 않았는가	〃
건너는기구	금속부분의 녹슴	이상무
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃
오르는기구	그물망(체인, 타이어) 사이의 연결 부위 고정성	이상무
	손잡이(파이프, 체인, 타이어)의 파손(갈라짐, 휘어짐, 엉킴, 벗겨짐)	〃
	지지대가 느슨해져 있지 않은가	〃
	하강지역에 모래 높이 및 량의 적정성	〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	〃
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	〃
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃

구 분	점 검 항 목	이상 유무
건너는 기구 • 공중 놀이 기구	손잡이 파이프(혹은 링)가 파손(갈라짐, 휘어짐)	이상무
	하강지역에 모래 높이 량의 적정성	〃
	신체부위(손, 발, 머리)가 낄 수 있는 틈새	〃
	금속부분의 녹슴, 목재부분의 부식	〃
	금이 간 곳은 없는가	〃
	페인트 칠이 벗겨짐	〃
	돌출부나 거칠음	〃
	볼트나 너트 등의 나사 풀림	〃

어린이놀이시설 안전점검 • 안전진단 실시대장(제17조관련)

놀이시설 명 : 회현자락공원 남촌 어린이놀이시설

점검일	점검결과. 진단결과 (매월기록)				특이 사항	점검자(인)
	양호	요주의	요수리	이용 금지
2021. 01.26	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없 음	김용재
2021. 02.23.	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없 음	김용재
2021. 03.31	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없 음	김용재
2021. 04.30	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없 음	김용재
2021 05.25	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없 음	김용재
2021 06.28	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없음	김용재
2021 07.30	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없음	김용재
2021 08.26	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없음	김용재
2021. 09.29.	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없음	김용재
2021. 10.29.	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없음	김용재
2021. 11.26	조합놀이대, 그네, 모래 미끄럼틀, 흔들놀이기, 건너는기구	이상 없음	이상 없음	이상 없음	없음	김용재

※ [어린이놀이시설 안전점검항목] 에 따라 월 1회 점검후 점검결과란에 놀이 기구명을 기입하고 중요한 사항을 특이사항란에 기록