참고자료1	내수재해위험지구 단계별 사업현황

사업단계	연번	지 구 명	유 형	수 위 계	비 고 (자치구)
1	1	답십리1동 (IN-06-013)	1-2	7개소	동대문구
	2	성수2가3동 (IN-04-007)	1-1	2개소	성동구
2	1	금호4가동 (IN-04-004)	2-1	2개소	성동구
	2	군자동 (IN-03-013)	2-1	4개소	광진구
	3	길음1동 (IN-08-006)	2-1	4개소	성북구
	4	상계6,7동 (IN-11-008)	2-1	4개소	노원구
	5	상계1동1 (IN-11-011)	2-1	6개소	노원구
	6	신길동 (IN-19-003)	2-1	8개소	영등포구
	7	신대방동 (IN-19-003)	2-1	6개소	동작구
	8	노량진동3 (IN-20-003)	2-1	3개소	동작구
3	1	면목4동 (IN-03-013)	3-3	4개소	중랑구
	2	묵2동 (IN-07-008)	3-4	5개소	중랑구
	3	방화동1 (IN-16-001)	3-4	7개소	강서구
4	1	원효로2동 (IN-03-005)	4-4	2개소	용산구
	2	압구정동1 (IN-03-013)	4-4	5개소	강남구
	3	행당1 (IN-04-003)	4-3	1개소	성동구
	4	제기동1 (IN-06-006)	4-2	5개소	동대문구
	5	용신동1 (IN-06-007)	4-4	2개소	동대문구
	6	응암제1동 (IN-12-006)	4-4	5개소	은평구
	7	서강동1 (IN-14-004)	4-4	6개소	마포구
	8	개봉동1 (IN-17-003)	4-4	9개소	구로구

사업단계	연번	지 구 명	유 형	수 위 계	비 고 (자치구)
5	1	신당제1동 (IN-02-004)	5-3	4개소	중구
	2	원효로1동 (IN-03-004)	5-5	4개소	용산구
	3	한남동1 (IN-03-013)	5-5	2개소	용산구
	4	광장동 (IN-05-003)	5-1	2개소	광진구
	5	창4동 (IN-10-001)	5-2	4개소	도봉구
	6	방학1동 (IN-10-002)	5-2	3개소	도봉구
	7	도봉2동 (IN-10-003)	5-1	1개소	도봉구
	8	북가좌제2동 (IN-13-008)	5-3	1개소	서대문구
	9	서강동2 (IN-14-005)	5-3	3개소	마포구
	10	아현동 (IN-14-006)	5-3	7개소	마포구
	11	시흥동 (IN-18-004)	5-2	4개소	금천구
	12	노량진동4 (IN-20-004)	5-1	4개소	동작구
	13	흑석동 (IN-20-005)	5-6	4개소	동작구
	14	상도동 (IN-20-008)	5-3	7개소	동작구
	15	청담동1 (IN-23-003)	5-2	4개소	강남구
	16	일원동1 (IN-23-010)	5-1	3개소	강남구
	17	수서동1 (IN-23-011)	5-3	4개소	강남구
	18	수서동2 (IN-23-012)	5-2	3개소	강남구
기추진/ 진행중	1	서빙고동1 (IN-03-009)	-	-	용산구
	2	보광동1 (IN-03-011)	-	-	용산구
	3	장위3동 (IN-08-002)	-	-	성북구
	4	서초동 (IN-22-005)	-	-	서초구

<단계별 사업 분류기준>

단계	유형	주요 내용
1	1	사업추진 지연시 기존 침수이력지역 침수위험도 가중
	2	침수우려지역이 대규모로 분포
2	1	모의상 침수심이 20cm이상이거나 1ha이상 침수가 우려되는 주택지
	2	침수이력지역으로 모의상 침수심 20cm이상이고 1ha이상 침수가 우려되는 도로, 개발지
3	1	모의상 침수심 20cm미만이고 1ha미만으로 침수가 우려되는 주택지
	2	침수이력지역으로 모의상 침수심 20cm미만이거나 1ha미만으로 침수가 우려되는 도로, 개발지
	3	침수이력 없는 지역으로 모의상 침수심 20cm이상이고 1ha이상으로 침수가 우려되는 도로, 개발지
	4	개발사업 및 침수사업이 진행되었으나 침수우려지역 ※ 시설별 방재목표기준 미달 또는 단위개량사업 시행
4	1	침수이력 없는 지역으로 모의상 침수심 20cm미만이거나 1ha미만으로 침수우려되는 도로, 개발지
	2	모의상 지역 중상류에 위치한 공공부지(공원포함), 저류지에 침수발생
	3	개발사업 완료/예정부지 인근으로서 조건부여가 어렵고 부분적으로 사업이 필요한 지역
	4	개발사업 및 침수사업이 진행되었으나 침수우려지역 ※ 배수분구정비, 펌프장 개선 등 시설별 방재목표 달성
5	1	모의상 하천변 공공부지(유수지, 처리장, 공원 등)에 침수발생
	2	사업계획과 모의상 침수발생 원인이 불일치하는 단순 시설개선 사업
	3	사업시행시 침수가중 ※ 침수지역 상류 하수관로 개선
	4	하천용량부족 등의 원인으로 침수발생 ※ 주택침수는 제외(우선 검토)
	5	침수이력 없는 지역으로 모의상 침수도 발생하지 않은 지역
	6	위험지역 인근에 진행중인 개발사업에 조건을 부여하여 사업추진 가능 ※ 인근지역 계측만 시행
기추진/진행중		위험지역 전체지역의 개발사업 구역에 포함되어 사업이 진행되거나 단위사업 기진행

※ 기추진/진행중인 사업은 계측 및 방재성능검증 제외