노유자시설 관리카드

□ 일반현황
대 상 명	시립서부노인전문요양센터						시설종류		노인요양시설
주 소	서울시 마포구 월드컵로36길 15 (성산2동 368-2)						전 화		02)376-0472(주) 02)350-0713(야)
대 표	이희근(원장)		*************				소 방 안전관리자		이교선		*************
종사원 ( 192명 )	요양보호자 127명, 사회복지사 14명, 간호사 17명, 물리치료사 4명, 시설관리 5명, 조리원 12명, 사무 5명, 기타 8명.
건물구조	양식 철근조 스라브가 5/1층 11590.08㎡ 전층
수용인원 (주·야)	175(주,야)					비 고			운영시간 24시
자력대피 여 부	► 불가 : 165명(와상 50명, 거동불편 115) ► 가능 : 10명
주변여건	인 근 수 리				차 량 진 입							출동거리
	소화전	저수조		급수탑	전면 도로			후면		측면		본서	안전 센터
	마소 4396,4408				가능			가능		좌측가능 우측불가		3.5㎞	1.0㎞
특이사항	○ 시립 노유자시설이며 야간근무자 20명 상시근무 ○ 건물후면 및 우측면 정원수로 특수차량 부서 불가 ○ 마포구청 뒤편 위치

□ 소방시설 현황
소방시설	소 화 설 비				경보설비				피 난 설 비					소 화 활 동 설 비				비고
	★ 소 화 기	옥내소화전	sp 설비 / ★ 간이 sp 설비	이산화탄소설비	★자동화재속보설비	비상경보설비	★자 동 화 재 탐 지	비상방송설비	★유 도 등	★유도표지	비상조명등	★피 난 기 구	기타	연결송수관	연결살수	비상콘센트	제연설비	기 타 (방 화 셔 터)
수량	144	19	1511		1		285	228	130		3543	9		1				34

□ 노유자시설 위치도

건물사진(전면)	건물사진(측면, 후면)
위 치 도

□ 층별 현황 등(예시)

구분		지하 2층	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층	7층	8층	9층	10층	비고
용 도			주차장 기계실 방재실 조리실	사무실 요양실 식당	요양실 식당	요양실 식당	요양실 식당	요양실 식당
룸 수			3	6	14	17	17	17
수용인원			23	44	73	85	85	85
방염여부			유	유	유	유	유	유
피난시설등	구조대		무	무	무	유	유	유
	경사로		무	무	무	무	무	무
	피난계단		무	무	유	유	유	유
	승강기		유	유	유	유	유	유
	기 타

□ 소방업무처리 관련현황

구분	년월일	검사자	검사결과	조 치	확인결과	확인자	비고
소방검사 및 확인점검
	2012.5.16	장.류상천 장.심형섭	특이사항없음

행정처분	일 시	처분종류	위반내용	비고	일시	처분종류	위반내용	비고
소방안전교 육	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원
화재발생	일 시	원인	재산피해	인명피해	일시	원인	재산피해	인명피해

노유자시설 관리카드

□ 일반현황
대 상 명	시립서부데이케어센터						시설종류		주간보호서비스
주 소	서울시 마포구 월드컵로36길 15 (성산2동 368-2)						전 화		02)376-0472(주) 02)350-0713(야)
대 표	이희근(원장)		*************				소 방 안전관리자		이교선		*************
종사원 ( 192명 )	요양보호자 127명, 사회복지사 14명, 간호사 17명, 물리치료사 4명, 시설관리 5명, 조리원 12명, 사무 5명, 기타 8명.
건물구조	양식 철근조 스라브가 5/1층 11,590.08㎡ 1층 616㎡
수용인원 (주·야)	50명(주,야)					비 고			22시 귀가
자력대피 여 부	► 불가 : 5명(거동불편) ► 가능 : 45명
주변여건	인 근 수 리				차 량 진 입							출동거리
	소화전	저수조		급수탑	전면 도로			후면		측면		본서	안전 센터
	마소 4396,4408				가능			가능		좌측가능 우측불가		3.5㎞	1.0㎞
특이사항	○ 시립 노유자시설이며 노인요양시설 근무자 20명 상시근무 ○ 건물후면 및 우측면 정원수로 특수차량 부서 불가 ○ 마포구청 뒤편 위치

□ 소방시설 현황
소방시설	소 화 설 비				경보설비				피 난 설 비					소 화 활 동 설 비				비고
	★ 소 화 기	옥내소화전	sp 설비 / ★ 간이 sp 설비	이산화탄소설비	★자동화재속보설비	비상경보설비	★자 동 화 재 탐 지	비상방송설비	★유 도 등	★유도표지	비상조명등	★피 난 기 구	기타	연결송수관	연결살수	비상콘센트	제연설비	기 타 (방 화 셔 터)
수량	144	19	1511		1		285	228	130		3543	9		1				34

□ 노유자시설 위치도

건물사진(전면)	건물사진(측면, 후면)
위 치 도

□ 층별 현황 등(예시)

구분		지하 2층	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층	7층	8층	9층	10층	비고
용 도			주차장 기계실 방재실 조리실	사무실 요양실 식당	요양실 식당	요양실 식당	요양실 식당	요양실 식당
룸 수			3	6	14	17	17	17
수용인원			23	44	73	85	85	85
방염여부			유	유	유	유	유	유
피난시설등	구조대		무	무	무	유	유	유
	경사로		무	무	무	무	무	무
	피난계단		무	무	유	유	유	유
	승강기		유	유	유	유	유	유
	기 타

□ 소방업무처리 관련현황

구분	년월일	검사자	검사결과	조 치	확인결과	확인자	비고
소방검사 및 확인점검
	2012.5.16	장.류상천 장.심형섭	특이사항없음

행정처분	일 시	처분종류	위반내용	비고	일시	처분종류	위반내용	비고
소방안전교 육	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원
화재발생	일 시	원인	재산피해	인명피해	일시	원인	재산피해	인명피해

노유자시설 관리카드

□ 일반현황
대 상 명	카프여성거주시설						시설종류		알코올 중독재활치료
주 소	서울시 마포구 성미산로5길 50-15 (성산1동 30-35)						전 화		02)325-4107~8(주·야)
대 표	이은숙(원장)		*************				소 방 안전관리자		이미선 (사무국장)		*************
종사원 ( 6명 )	사회복지사 5명, 간호사 1명.
건물구조	양식 철근조 스라브가 2/1층 292㎡ 전층
수용인원 (주·야)	5명(주,야)					비 고			운영시간 24시간
자력대피 여 부	► 불가 : 0명 ► 가능 : 5명
주변여건	인 근 수 리				차 량 진 입							출동거리
	소화전	저수조		급수탑	전면 도로			후면		측면		본서	안전 센터
	마소 4235,44236				가능			가능		좌측불가 우측가능		3.5㎞	2㎞
특이사항	○ 사설 중독자치료시설이며, 야간근무자 2명 상시근무 ○ 주택밀집지역으로 야간 상습 불법주차로 차량 진입 어려움

□ 소방시설 현황
소방시설	소 화 설 비				경보설비				피 난 설 비					소 화 활 동 설 비				비고
	★ 소 화 기	옥내소화전	sp 설비 / ★ 간이 sp 설비	이산화탄소설비	★자동화재속보설비	비상경보설비	★자 동 화 재 탐 지	비상방송설비	★유 도 등	★유도표지	비상조명등	★피 난 기 구	기타	연결송수관	연결살수	비상콘센트	제연설비	기 타 (단독형 감지기)
수량	17								1	1	3							1

□ 노유자시설 위치도

건물사진(전면)	건물사진(측면, 후면)
위 치 도

□ 층별 현황 등

구분		지하 2층	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층	7층	8층	9층	10층	비고
용 도			요양실	사무실 요양실	요양실
룸 수			1	3	3
수용인원			0	2	3
방염여부			유	유	유
피난시설등	구조대		무	무	무
	경사로		무	무	무
	피난계단		무	무	무
	승강기		무	무	무
	기 타		무	무	무

□ 소방업무처리 관련현황

구분	년월일	검사자	검사결과	조 치	확인결과	확인자	비고
소방검사 및 확인점검

행정처분	일 시	처분종류	위반내용	비고	일시	처분종류	위반내용	비고
소방안전교 육	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원
화재발생	일 시	원인	재산피해	인명피해	일시	원인	재산피해	인명피해

노유자생활시설 관리카드

□ 일반현황
대 상 명	성산노인복지센터						시설종류		노인요양시설
주 소	서울특별시 마포구 월드컵북로12안길 68 (성산동 49-9) 1층						전 화		325-5501(주·야)
대 표	최태자		*************				소 방 안전관리자		홍혜정
종사원 ( 7명 )	요양보호자 2명, 사회복지사 2명, 행정 1명, 기계실 0명
건물구조	양식 철근콘크리트조 지상6층/지하1층 연면적 2,547.66㎡ 中 1층 382.39㎡
수용인원 (주·야)	32(야 명)					비 고
자력대피 여 부	중증 1명, 경증 14명, 거동불편 7명, 치매 8명, 자력대피 2명
주변여건	인 근 수 리				차 량 진 입							출동거리
	소화전	저수조		급수탑	전면 도로			후면		측면		본서	안전 센터
	공설 4355				가능			불가		불가		3.0㎞	1.2㎞
특이사항	☆사설 노유자시설 ☆야간근무자 2명 상시근무 ☆건물전면 4m로 특수차량 부서가능하나 주차된차량 및 전선 등이 있어 어려움 있음

□ 소방시설 현황
소방시설	소 화 설 비				경보설비				피 난 설 비					소 화 활 동 설 비				비고
	★ 소 화 기	옥내소화전	sp 설비 / ★ 간이 sp 설비	이산화탄소설비	★자동화재속보설비	비상경보설비	★자 동 화 재 탐 지	비상방송설비	★유 도 등	★유도표지	비상조명등	★피 난 기 구	기타	연결송수관	연결살수	비상콘센트	제연설비	기타
수량	5	1	1			1	1		3

★ 소방시설은 필수 소방시설로 반드시 설치되어야 합니다.

※ 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한법률시행령 별표5(2014. 2. 5. 시행)

- 간이SP설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비는 소급적용

- 위 시설 설치대상은 소방안전관리자를 반드시 선임 하여야 함(시행령 제22조 제1항)

□ 노유자시설 위치도

건물사진(전면)	건물사진(측면, 후면)
위 치 도

□ 층별 현황 등(예시)

구분		지하 2층	지하1층	1층	2층	3층	4층	5층	6층	7층	8층	9층	10층	비고
용 도				요양
룸 수				5
수용인원				32
방염여부				유
피난시설등	구조대			무
	경사로			무
	피난계단			무
	승강기			무
	기 타

□ 소방업무처리 관련현황

구분	년월일	검사자	검사결과	조 치	확인결과	확인자	비고
소방검사 및 확인점검

행정처분	일 시	처분종류	위반내용	비고	일시	처분종류	위반내용	비고
소방안전교 육	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원	일 시	참석인원
화재발생	일 시	원인	재산피해	인명피해	일시	원인	재산피해	인명피해