역삼노인복지센터 부설

역삼데이케어센터

강 남 소 방 서

노유자생활시설 관리카드

1. 건물개요
대 상 명	구립역삼노인복지센터 부설 역삼데이케어센터		위 치		강남구 역삼동 781-34				대표자 (전화번호)		정 경 오 501-5684
방화관리자 (전화번호)		김 준 섭 501-5674			종사원		27명			자위소방대 (구성)		2 개반 12명
건물구조	양식, 철근콘크리트조, 4/1층, 바닥면적 222㎡, 연면적 1029.72㎡ 1개동
계단설치 현황	주 계 단 : 1 개소 피난계단 : 개소			거주인원		30여명		화기취급 형태			난방 : 도시가스 취사 :
				자력대피 불가인원		20여명

2. 소방시설 현황
소방시설	소화설비				경보설비			피난설비					소화활동설비
	소화기	자동확산소화용구	옥내소화전	스프링클러	자동화재탐지설비	비상경보	비상방송	유도등	유도표지	비상조명등	완강기		연결송수관	연결살수	비상콘센트	무선통신보조
기준	6				28			23	5		3
설치	6				28			23	5		3

3. 층별 사용현황
층별	지하1층	1층	2층	3층	4층
용도	강당 물리치료실	경로당	요양센터 (13명입원)	데이케어 센터(20명) 사무실	식당

3-1. 위험물 등 화기취급 현황
저장소 별	유별 및 허가량	위험물안전취급자
해당없음

4. 화재진압 및 인명구조(대피)대책

□ 주위환경

○ 주택가에 위치하여 유동인구가 많고 번잡함

○ 전면 진입로는 노폭 6m 도로로 특수차 부서불가능함

□ 화재취약 및 연소확대 요인

○ 거동이 불편한 노인들의 데이케어센터로 유사시 신속한

대피 어려움이 있음

□ 인근 소방용수시설 현황

소방용수시설	위 치	형 식	기 타
소화전 3324호	강남구 역삼동781-9	지상식
소화전 194호	강남구 역삼동 781-46	지하식

○ 인근 소방용수시설 위치(사진)

소화전 3324호	소화전 194호

□ 화재진압작전 계획

○ 출동부대 편성

출동 구분	센 터	예상출동 소방력			소방용수시설		예상수관 연 장 수	기 타
		차 량	인 원	출동거리 (소요시간)	소화전	비소장치
1착대	역삼대	3	10	0.5㎞ (3분)	3324호	호	3본
2착대	영동대	3	10	1.4㎞ (4분)	194호	호	5본
3착대	삼성대	4	14	1.6㎞ (5분)	194호	호	5본

○ 위 치 도

○ 작 전 도

○ 화재진압 및 인명구조(대피) 전개

➢ 역삼대는 화재건물 진입 전 육안확인 현장상황을 상황실 및 후착대에 상황 전파

- 역삼대는 건물 앞에 부서 정문으로 진입 인명구조 및 화재진압 주력 우선

- 펌프차 운전요원은  소화수 공급주력

- 탱크차 운전요원은 소화전 3324호를 점유하여 소방용수 보급에 주력

➢ 2착대인 영동대는 건물 전면 역삼대 후면에 부서하고 연소확대 저지에 주력

➢ 구조대는 2개조로 편성 1조는 요구조자 우선 구조하고, 2조는 각층 인명검색

- 건물 내 요양시설 에 진입 인명검색 및 요구조자 구조에 주력

➢ 3착대 삼성대는 건물 동편에 부서하고 후면 연소확대 방지

□ 진압활동 및 인명구조(대피)상 예상되는 문제점 및 대책

○ 문 제 점

➢  거동불편한 노인들의 유사시 신속한 대피가 어려움

➢ 진입로가 협소하여 고가차및 특수차 전개가 곤란함

○ 대    책

➢  평상시 관계자들의 인명 대피 유도 및 구조훈련 필요함

➢ 진압대원들에게 도상 및 현지적응훈련을 통한 반복훈련을 실시

초기대응능력배양

4. 구급활동대책

□ 화재현장으로부터 최단거리 병원현황

구 분 병원명	위 치	거리 (km)	예상소요시간(분)	병상수 (개)	전문과목	구급차 (보유현황)	전화번호 (응급실)	기타
강남세브란스병원	도곡동 279-44	1	3		종합병원	1
서울의료원	삼성동 627-3	1.8	4		종합병원	3

○ 응급환자 이송활동 전개

➢ 역삼 구급대 : 구조대가 구조한인원을 신속히 강남세브란스 병원이 이송

○ 응급환자 이송 문제점 및 대책

➢ 문제점

- 노인분들의 연기 흡입시 인명피해 우려큼

➢ 대  책

-신속히 기도 확보하고 유사시 심폐소생술을 시행한다

○ 층별 평면도