어린이놀이시설 점검표

□ 공 원 명 :

점 검 내 용	점 검 결 과			조 치 계 획
	양호	수리요망	이용중지
￭ 부대시설 점검
․ 음수대, 벤치, 파고라 등 파손 여부
․ 놀이시설 안내판 등 상태
￭ 조합놀이대
․ 미끄럼틀 보호벽, 계단 파손 여부
․ 미끄럼틀 활주판의 요철 여부
․ 볼트나 나사가 풀림 상태 점검
․ 조합놀이대 지붕 및 바닥부분 파손 여부
․ 조합놀이대 주변 상해가능 장애물 존재 여부
․ 금이 가거나 금속부분 녹발생 상태
․ 해당 시설물 없음
￭ 그네
․ 그네고리 풀림, 체인모양 변형 등 상태
․ 그네 좌석판 파손 여부
․ 볼트나 나사가 풀림 상태 점검
․ 금이 가거나 금속부분 녹발생 상태
․ 해당 시설물 없음
￭ 흔들놀이기구 (시소, 흔들말 등)
․ 충격 완화용 시설(바닥) 부분 파손 여부
․ 좌우 흔들림 및 기초 부분 상태 점검
․ 손잡이 부분 파손 여부
․ 볼트나 나사가 풀림 상태
․ 금이 가거나 금속부분 녹발생 상태
․ 해당 시설물 없음
￭ 기타 (오르는기구, 공중놀이기구 등)
․ 그물망(로프) 사이 연결부위 고정성 점검
․ 손잡이 파손 여부
․ 볼트나 나사가 풀림 상태
․ 금이 가거나 금속부분 녹발생 상태
․ 해당 시설물 없음

2020. 2.

점검자 : 직        성명        (서명)

직        성명        (서명)