따로붙임 #1

상수도관 파손 가상 시나리오에 의한

긴급 누수복구 대응태세 점검 체크리스트

대    상 : 강서수도사업소

점검일시 : ’16. 11. 10.(목요일) 13:00~16:00

점 검 자 : 강서수도사업소장, 시설관리과장

점검현황

① 메시지 전달경로

구 분	최초 (직급.성명)	1차 (직급.성명)	2차 (직급.성명)	3차 (직급.성명)	4차 (직급.성명)	5차 (직급.성명)
전 달 자	시민	민원실	민원실	민원실	문병희	문병희
수 령 자	민원실 최성호	복구업체 최종남	담당 문병희 감리 노덕환	직반장 이상엽	시설관리과장 이병운	소장 이인걸
수령시간	13:01	13:02	13:03	13:05	13:05	13:05

◦ 점검결과 :

② 출동인력 명단

연번	소속	직책,직급	성명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
1	강서수도 사업소	소장	이인걸	총 상황지휘	13:05	현장출동
					13:30
2	〃	과장	이병운	총 괄	13:05	현장출동
					13:30
3	〃	6	문병희	누수복구 총괄담당	13:04	현장출동
					13:30
4	〃	6	박학중	누수복구담당	13:04	사무실 대기
					13:10
5	〃	6	이상엽	직반장	13:05	현장출동
					13:25
6	〃	7	강병길	직반장	13:05	현장출동
					13:25
7	〃	8	김종록	급수차	13:15	현장출동
					13:50
8	〃	6	김근용	급수공급총괄	13:20	사무실 대기
					13:20

연번	소속	직책,직급	성명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
9	〃	7	정수용	지역담당	13:20	현장출동
					13:40
10	〃	6	김용호	포장담당	14:00	현장출동
					15:00
11	이준엔지니어링	이사	노덕환	감리	13:05	현장출동
					13:30

복구업체

연번	소속	직책,직급	성명	비상근무 담당업무	명령시간	지연, 불참사유
					응소시간
1	(주)범흥건설	현장소장	박진삭	현장소장	13:02	현장출동
					13:30
2	〃	반장	김태원	강서반장	13:02	현장출동
					13:30
3	〃	배관공	김영환	비상대기	13:02	현장출동
					13:30
4	〃	배관공	김우평	비상대기	13:02	현장출동
					13:30
5	〃	배관공	임민재	비상대기	13:02	현장출동
					13:30
6	〃	덤프	천성인	비상대기	13:02	현장출동
					13:30
7	〃	장비	서창성	굴삭기 기사	13:02	현장출동
					13:30
8	〃	용접사	홍금복	비상대기	13:02	현장출동
					13:30
9	〃	보통인부	김대주	교통정리원	13:02	현장출동
					13:30
10	운산레블루션	포장복구 현장소장	최종극	포장복구	14:30	현장출동
					15:30

※ 참고사항 : 불참자 인적사항은 응소자 하단에 기재, 지연 응소자는 사유 기재

◦ 점검결과(공무원 등 출동사항 적정여부) :

③ 장비, 복구자재 동원현황

연번	장비명	규격	수량	장비용도	도착시간	작동여부	미출동, 미작동 사유
1	작업차량	1TON	3	인력,자재운반	13:30	작동
2	굴삭기	0.4	1	굴착	〃	〃
3	양수펌프	50㎜	2	양수작업	〃	〃
4	양수펌프	100㎜	1	양수작업	〃	〃
5	발전기	40Kw	1	상황실	〃	〃
6	안전시설	간선	1	안전유도	〃	〃
7	용접기	400Amp	1	용접	〃	〃
8	송풍기		1	송풍작업	〃	〃
9	목침	지수용	10		〃	〃
10	관절단기		1	관절단	〃	〃
11	서치라이트	300W	1		〃	〃
12	방향유도표지판		1		〃	〃
13	복구자재	D=700	1	누수복구	〃	〃
14	포장복구차량	2.5	1	포장복구	15:30	〃

◦ 점검결과(장비, 복구자재 동원현황) :  작동상태

-

④ 비상급수차량 출동 현황(출동시 물은 적재하지 않음)

연번	차량번호	적재중량	수량	도착시간	작동여부	미출동, 미작동 사유
1	서울85구6476	2.5	1	13:50	작동

◦ 기타 비상급수 현황

- 아리수 페트병 공급 : 20박스 × 20 〓 400병

⑤ 단수안내 시행 현황

◦ 단수안내 방송차량 출동

연번	차량번호	적재중량	수량	도착시간	작동여부	미출동,미작동사유
1	서울85구6476	2.5	1	14:10	작동	업체-메가폰 1대 사업소-메가폰 1대

- 점검결과(방송 가능여부) : 안내방송 및 작동상태

◦ 홈페이지 게재

구분	안내문 게재시간	게 재 자	연습용 기재여부
상수도본부 홈페이지	13:50	누수복구담당 박학중	기재

- 점검결과 :

◦ 단수안내문 게첨 현황(크기 A4이상) : 200매

- 단수홍보 : 방화3동 319~316번지 200세대

◦ 상수도사업본부 메시지 전송시스템을 이용한 음성안내 서비스 시행

⑥ 누수복구 현장관리 상태

◦ 공사안내 표지판 적정 설치 여부 :

- 교통안내 표지판  대형 4개, 소형 4개, 방향지시판 대형 2개 등

- 안전휀스 및 라바콘 적정 설치여부 : 안전휀스 18개 및 라바콘(야간경광) 20개

◦ 교통안내원 또는 신호수 적정 배치 여부 :

- 차량유도등 2개, 경광등 20개, 공사용조명 4개(발전기) 정상작동 및 설치

◦ 야간 경광등 및 공사용 조명등 적정 설치 여부 :

⑦ 누수복구공사 완료 후 다짐, 환토 및 당일 도로포장복구 준비 상태

- 점검결과 : 람마다짐기, 골재차량 1대 등 포장복구 차량 출동 및 준비상태

위와 같이 누수복구 가상 훈련을 시행하였음

2016.  11.  10.

(주)이준엔지니어링	감독대행(감리원)	노 덕 환	□
강서수도사업소 시설관리과	지방시설주사	문 병 희	□
″	과 장	이 병 운	□
상수도사업본부 누수방지과
″	지방시설주사		□
″	과 장		□

상수도사업본부장 귀하