긴급 누수복구 현장 순찰점검 체크리스트

사 업 명	2015년 양천, 강서, 구로구관내 긴급누수복구공사(장기계속단가)
부 서 명	강서수도사업소(시설관리과)	작성자	한남성	연락처	3146-4019
점검일자	2016. 03. 24 (목)요일
점검위치	서울특별시 강서구 화곡본동 102-134번지

연번

누수복구 현장순찰 점검사항

해당

유무

비     고

(조치사항)

1

긴급누수복구공사 후 포장작업은 도로포장복구(아스팔트, 콘크리트)의 서울시 포장도로 직접복구 조례 제3조 제3항의 표준단면에 따라 포장 시공하였는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

2

긴급누수복구공사 후 포장면은 기존 도로와 단차 없이 시공하였는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

3

누수복구의 포장공사 부실로 지반침하가 있는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

4

도로굴착 포장복구의뢰 작업과 동일하게 포장종류, 포장면적(가로㎝×세로㎝=면적㎡)으로 시공 하였는지 여부 ?

Y/N

√

⏨

이상없음

5

누수복구 공사완료 후 공사잔재 등 공사장 주변 정리정돈을 잘하였는지 여부 ?

Y/N

√

⏨

이상없음

6

공사용 안전시설 등의 서울시특별시 도로공사장 교통관리 실무요령에 의거  안전관리 설치가 미흡하여 안전사고 발생은 없는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

7

공사현장 피해발생을 예방하기 위한 공사 안내판, 교통안내판, 통행로 확보, 배수처리시설 유도 등 설치하고 작업하는지 여부 ?

Y/N

√

⏨

이상없음

8

누수복구 시공관리 소홀 및 환경오염(수질․공해 또는 소음)으로 민원발생은 없는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

9

공사현장 안전원 및 작업원(인부) 표준복장 착용여부는?

Y/N

√

⏨

이상없음

10

기타 누수복구장비 및 표준자재 사용 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

※ 출장결과보고서에 누수복구 현장순찰 점검사항 본 체크리스트를 작성(해당유무에 √표시)후 첨부하여 주시기 바랍니다.

긴급 누수복구 현장 순찰점검 체크리스트

사 업 명	2015 양천, 강서, 구로구관내 긴급누수복구공사(장기계속단가)
부 서 명	강서수도사업소(시설관리과)	작성자	한남성	연락처	3146-4019
점검일자	2016 03. 24 (목)요일
점검위치	서울특별시 강서구 화곡본동 56-375번지

연번

누수복구 현장순찰 점검사항

해당

유무

비     고

(조치사항)

1

긴급누수복구공사 후 포장작업은 도로포장복구(아스팔트, 콘크리트)의 서울시 포장도로 직접복구 조례 제3조 제3항의 표준단면에 따라 포장 시공하였는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

2

긴급누수복구공사 후 포장면은 기존 도로와 단차 없이 시공하였는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

3

누수복구의 포장공사 부실로 지반침하가 있는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

4

도로굴착 포장복구의뢰 작업과 동일하게 포장종류, 포장면적(가로㎝×세로㎝=면적㎡)으로 시공 하였는지 여부 ?

Y/N

√

⏨

이상없음

5

누수복구 공사완료 후 공사잔재 등 공사장 주변 정리정돈을 잘하였는지 여부 ?

Y/N

√

⏨

이상없음

6

공사용 안전시설 등의 서울시특별시 도로공사장 교통관리 실무요령에 의거  안전관리 설치가 미흡하여 안전사고 발생은 없는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

7

공사현장 피해발생을 예방하기 위한 공사 안내판, 교통안내판, 통행로 확보, 배수처리시설 유도 등 설치하고 작업하는지 여부 ?

Y/N

√

⏨

이상없음

8

누수복구 시공관리 소홀 및 환경오염(수질․공해 또는 소음)으로 민원발생은 없는지 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음

9

공사현장 안전원 및 작업원(인부) 표준복장 착용여부는?

Y/N

√

⏨

이상없음

10

기타 누수복구장비 및 표준자재 사용 여부?

Y/N

√

⏨

이상없음