누수복구 훈련 상황별  조치사항

주요 내용	조 치 사 항	업무 담당자
누수발생 접수 (14:00~14:30)	○ 현장출동후 누수발생 상황전파 (업체출동지시 및 상황보고)	함인석
누수복구업체 출동 (14:20 ~ 14:50)	○ 안전시설및 상황실설치	함인석
제수밸브조절 (14:30~15:00)	○ 광암정수장 수계 - D=1,000㎜(중간) 개→폐 (방이동 180-7번지) D=1,000㎜(중간) 개→폐 (방이동 165-3번지) D=600㎜(분기) 폐→개 (오금동130-4번지)	김재홍,김종식 김용곤,박재완 임언섭,이성석 엄용섭,장재춘
단수홍보 (14:20~14:50)	○ 메시지전송시스템 이용하여 단수 예상지역 주민홍보 - 송파구 방이동 193번지 주변 일대(300가구)	조봉구, 김자영
단수지역 조치 (14:30~종료시)	○ 단수발생지역 급수차 출동 ○ 병물아리수지원(3,000병), 소화전퇴수(10개소)	김효수(총괄) 급수운영과 시설관리과, 전직원
긴급복구 시행및완료 (14:20~17:00)	○ 긴급복구시행 - 계약업체 : 심성건설 대표 조석심 ○ 장비 : 양수펌프(150㎜), 굴삭기, 작업차량, 용접기 등	시설관리과장 이계환,송종범, 함인석
수질검사 (17:00~17:30)	○ 수질검사 실시	김명주
수계환원 시행 (17:00~17:30)	○ 광암정수장 수계 - D=1,000㎜(중간) 폐→개 (방이동 180-7번지) D=1,000㎜(중간) 폐→개 (방이동 165-3번지) D=600㎜(분기) 개→폐 (오금동130-4번지)	김재홍,김종식 김용곤,박재완 임언섭,이성석 엄용섭,장재춘
강 평	훈련사항 강평 실시	강동수도사업소장 시설관리과장