□ 뉴서울아파트 및 개나리, 열망연립 주택재건축 정비계획

관련 검토 의견

○ 서울특별시 녹색건축물 설계기준 준수

○ 해당 건축물의 총 에너지사용량 중 열에너지와 전력 사용량을 반영       하여 신재생에너지 설비 종류를 선택

○ 전력생산에 도움이 되는 태양광 설비를 우선 설치하고 공동주택

세대전용 베란다 설치형 미니태양광 등 설치 검토

○ 녹지·조경지역, 공개공지 등에 하이브리드 태양광 설치 검토

- 벤치, 케노피, 태양광·풍력 가로등, 휴대폰 충전소, 예술조형물 등

- 해당 구조물은 건물 그림자 간섭이 없는 곳에 설치

- 건물 그림자 간섭이 있는 곳에 위치한 가로등에 태양광 패널 설치 지양