문서번호	정수시설과-889
결재일자	2015.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
협조
	주무관

다목적운반차 구매 계획

2015. 03.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

다목적운반차 구매 계획

설비점검 및 장비운반용의 노후된 다목적운반차를 구매·교체하여 시설관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진개요

○ 건    명 : 다목적운반차 구매

○ 기    간 : 2015. 3

○ 구매물품 : 다목적운반차

○ 구매목적 : 설비점검 및 자재 이동시 운반수단인 다목적운반차의 내용

년수가 도래되어 노후되고 고장이 빈번하게 발생하여 구매

·교체 필요

Ⅱ		다목적운반차 비교 및 분석결과

○ 다목적운반차 비교

구분(모델명)		ECO-I2	JH2048HCX	SJE3000
사 진
제 조 사		주식회사 에코카	장한전동차	주식회사 성지기업
조달등록여부		조달등록	조달미등록	조달등록
가 격		9,048,600원 (조달수수료 포함)	9,400,000원 (부가세포함)	5,891,644원 (조달수수료 포함)
기체크기		길이3150*폭1180 *높이1850	길이2800*폭1100 *높이1850	길이2350*폭1200 *높이1770
적 재 함		길이1400*폭1100 *높이250	길이1400*폭1100 *높이250	길이1200*폭1200 *높이280
속 도		25-30km/H	30-33km/H	25km/H
적재용량		200~450kg	200-400kg	300kg
승차인원		2인승	2인승	1인승
연 료		전기배터리	전기배터리	전기배터리
시동방식		키스타트	키스타트	키스타트
A/S(본사)		서울특별시 금천구	경기도 구리시	부산광역시 사상구
특징	장점	- 동력이 전동으로 구 동되는 모터를 장착 하여 친환경적이며, 무소음,무배기가스,무진동 - 정격4KW모터사용하고, 차체가 커서 적재용이 - 원형핸들 타입으로 운전이 편리함.	- 동력이 전동으로 구 동되는 모터를 장착 하여 친환경적이며, 무소음, 무배기가스, 무진동 - 차체가 커서 적재용이 - 원형핸들 타입으로 운전이 편리함.	- 동력이 전동으로 구 동되는 모터를 장착 하여 친환경적이며, 무소음, 무배기가스, 무진동
	단점	- 배터리 구동방식으로 작업여건에 따라 배터 리 소모가 빠를수 있음.	- 배터리 구동방식으로 작업여건에 따라 배 터리 소모가 빠를수 있음.	- 배터리 용량이 적어 배터리 소모가 빠르고, 차체가 적어 적재 운반량 적음

○ 분석결과

- 구매비용 대비 작업효율과 향후 유지관리를 고려하여 본사가 서울에 위치하고 A/S가 용이하며, 장비를 사용중인 수리반의 추천을 고려하여 ㈜에코카의 ECO-I2로 구매하고자 함.

Ⅲ		구매방법

○ 구매방법 : 조달구매 (제3자 단가계약)

○ 소요예산 : 9,048,600원(조달수수료 포함)

- 다목적운반차 : 9,000,000원

- 조달수수료(0.54%) : 48,600원(변동가능)

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비 등,

자산취득비.  끝.