단계별 세부 훈련 진행상황

단계별	구 분	훈 련 내 용	동 원 장 비	담당 등	주요 활동내용
개요	훈련개요	◦훈련개요 설명 ◦안전교육 실시		현장지휘대장 (대응총괄팀장)	◦훈련개요 설명 및 안내 ◦주의사항 등 안전교육
훈련 개시		◦훈련개시(현장지휘대장) ◦ 119신고		연막탄(3개)점화 (황선희, 공익)	◦사자암 좌측 등산로 입구 10M지점 바위 위 - 훈련시작 시 1차(1개), 관 소방 출동 시 2차(2개) 점화
1단계	방화선 구축	◦삽 활용 흙덮기(불씨제거) ◦불털이개, 갈쿠리등 활용 -동작구청 공원녹지과(10), 상도3동주민센터(4), 사자암(5)	◦불털이개 ◦갈쿠리, 삽 ◦등짐펌프 ◦낫 등	동작구청, 상도3동 사자암 관계자 (책임자 : 김주천)	◦연막탄을 중심으로 주위 낙엽제거 등 ◦연막탄 주변에서 삽, 불털이개, 갈쿠리 등 활용 산불 진화
2단계	화재출동 (1단계와 동시)	◦현장지휘대장 지휘에 따라 각 출동대 훈련 위치로 (진압작전도 참조)	◦미분무가스차 준비(상도) - 동작T지원 ◦싹쓸이 SET(상도) ◦노량진 40㎜,65㎜ 양방향	각 센터(부)장	◦각 출동대 즉시 방수가능토록 사전 준비 - 각 대별 수관 연장 등 방수 준비
3단계	화재진압	◦등짐펌프 활용 진화 - 동작구청 상도3동주민센터 ◦미분무가스차 방수(상도) ◦싹쓸이 방수(상도대)	◦등짐펌프 ◦갈쿠리, 삽 등 ◦미분무가스차(동작T지원) ◦싹쓸이	동작구청, 상도3동 상도, 백운센터장 (책임자 : 상도센터장)	◦연막탄을 중심으로 주위 낙엽제거 등 ◦연막탄 주변에서 등짐펌프 활용 산불 진화 ◦싹쓸이 방수 ◦미분무가스차 방수 ◦구조대 산불현장 주변 인명검색 등
4단계	종합방수	◦등짐펌프 활용 진화 ◦상도P 65㎜ 방수 - 싹쓸이 중지, 65㎜ 방수 ◦미분무가스차 방수(상도) ◦노량진 방수(40㎜,65㎜)	◦구청, 상도3동 장비 ◦상도P, 노량진(P,T) ◦미분무가스차 ※ 동작T 상도펌프 급수	동작구청, 상도3동 상도, 백운센터장 (책임자 : 상도센터장)	◦훈련동원 전 소방대 동시 방수(10~20초) ◦구조대 산불현장 주변 인명검색, 방수 지원 ※ 구조대 2명 상도 지원
5단계	훈련종료	◦인원 및 장비점검 (각 대 보고) ◦강평		현장지휘대장 (대응총괄팀장)
※ 차량진입 순서 - 지휘차, 구청(상도3동), 미분무가스, 상도펌프, 동작T, 노량진펌프, 노량진T(＊주차장대기 : 구조대, 상도구급대) ⇒ 훈련시작 지시와 함께 각 단계별로 순차적으로 진행 – 훈련상황 무전(UHF14) 통제(총괄팀장)