단독경보형감지기 제품 규격서

품 명	단독경보형감지기 구매 및 설치	단가계약 예정수량	29,000개
용 도	○ 화재 등 유사시 인명피해 방지를 위한 주택용 화재경보기 보급 -보급대상 : 홀몸노인, 장애인, 소년소녀가장, 기초생활수급자 등
제품사양	○ 단독경보형의 감지기 일반기능은 “감지기의 형식승인 및 검정기술기준(소방방재청 고시 제2011-1호)”에 적합하여야 함. ○ 건전지 용량 10년 이상 ○ 기 타 : 한국소방산업기술원의 형식승인 및 제품검사를 득한 제품 일 것
구성품	○ 단독경보형감지기 ○ 사용설명서(한글) ○ 건전지 용량 : 10년 이상 사용 ○ 감지기 고정용 볼트
납 품 조 건	○ 하자보수보증기간 : 납품 후 2년간 ○ 소방서별(23개 소방서)로 지정된 장소(세대)에 단독경보형감지기를 납품 및 설치하여야 한다.

단독경보형감지기 납품 및 설치 단가계약 특수조건

본 단가계약 특수조건은 서울특별시 소방재난본부(이하□소방본부□)가 집행하는 단독경보형감지기 납품 및 설치 단가계약(예정수량  29,000개)에 적용하며, 단가계약을 체결함에 있어 서울소방재난본부(소방서) 경리관을□갑□, 계약상대자를□을□이라고 칭하고,□갑□과□을□은 신의성실 원칙에 따라 아래사항을 이행하기로 한다.

1. 단독경보형감지기는 23개 소방서에서 제공하는 세대에 직접 납품 및 설치하여야 하며, 납품요구는 23개 소방서가 “을”에게 납품요구한다.

2. 본 계약의 계약기간은 계약일로부터 2014.12.31.(납품요구일 기준)까지이다.

다만, “갑”이 납품 및 설치을 요구할 경우 2015년 단가계약 체결시까지 “을”은 본 계약과 동일한 조건으로 납품 및 설치하여야 한다.

3. 납품기한은 납품요구일로부터 45일로 한다.

4. 물품별 단가는 현장설치비, 부가세, 배송비, 포장비 등 일체 부대비용이 포함된 금액이며 별도의 대금을 청구 할 수 없다.

5.□을□은 계약 시 또는 납품요구를 받는 즉시 수량, 규격, 납품 및 설치조건 등 일체의 조건을 재확인하고 계약 이행에 착수하여야 하며, 이의 불이행으로 인하여 발생한 모든 손해 및 손실은□을□이 부담하여야 한다.

6.□을□은□갑□의 승낙 없이 계약상의 권리와 의무를 타인에게 양도 할 수 없다.

7. 납품요구는 “갑”의 산하기관인 23개 소방서에서 “을”에게 직접 납품요구하며,□을□은 납품 및 설치 요구를 받은 날로부터 발주부서가 제공한 납품 및 설치 장소에 납품기한까지 물품을 직접 납품(설치) 하여야 한다. 납품 및 설치 요구는 문서, 구두 또는 전화, FAX, 메일 등 “을”이 인지할 수 있을 정도면 납품 요구한 것으로 본다.

① 납품 및 설치요구 부서

구 분	주 소	연락처	비고
종로소방서 예방팀	서울시 종로구 종로1길 28(수송동 146-2)	733-2117
중부소방서 예방팀	서울시 중구 퇴계로 394 (무학동 43)	2553-0119
광진소방서 예방팀	서울시 광진구 광나루로 480(구의동 253-23)	446-2851
용산소방서 예방팀	서울시 용산구 한강대로 167	792-2119
동대문소방서 예방팀	서울시 동대문구 장한로 34	2243-0075
영등포소방서 예방팀	서울시 영등포구 문래로 197	2678-1062
성북소방서 예방팀	서울시 성북구 종암로 27길 3	925-0906
은평소방서 예방팀	서울시 은평구 통일로 962(진관동 120)	384-2119
강남소방서 예방팀	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동 171-3)	561-2119
서초소방서 예방팀	서울시 서초구 사평대로 67	533-0119
강서소방서 예방팀	서울시 강서구 양천로 550	3663-1190
강동소방서 예방팀	서울시 강동구 성내동길 39(성내동 541)	485-8119
마포소방서 예방팀	서울시 마포구 창전로 76	718-7119
도봉소방서 예방팀	서울시 도봉구 도봉로 666	954-6722
구로소방서 예방팀	서울시 구로구 고척1동 63-12	2618-3105
노원소방서 예방팀	서울시 노원구 한글비석로1길 8	749-4119
관악소방서 예방팀	서울시 관악구 관악로 97(봉천동 1593-3)	875-4325
송파소방서 예방팀	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동 29-1)	431-4105
양천소방서 예방팀	서울시 양천구 목동서로 180	2654-0676
중랑소방서 예방팀	서울시 중랑구 신내로 183(신내동)	3423-2031
동작소방서 예방팀	서울시 동작구 여의대방로16길 55(신대방동)	845-1195
서대문소방서 예방팀	서울시 서대문구 연희로 182	3141-9719
강북소방서 예방팀	서울시 강북구 한천로 913	6946-0181

8.□을□은 납품 및 설치을 완료하고 납품요구부서로 부터 검사(수)를 받아야 한다.

9. 발주부서(납품요구부서)는 검사(수)가 완료 되면 대금을 지급하여야 한다.

10. 소정의 검수를 거친 후라도 사용도중 불량품으로 판명될 시 즉시 회수 및 교환해     주어야 한다.

11. 계약자가 물품의 전부 또는 일부를 납품(설치)하지 아니하였을 때에는 지체상금      으로 지체일수 1일 당 총계약금액의 1000분의 1.5에 해당하는 금액을 징수한다.

12. 규격제품에 고장발생시 신속한 A/S가 될 수 있어야 하며, 지속적인 A/S가      이루어져야 한다.

13. 제품은 한국소방산업기술원의 형식인증 및 국가검정합격품이어야 하며, 물품      납품시 국가공인검정기관에서 인정한 제품임을 증명하는 서류를 제출하여야 한다.

14. 물품의 설치 및 정상적인 작동상태 유지에 필요한 세부 구성품은 구매가격에     포함하여 설치 시 각 세대에 제공되어야 한다.

15. 제품 납품시 한글로 된 제품설명서와 사용안내서(매뉴얼)을 제공하여야 한다.

16. 설치 예정대상은 각 소방서에서 제공하며.(18,000세대에 감지기 29,000개 설치   하여야 함), 설치시 사용방법, 관리 등에 대한 교육을 실시하여야 한다

단, 단가계약 체결 대비 설치 세대수 , 예정수량은 별동 될 수 있음

17. 설치장소 및 인도조건은 수요기간에서 정하며, 사용방법, 관리 등에 대한 충분한       교육이 있어야 한다.

18. 제품에 대한 무상 A/S 기간은 2년으로 하며, 인수 후 설치운영 중 2년 이내에      고장이 발생한 경우, 그 책임이 사용상의 귀책사유에 해당하지 않는다고 판단될      경우에는 무상 교환함을 원칙으로 한다.

19. 수요기관의 품목별 세부사항에서 명시되지 아니한 사항일지라도 제품의 설치     운용 또는 정상작동에 직접 필요한 부수품은 일정 소모기간 경과 후 적용사     양과 동일한 규격제품으로 구매 요청시의 최저 실비로 납품할 수 있어야 한다.

붙임  과업지시서 1부.  끝.

과 업 지 시 서

건명 : 단독경보형감지기 구매 및 설치

서울소방재난본부

(예방과)

1. 과 업 명 : 단독경보형감지기  설치 (예정수량 29,000개 )

○ 과업개요

- 홀몸노인, 소년소녀가장, 장애인 등 저소득 취약계층의 화재예방을 위해 단독경보형감지기를 설치

- 18,000세대에 단독경보형감지기 29,000개를 설치하여야 함.

○ 납품기한 : 납품요구일로부터 45일 이내

2. 과업의 목적

○ 홀몸노인 등 화재 시 초기대응이 곤란한 저소득 취약계층의 주택에 단독경보형감지기 설치

3. 준수사항 및 절차

○ 권역별 소방서 순차적으로 설치 및 보급 한다(단, 소방서별 설치률에       따라 탄력적으로 진행 가능)

- 6월 : 종로,  중부,  용산,  은평,  마포,  서대문

- 7월 : 동대문,  광진,  성북, 도봉, 노원

- 8월 : 중랑, 강북, 영등포, 강서

- 9월 : 양천, 구로, 관악, 동작

- 10월 : 강남, 서초, 강동, 송파

※ 상기 추진 일정은 계약일정 또는 해당 소방서 사정에 따라 변동 가능

○ 단가계약 체결 후 소방재난본부 산하 소방서는 계약업체에게 설치예정       대상자 명단을 제공한다.

○ 계약업체는 설치자가 단독경보형감지기의 설치방법, 사용법 및 관리에 대해 충분히 숙지하게 하여 납품검사 시 정상 작동될 수 있도록 설치하며, 다음의 절차에 따라 설치하여야 한다.

가. 설치예정 대상자와 반드시 사전 연락하여 방문시간을 정하고 거주자 위치를 확인한다.

나. 설치예정 대상자 방문 시 단독경보형감지기 설치대상임을 대상자에게 고지한 후 설치를 하며, 설치와 관련한 인적․물적 피해가 발생할 경우 계약업체가 모든 책임을 부담한다.

다. “1세대 1개 감지기 설치”를 원칙으로 하며, 중증장애 또는 거동 불편자 등이 거주하는 세대의 구획된 거실의 경우 1개의 감지기를 추가할 수 있다.

라. 설치 후 제품에 대한 사용방법 및 사후 관리방법에 대해 교육한다.

- 제품설명서, 안내서 제공

마. 설치 및 교육을 실시한 후 감지기 설치완료 사진을 촬영한다.

○ 각 소방서(전체 23개 소방서)의 설치사업이 종료되면, “단독경보형감지기 설치완료 보고서”를 해당 소방서에 제출한다.

5. 세부 설치기준 및 내역

○ 감지기는 저소득 취약계층 세대 등에 설치하며 설치세대의 천정의 적정위치에 부착하여야 한다.

○ 과업지시서에 명시되지 않은 사항은 수시로 소방재난본부 관계공무원과 협의하고 내용은 과업에 반영하여야 하며, 상호 이견이 있을 경우에는 소방재난본부의 의견에 따라야 한다.

붙임  단독경보형감지기 설치완료 보고서(양식) 1부.  끝.

단독경보형감지기 설치완료 보고서

1. 단독경보형감지기 설치 현황

가. 소 방 서 : ○○소방서

나. 설치세대 : ○○○세대

다. 설치수량 : ○○○개

2. 단독경보형감지기 설치 세부내역

연번	구분	성명	주소	연락처	설치수량
1
2
3
4
5

※ 작성요령

- 구분 : 홀몸노인, 장애인, 소년소녀가장, 한부모가정, 기초생활수급자 중 택일

- 주소 및 연락처 : 소방서의 설치 상태 검사 업무 수행을 위해 정확히 기록

- 설치 수량 : 해당 세대에 설치된 감지기의 숫자

- 세부내역은 엑셀프로그램을 이용하여 작성

3. 세대별 단독경보형감지기 설치 완료 사진첩

연번	성명	주소	연락처	설치수량	설치완료후 사진 1	설치완료후 사진 2

※ 제출요령

- 설치완료 후 사진은 설치수량 별로 촬영하여 감지기가 화면에 나오도록 촬영하되 감지기,성명,전화번호,주소,소방서, 설치자 등이 나오도록 촬영하여야 한다.

- 사진첩은 출력분과 파일(CD로 저장)을 제출