담터1 지하차도 관리비용

1

담터1 지하차도 개요

□ 위   치 : 노원구 공릉동 화랑로 시계(담터사거리)

□ 규   모 : 폭 18m(왕복 4차로), 연장 513m (서울 247m, 구리 266m)

❍ (서울) U 212m, Box 35m (구리) Box 104m, U 162m

❍ 조명등 70W×40, 150W×116, 150W×24, 펌프 22kW 3대

❍ 발전기 81kW 1대, CCTV 1식, 원격제어시스템 1식, 기타 1식

2

관리비용(토목 및 기전분야)

구분		산출	금액	비고
합계			164백만원
인건비	시설물	1인(토목)×58,479천원	117백만원
	전기,기계	1인(기전)×58,479천원
유지 관리 비	시설물유지보수	1식 × 12,000천원 = 12,000천원 (시설물 및 도로보수, 청소, 제설등)	12백만원
	공공요금	전기 0.14천원*12,030kWh/월*12월=20,210천원 통신 100천원×12월 = 1,200천원	21백만원
	전기안전관리	대행 166천원×12월 = 1,992천원	2백만원
	기타	비상발전기, 수배전반, 가로등 · 차도등 보수, CCTV, 배수펌프, 감시제어시스템 등 1식	12백만원