문서번호	도로보수과-7080
결재일자	2014.8.1.
공개여부	비공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
협 조
	주무관

대건로 차량용 방호울타리 개량공사 시행계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 8. 1

서부도로사업소 도로보수과

「대건로 」차량용 방호울타리 개량공사 시행 계획

우리 사업소 관내 대건로(한강인도교 ∼ 한강철교 간)의 차량용 방호울타리 개량공사에 대한 시행계획을 아래와 같이 보고함

▢ 근  거 : 【도로관리과-604호(2014.1.13.)】

○ 차량방호울타리 및 중앙분리대 정비 사업비 재배정(대건로 한강대교 로타리변외 1개소)

- 재 배정액 : 277,000 천원

- 예산과목 : 도로시설물관리, 도로시설물안전관리 및 수준향상, 도로 및 도                   로부속물 관리, 차량방호울타리 및 중앙분리대 정비

▢ 공사내용

○ 공사명 : 대건로 방호울타리 개량공사

○ 위   치 : 한강대교 북단 ∼ 한강철교 북단

○ 연   장 : L= 416m

○ 금회 공사금액 : 약 78,000 천원

- 관급자재비     : 49,000 천원

- 철거 및 설치비 : 29,000 천원

○ 공사기간 : 작업지시일로부터 2014. 9.30일 까지

※ 예산 집행현황                             (단위: 백만원)

세부사업명	예산현액	기원인행위액	금회사용계획	사용잔액
차량용방호울타리 및 중앙분리대 정비사업	277	103	78	96

▢ 보고내용

○ 방호울타리 제품 및 등급 선정기준

- 대건로(구리방향)의 방호울타리는 등급이 없는 가드케이블로 설치되어            차량 충돌 시 교통사고 위험성이 높고, 특히 반대편 차로와 단차로              인해 차량의 이탈 등으로 2차 사고 및 추락 발생 위험성이 높으므로

-  개량 방호울타리는 SB4등급(기준충격도 160KJ, 국토교통부, 도로안전시설          설치 및 유지관리지침 의거)의 제품 중에서 가장 저렴한 제품으로 선정

○ 특정제품 선정심사위원회 심의생략

- 공사금액 중 특정제품의 품명당 가격이 5천만원 미만이므로 관련규정에          의거 특정제품 선정심사위원회 심의는 생략함.

▢ 조치계획 및 행정사항

○ 가드케이블 철거 및 방호울타리 설치(SB 4 등급)

- 방호울타리 개량공사는 교통사고를 방지 및 시민고객의 안전을 제공하는         사업으로 긴급히 조치코자,  시행중인 『도로부속시설물 일상유지보수공사         (연간단가)』에 포함하여 선 시공 후 추후 정산

○ 잔여 예산 집행계획 : 약 96 백만원

- 120다산콜 센타, 자치구, 경찰서 등 민원 발생시 교통사고 예방 및 민원         해소를 위한 예산 확보가 어려움으로   「도로부속시설물 일상유지보수공사」에         반영하여 사용코자함.

따로붙임  1. 개략 설계내역서 1부.

2. 위치도면 및 현황사진 1부.

3. 방호울타리 선정제품 비교표 1부.  끝.