	대학교내 위험물질 안전관리 안내문

진도 해상에서 발생한 여객선 세월호 침몰사고와 관련하여 사회불안

요소를 사전에 예방하고자 화재․폭발사고가 발생할 우려가 있는 대학교

및 연구소에 대한 안전사고 위험이 높아지고 있어 대학교내 위험물질 안전관리를 위해 지켜야 할 사항을 다음과 같이 안내 드립니다.

♣ 대학교 내 위험물질 안전관리 준수사항 ♣

1. 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 방화상 안전한 장소에서 하고 함부로 화기를 사용하지 맙시다.

2. 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 항상 정리 및 청소를 하고 함부로 빈 상자 기타 불필요한 물건을 방치하지 맙시다.

3. 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 위험물이 새거나 넘치거나 비산되지 아니하도록 필요한 조치를 합시다.

4. 위험물 또는 위험물의 찌꺼기 등을 폐기하는 경우에는 하수․하천 등에 투기하지 말고 그 성질에 따라 소각  ․ 중화 또는 희석하는 등 타인에게 위해나 손해를 미치지 아니하는 안전한 방법으로 처리합시다.

5. 위험물을 저장․취급하는 장소 또는 시설에는 능력단위 3단위 이상의 적응성 있는 소화기를 1개 이상 비치합시다.

6. 교내 실험실에서 취급되는 위험물 및 유해화학물질에 대한 안전관리를 철저히 하고, 특히 가연성이 높은 물질을 취급시에는 반드시 안전조치를 취합시다.

앞으로 우리 소방서에서는 대학교내 위험물질 안전관리를 위해 지속적으로 안내   할 계획이오니 공공의 안전유지를 위하여 적극 협조하여 주실 것을 당부 드립니다.

□ 문 의 처 : 서대문소방서 예방과 (02)3144-1198

서대문소방서