대형저수조 관리에 반드시 지켜야 할 사항

□ 저수조 청소 실시

○ 청소시행 : 반기 1회 (년 2회)이상 청소 실시

○ 관련근거 : 수도법 시행규칙 제22조의3, 수도조례 제40조의2

○ 미시행시 : 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금

○ 청소시기

- 상반기 : 매년 1. 1~ 6. 30(여름철 감안하여  5월 이전)

- 하반기 : 매년 7. 1~ 12.31(한파를 감안하여 11월 이전)

□ 저수조 청소 결과 제출(반드시 관리자 확인 후 제출)

○ 인터넷 : 서울시상수도사업본부(http://arisu.seoul.go.kr)▸

민원서비스▸ 저수조청소등록▸ 저수조청소결과 등록 및 확인

○ 제출서류 : 붙임1)저수조 청소결과 통보, 붙임2) 저수조 주민 입회서

붙임3)저수조 위생관리 장면 촬영(전,중,후)건축물명, 주소, 날짜 보드판 기재

□ 저수조 위생 점검표

○ 매월 1회 이상 저수조 점검 기록을 작성하고 2년 이상 보관(붙임4)

○ 안전사고 예방을 위해 저수조 입구 시건장치 설치 철저

□ 수도시설의 관리자[건축물관리자] 교육

○ 교육대상 : 건축물 소유자 또는 관리자

○ 관련근거 : 수도법 제36조 및 동법 시행령 제52조

○ 교육신청 : 환경보전협회(http://www.kepaedu.or.kr) ☎)02)3407-1557~9

○ 미이수시 : 100만원 이하의 과태료 부과

○ 급수설비에 소독등 위생조치(법 제33조제2항)을 위반한 자는 적발된 날로

부터 2년 이내 재교육(영 제52조제2항)

- 교육이수자 변경 시 변경일로 부터 1년 이내 교육이수 및 사업소 통보

□ 저수조 수질검사

○ 매년 마지막 검사일로 부터 1회 이상 ‘먹는 물 수질검사기관’에 수질검사 의뢰

- 시료채취방법 : 저수조나 해당 저수조로부터 가장 가까운 수도꼭지

○ 관련근거 : 수도법 시행규칙 제22조의3 및 수도조례 제40조의2

□ 저수조 위생관리 대상 기준(수도법 시행령 제50조)

○ 아파트 및 복리시설, 연면적 5천㎡이상 건축물 ․ 시설

- 건축물 또는 시설 내 설치된 주차장 면적 제외

○ 공중위생 관리법 시행령 제3조에 따른 건축물 ․ 시설

- 연면적 3천㎡이상 업무 시설

- 연면적 2천㎡ 이상 건축물로 2이상의 용도(「건축법」제2조제2항의 규정에 의한 용도)

-「공연법」에 의한 공연장으로서 객석수 1천석 이상의 공연장

-「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 의한  학원

-「유통산업발전법」에 의하여 등록된 대규모점포와 지하도에 있는 연면적2천㎡ 이상의

상점가(다중이용시설등의 실내공기질관리법의 적용을 받은 시설은 제외)

-「건전가정의례의 정착 및 지원에 관한 법률」에 의한 연면적 2천㎡ 이상의 혼인예식장

-「체육시설의 설치·이설·이용에 관한 법률」에 의한 관람석 1천석 이상의 실내체육시설

□ 저수조 위생관리 제외대상(수도법 시행령 50조)

○ 저수조가 설치되어 있으나, 저수조를 거치지 아니하고 물을 공급하는 경우      ○ 소방용수 또는 변기, 세척용수로 만 사용하는 경우

○  유입, 유출되는 배관을 절단 또는 밸브를 설치하여 직결로 공급하는 경우

□ 기타

○ 청소사진 보드판에 건축물명, 주소, 일시, 명기 후(동일 위치에서 전 ․ 중 ․ 후) 촬영

○ 주민 입회서는 부녀회, 입주자 등 주민 2인 이상 입회, 서명하여 제출.

○ 청소 및 수질검사 결과를 건물입구, 엘리베이터, 게시판, 아파트 홈페이지 등에 공고

□ 안내(문의)전화

○ 강서구(시설관리과) : TEL : 02-3146-3996.  FAX : 02-3146-4039

- 서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소( 시설관리과)