대형화재취약대상

화재예방을 위한 안내문

평소 소방행정 발전에 협조를 아끼지 않으시는 건물주 대표(소방안전관리자)님의 건승을 기원합니다.

최근 잇따른 대형화재 발생과 관련하여 안전에 대한 관심이 고조되는 가운데화재발생 빈도가 높은 겨울철을 대비하여 화재예방을 위한 다음 사항을 알려 드리니 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

❖ 겨울철 소방시설 정상작동을 위한 소방시설 유지관리 철저

▶ 자동화재탐지설비 수신반 전원 폐쇄(무전원) 기능정지 금지

▶ 배관의 동파 등을 우려한 소화용수 배관 내 소화수 미충수 상태 금지

▶ 옥내·외 소화전, 스프링클러 설비 등 동결 우려 부분 보온재로 감싸 관리하고 수시로

작동점검 실시

❖ 비상구 관련 법령 위반행위 점검

▶ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위

▶ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위

▶ 피난시설ㆍ방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 소방활동에 지장을 주는 행위

도어체크 탈락 (미설치)

말발굽 설치

비상구 앞 장애물 적치

❖ 노후소화기(가압식) 안전관리 및 폐기교체

▶ 노후소화기 사고원인 :

본체용기의 부식＞ 캡의 이완이나 손상＞ 해체과정 중 무리한 분해

▶ 폐기(교체)방법(소방안전관리자가 있는 대상)

소방안전 관리자 시설점검	⇨	대상 ․ 확인 선별	⇨	관계인구입 (판매․제조)	⇨	구입처에서 이송	⇨	일괄폐기 (제조업체)

※ 소화기 수거․정비 지원센터 운영 : 마포소방서 예방과 검사지도팀

▶ 노후소화기 폐기시 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 별표 5에  적합       하게 소화기 설치 (축압식 소화기로 교체)

※ 기타 궁금한 사항은 마포소방서 예방과(☎02-701-3495)로 문의하시기 바랍니다.

마 포 소 방 서 장