덕수궁길 시설개선 실무 TF운영 계획

덕수궁길 보행전용거리 정례운영과 연계하여 각종 시설물을 보행친화적 관점에서 검토·개선하기 위한 실무TF를 운영하고자 함

□ 운영개요

○ 운영목적 : 덕수궁길내 각종 시설물을 보행친화적 관점에서 개선·검토하기 위해 관련부서 의견 수렴 및 개선방안 마련

○ 유관부서 : 시설개선은 유관부서 자체예산 활용

- 서울시 : 교통운영과, 도로관리과, 보도환경개선과

- 중  구 : 교통행정과, 도로시설과, 공원녹지과

○ 대상시설 : 자동차 진입억제용 말뚝, 각종 지주 통합, 의자 등

○ 운영시기 : 필요시 수시 개최

□ 검토대상시설

○ 자동차 진입억제용 말뚝 (중구 교통행정과, 서울시 보도환경개선과/교통운영과)

- ‘09년 설치, ’13년 말 대형버스에 의한 잦은 사괴석 파손으로 아스팔트/보도블록으로 교체

- 도로 상징성, 시설 기능성을 고려해 유관부서 협의를 통한 시설물 개선방향 결정

현황 - 평균간격 1.4m	설 치 전 (2007)

▷ 자동차 진입억제용 말뚝 개선방안

대 안	1안	2안	3안
내 용	전면철거	부분 설치 (벤치 부근, 곡선구간 등)	전면재설치
장 점	∙보행 장애물 최소화 및 별도공간이라는 인식 개선 ∙공모벤치 설치공간 확보	∙보행 쾌적성 유지가능 ∙차량충돌 우려되는 위험구간내 보행자 안정확보	∙보행관점의 새로운 디자인 시설물 설치 가능 (방호+벤치 기능조합)
단 점	∙보행자 방호시설 부족 ∙잦은 보행자 횡단에 따른 차량과의 사고우려	∙혼재된 목적성에 의한 설치로 개선방향성 상실 ∙소량 시설물 유지관리 제약	∙잦은 공사에 따른 예산 소요 및 민원 우려 ∙공모벤치 설치공간 제한

○ 기부형 의자 (중구 공원녹지과/도로시설과, 서울시 공공디자인과 - 벤치 디자인 지원)

- 덕수궁길 주변 기업, 단체 등에 벤치기부 등 공모 및 설치위치 검토

현황 - 돌담길과 어울리는 소재, 디자인	개선(안) - 기부 벤치 설치
	<Adopt A Bench 프로그램 (1986), 미국> <기타 해외사례>

○ [중장기] 수목보호대 (중구 공원녹지과)

- 태풍으로 돌담길측 가로수 고사 → ‘13~’14년 재식수

현황 – 목재수목보호대 (돌담길측 28개)	개선(안) – 철거

○ [중장기] 차도포장 (중구 도로시설과, 서울시 도로관리과)

- 도로포장 보수 등 내구연한 도래시 석재포장 등 다양한 보행친화 방안 검토

현황 – 검은색 아스팔트	개선(안) – 칼라무늬 콘크리트

□ 추진계획

○ 각 시설물 담당자와 보행편의 관점에서 개선방안 모색

○ 개선방안에 대한 장애요인 및 극복방안 검토 등