아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	'11.22.~11.23. 강우 대비 취약지역 안전관리 철저

1. 서울특별시 재난안전대책본부-20104(2022.11.21.)호와 관련입니다.

2. 기상청 발표에 의하면 11.22.(화)~11.23.(수) 제주지역에서 형성되는 저기압의 영향으로 전국에 강우가 예보되고 있습니다.

- 예상강수량(11.22.): 5㎜ 내외(중부지방)

※ 낙엽등에 의하여 빗물받이 막힘이 없도록 사전 청소관리 철저

3. 이에 따라 최근 가을-겨울철 발생하는 낙엽 등 도로상 배수 지장물 등에 의한 침수 및 안전사고가 우려되오니 아래 사항들에 유의하여 유입된 쓰레기 등을 시급히 제거하여 상황관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

4. (예찰 및 상황관리 철저) 상습 침수우려지역, 급경사지, 노후 축대 및 공사장 가시설 등 소관 재해취약지역에 피해가 발생하지 않도록 예찰활동을 실시하고 기상상황에 따른 상황 유지 등 대비에 철저를 기하여 주시기 바라며,

5. (위험지역 출입통제) 지하차도, 하천변 산책로·제방도로 미통제로 안전사고가 발생하지 않도록 선제적인 예찰을 강화하고 신속한 출입통제와 대피안내 등 조치사항에 유념하여 상황관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

	< 조 치 사 항 >
○ 비상근무 발령 시 현장조치 행동매뉴얼에 따른 풍수해재난안전대책본부 운영 철저 ○ 야외 임시시설, 그늘막 철거(안전조치) 및 결박 ○ 안양천, 탄천, 중랑천 둔치주자창에 주차중인 차량은 사전안내 및 대피 준비(연락처 파악 등) ○ 지하차도, 하천 진입로 등 위험지역은 사전에 점검하여 출입차단과 사전대피 강화 - 경찰관서 등 관계기관과 협력하여 통제 기준 등 관련 지침에 따라 지하차도, 둔치주차장, 하상도로(징검다리), 산책로, 공원 등 출입통제 강화 ○ 빗물받이 유입, 퇴적된 쓰레기 협잡물 등을 제거하여 도로침수 예방 - 빗물받이 관리책임 공무원 및 환경미화원 배치, 빗물받이 덮개 제거 철저 - 도로상에 배출된 쓰레기 신속 제거 및 배출 자재토록 홍보 ○ 강풍 대비 타워크레인, 가시설, 가림막 등 전도방지, 현수막 제거, 옥외간판 낙하방지 조치 등 ○ 하천, 사면, 배수시설 등 위험지역 공사장 작업 중지 및 재해복구 사업장 등 공사 현장 침수 방지를 위한 안전대책 조치 ○ 하천 내 임시시설물(사무실 등) 대피 등 안전관리, 유수 소통 지장물 반출 ○ 하천변 시민고립사고 방지를 위한 하천예경보 방송 및 순찰단 운영 준비 등 ○ 하수관로 내 정비공사 시 관리요원 상시배치(공사중지 등) ○ 급경사지(옹벽, 절개지 등), 주택사면 등 위험시설물 순찰 및 안전점검 ※ 강우 시 하천내 둔치이용 자제 및 하천 밖 즉시 대피토록 사전안내 방송실시 철저 ○ 저지대 상습침수지역에 대한 순찰 및 응급조치 ○ 침수취약지역 주민에 대한 사전홍보 철저(침수방지시설 설치 안내 등) ○ 시설물(펌프장, 수문, 지하차도 등) 관리자 정위치 근무 및 가동(준비) 철저 ○ 지하철의 환기구 및 출입구의 우수유입 방지 ○ 관내 시행중인 공사장의 안전관리 강화 및 비상연락체계 유지 ○ 공사장 등에서 유출된 토사로 빗물받이가 막히지 않도록 사전 점검 조치 ○ 저지대 침수취약 세대에 대하여는 침수방지시설 설치토록 문자 송출 등 - 침수대비 돌봄공무원은 돌봄가구와 연락체계 유지 등

붙임 : 서울시 재대본 공문 1부.  끝.

	방 재 시 설 부 장	서명생략
수신자	총무부장, 토목부장, 건축부장, 설비부장, 안전관리과장, 도시철도사업부장, 도시철도토목부장, 도시철도건축부장, 도시철도설비부장, 영동대로복합개발추진단장, 도시철도설계부장
주무관	유광선		치수시설과장	11/21
손창익
협조자
시행	방재시설부-30497	(	2022.11.21.	)	접수	도시철도토목부-29802	(	2022.11.21.	)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-0000	/전송	02-3708-8756	/	rkwkrhkdtjs1@seoul.go.kr	/	대시민공개