도로굴착복구 공사장 점검 결과 적출사항 조치내역

◯ 적 출 사 항

연번	노선명	위 치	점검 내용			조치사항	비고
			도종	적출사항	규모(m)
1	이면도로	제기동 149-4	아스팔트	과속방지턱 미도색	1.2×2.0	도색 완료	도로과-656 (‘15.07.16)
2	이면도로	용두동 40-20	아스팔트	차선 미도색	1.2	도색 완료	〃
3	이면도로	이문동 255-261	아스팔트	표층 미복구	1.2×1.2	복구 완료	도로과-2084 (‘15.08.19)
4	이면도로	전농동 150-8	아스팔트	표층 미복구	1.2×3.9	복구 완료	〃

○ 조치사진

연번	노선명	위 치	굴착자		복구자	점검 내용
						공 종	적출사항	규 모(m)
1	이면도로	제기동 149-4	동부수도 사업소		원인자 복구	아스 팔트	과속방지턱 미도색	1.2×2.0
조치 전				조치 후

연번	노선명	위 치	굴착자		복구자	점검 내용
						공 종		적출사항	규 모(m)
2	이면도로	용두동 40-20	동부수도 사업소		원인자 복구	아스 팔트		차선 미도색	1.2
조치 전				조치 후
연번	노선명	위 치	굴착자		복구자	점검 내용
						공 종	적출사항		규 모(m)
3	이면도로	이문동 255-261	동부수도 사업소		원인자 복구	아스 팔트	표층 미복구		1.2×1.2
조치 전				조치 후

연번	노선명	위 치	굴착자		복구자	점검 내용
						공 종	적출사항	규 모(m)
4	이면도로	전농동 150-7	동부수도 사업소		원인자 복구	아스 팔트	표층 미복구	1.2×3.9
조치 전				조치 후