【붙임2】

급경사지(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1:
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 절․성토부
∙ 인장균열 발생 여부
∙ 침하 발생 여부
∙ 배부름 발생 여부
절토부 암반 절리 발생여부
∙ 급격한 지하수 용출여부
∙ 기존 지하수 탁도 변화여부
∙ 지속적인 낙석발생 여부
▪ 상부 자연사면
∙ 인장균열의 발생 여부
∙ 침하의 발생 여부
∙ 낙석의 발생 여부
▪ 옹벽, 석축 등
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
‧ 배수공상태(막힘여부)
▪ 사면 보호/점검 시설물
∙ 시설물 변형 여부
∙ 시설물 파손 여부
∙ 배수시설의 배수기능 유지 여부

■ 점검자 의견

2015.     .      .

점검자 :     직      성명      (인)

확인자 :     직      성명      (인)

급경사지(옹벽) 점검표

■ 급경사지 현황

명 칭			관리기관				관리번호
위 치
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1:
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
▪ 기초지반
‧ 세굴, 활동 발생 유무
‧ 침하 발생 유무
▪ 콘크리트 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열 발생 여부
‧ 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부
‧ 철근노출 발생 여부
‧ 배수공상태(막힘여부)
▪ 보강토 옹벽
‧ 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
‧ 블록(판넬)유실 여부
‧ 블록(판넬)이격 발생 유무
▪ 석축
‧ 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
‧ 견칫돌 유실 여부
‧ 견칫돌 이격 발생 유무
▪ 개비온 옹벽
‧ 채움재 유실 여부
‧ Wire Mesh의 파손 여부
▪ 주변시설
‧ 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무
‧ 주변배수시설의 관리상태
‧ 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태
‧ 도로융기 발생 여부(도로시설)
‧ 상부지반의 침하의 발생 여부

■ 점검자 의견

2015.     .      .

점검자 :     직      성명      (인)

확인자 :     직      성명      (인)