도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	해등로 옹벽		관리기관		북부도로사업소		관리번호		1
위 치
규 모	높이(m)	4.3		연장(m)		63		경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	무	해당없음
• 침하 발생 유무	0cm	해당없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무	해당없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	경미	해당없음
• 철근노출 발생 여부	무	해당없음
• 배수공상태(막힘여부)	양호	해당없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유	해당없음
• 주변배수시설의 관리상태	양호	해당없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	무	해당없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	무	해당없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	무	해당없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설 6급	최완

■ 점검자 의견

전반적으로 옹벽 상단 파손부위를 보수하였으며 중앙부 활동면 발생 균열을 철판으로 보수함.

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	오현로 옹벽		관리기관		북부도로사업소		관리번호		2
위 치	강북구 미아동 1-20
규 모	높이(m)	2		연장(m)		72		경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	무	해당없음
• 침하 발생 유무	0cm	해당없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무	해당없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	경미	해당없음
• 철근노출 발생 여부	무	해당없음
• 배수공상태(막힘여부)	양호	해당없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유	해당없음
• 주변배수시설의 관리상태	양호	해당없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	무	해당없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	무	해당없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	무	해당없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설 6급	최완

■ 점검자 의견

보수된 수평절리에 변위가 관찰되어 지속적인 관리감독이 필요

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	삼양로 옹벽		관리기관		북부도로사업소		관리번호		3
위 치	강북구 미아동 703-34
규 모	높이(m)	2.7		연장(m)		72.7		경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	무	해당없음
• 침하 발생 유무	0cm	해당없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무	해당없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	경미	해당없음
• 철근노출 발생 여부	무	해당없음
• 배수공상태(막힘여부)	양호	해당없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유	해당없음
• 주변배수시설의 관리상태	양호	해당없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	무	해당없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	무	해당없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	무	해당없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설 6급	최완

■ 점검자 의견

전반적으로 양호한 상태

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	혜화여고 옹벽		관리기관		북부도로사업소		관리번호		4
위 치	강북구 수유동 468-43
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	무	해당없음
• 침하 발생 유무	0cm	해당없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무	해당없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	경미	해당없음
• 철근노출 발생 여부	무	해당없음
• 배수공상태(막힘여부)	양호	해당없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유	해당없음
• 주변배수시설의 관리상태	양호	해당없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	무	해당없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	무	해당없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	무	해당없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설 6급	최완

■ 점검자 의견

전반적으로 양호한 상태

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	인수봉로 옹벽		관리기관		북부도로사업소		관리번호		5
위 치	강북구 수유동 468-739(서측)
규 모	높이(m)	7.4		연장(m)		204		경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	무	해당없음
• 침하 발생 유무	0cm	해당없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무	해당없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	경미	해당없음
• 철근노출 발생 여부	무	해당없음
• 배수공상태(막힘여부)	양호	해당없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유	해당없음
• 주변배수시설의 관리상태	양호	해당없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	무	해당없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	무	해당없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	무	해당없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설 6급	최병수

■ 점검자 의견

전반적으로 양호한 상태

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(옹벽) 점검표

■ 도로사면 현황

명 칭	인수봉로 옹벽		관리기관		북부도로사업소		관리번호		6
위 치	강북구 수유동 468-739(동측)
규 모	높이(m)			연장(m)				경사		1 : 1
유 형	콘크리트, 보강토, 석축, 개비온, 기타

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 기초지반
• 세굴, 활동 발생 유무	무	해당없음
• 침하 발생 유무	0cm	해당없음
◦ 콘크리트 옹벽
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무	해당없음
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	경미	해당없음
• 철근노출 발생 여부	무	해당없음
• 배수공상태(막힘여부)	양호	해당없음
◦ 보강토 옹벽
• 파손 및 손상, 균열(블록) 발생 여부
• 블록(판넬)유실 여부
• 블록(판넬)이격 발생 유무
◦ 석축
• 파손 및 손상, 균열(견칫돌) 발생의 여부
• 견칫돌 유실 여부
• 견칫돌 이격 발생 유무
◦ 게비온 옹벽
• 채움재 유실 여부
• Wire Mesh의 파손 여부
◦ 주변시설
• 주변배수시설(배수로, 측구)의 존재 유‧무	유	해당없음
• 주변배수시설의 관리상태	양호	해당없음
• 상부 사면의 낙석발생, 표면침출수 유출상태	무	해당없음
• 도로융기 발생 여부(도로시설)	무	해당없음
• 상부지반의 침하의 발생 여부	무	해당없음

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설 6급	최병수

■ 점검자 의견

전반적으로 양호한 상태

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	북악산길		관리기관		북부도로사업소		관리번호		7
위 치	성북구 성북동 산25-61
규 모	높이(m)	5		연장(m)		55		경사		1 : 1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	무
• 침하 발생 여부	무
• 배부름 발생 여부	무
• 절토부 암반 절리 발생여부	무
• 급격한 지하수 용출여부	완전 건조
• 기존 지하수 탁도 변화여부	무
• 지속적인 낙석발생 여부	무
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	무
• 침하의 발생 여부	무
• 낙석의 발생 여부	무
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	무
• 배수공상태(막힘여부)	보통
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	무
• 시설물 파손 여부	무
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	유지

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설7급	조지웅

■ 점검자 의견

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	북악산길		관리기관		북부도로사업소		관리번호		8
위 치	성북구 성북동 산25-140
규 모	높이(m)	5		연장(m)		55		경사		1 : 1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	무
• 침하 발생 여부	무
• 배부름 발생 여부	무
• 절토부 암반 절리 발생여부	무
• 급격한 지하수 용출여부	습함
• 기존 지하수 탁도 변화여부	무
• 지속적인 낙석발생 여부	무
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	무
• 침하의 발생 여부	무
• 낙석의 발생 여부	무
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	무
• 배수공상태(막힘여부)	보통
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	무
• 시설물 파손 여부	무
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	유지

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설7급	조지웅

■ 점검자 의견

유지관리가 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	북악산길		관리기관		북부도로사업소		관리번호		9
위 치	성북구 정를동 산87-274
규 모	높이(m)	12		연장(m)		130		경사		1 : 1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	무
• 침하 발생 여부	무
• 배부름 발생 여부	무
• 절토부 암반 절리 발생여부	무
• 급격한 지하수 용출여부	습함
• 기존 지하수 탁도 변화여부	무
• 지속적인 낙석발생 여부	무
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	무
• 침하의 발생 여부	무
• 낙석의 발생 여부	무
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	무
• 배수공상태(막힘여부)	보통
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	무
• 시설물 파손 여부	무
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	유지

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설7급	조지웅

■ 점검자 의견

보호시설 상태가 양호함

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	북악산길		관리기관		북부도로사업소		관리번호		10
위 치	성북구 정릉동 산87-274
규 모	높이(m)	20		연장(m)		80		경사		1 : 1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	무
• 침하 발생 여부	무
• 배부름 발생 여부	무
• 절토부 암반 절리 발생여부	무
• 급격한 지하수 용출여부	습함
• 기존 지하수 탁도 변화여부	무
• 지속적인 낙석발생 여부	무
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	무
• 침하의 발생 여부	무
• 낙석의 발생 여부	무
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	무
• 배수공상태(막힘여부)	보통
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	무
• 시설물 파손 여부	무
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	유지

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설7급	조지웅

■ 점검자 의견

식생 및 보호시설이 양호하고 비탈면 경사가 낮아 피해 위험이 낮음

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동

도로사면(절․성토사면, 복합사면)점검표

■ 급경사지 현황

명 칭	북악산길		관리기관		북부도로사업소		관리번호		11
위 치	성북구 정릉동 산87-238
규 모	높이(m)	20		연장(m)		65		경사		1 : 1
유 형	토사			암반				복합

■ 중점 점검사항

점 검 항 목	점 검 결 과(상태)	조 치 계 획
◦ 절․성토부
• 인장균열 발생 여부	무
• 침하 발생 여부	무
• 배부름 발생 여부	무
• 절토부 암반 절리 발생여부	무
• 급격한 지하수 용출여부	습함
• 기존 지하수 탁도 변화여부	무
• 지속적인 낙석발생 여부	무
◦ 상부 자연사면
• 인장균열의 발생 여부	무
• 침하의 발생 여부	무
• 낙석의 발생 여부	무
◦ 옹벽, 석축 등
• 파손 및 손상, 균열 발생 여부	무
• 누수, 층분리 및 박락, 백태 발생 여부	무
• 배수공상태(막힘여부)	보통
◦ 사면 보호/점검 시설물
• 시설물 변형 여부	무
• 시설물 파손 여부	무
• 배수시설의 배수기능 유지 여부	유지

■ 점검자                               ■ 점검일시 : 2018. 3.

소 속	직 급	성 명	연 락 처
북부도로사업소	시설7급	조지웅

■ 점검자 의견

낙석이 우려되나 보호시설 상태가 양호함 현 상태 유지관리

■ 확인자

소 속	직 급	성 명	날인
북부도로사업소	도로보수과장	김학동