제251회 시의회 임시회

건  설  위  원  회

2014. 2. 19(수)

2014 주요업무 보고

2014. 2. 19.

도 시 안 전 실

(도로사업소)

	보고순서
Ⅰ. 일반현황 조직․인력․기능 1 예산 현황 2 주요시설물 현황 3 Ⅱ. 주요업무 추진계획 □ ’13/ ’14 제설대책추진 4 □ 주요 간선도로 포장정비 7 □ 도로소파 보수추진 8 □ 도로시설물 보수보강 9 □ 도로시설물 청결세척 추진 10 □ 한강교량 안전점검 및 유지관리 11 □ 교통안전시설물․부속물 유지관리 12 □ 기전시설물 유지관리 13 □ 운행제한차량 단속 14 수방대책 추진 15

Ⅰ. 일반현황

조직 인력 기능

□ 조   직 : 도시안전실 산하 6개 사업소(동･서･남･북부, 성동, 강서)

○ 사업소별 5과 1팀

					사업소장				(시설4)
관리단속과(행5)			도로보수과(시5)			시설보수과(시5)			교량보수과(시5)			기 전 과(공5)

과적단속팀(행6)

□ 인   력

○ 공 무 원 : 정원 476명 /  현원 508명 - 과원 32명

○ 정원외 인력 : 120명

- 청원경찰 :   59명

- 공 무 직 :   61명 (도로보수원 55, 굴착업무보조 6)

□ 기   능

○ 관리단속과 :  인사․복무․청사관리, 예산․회계․물품관리,

운행제한 차량단속, 공무직 노조관리

○ 도로보수과 : 포장도로 및 도로․교통안전부속물 유지관리,도로 굴착복구 공사․감독, 제설대책

○ 시설보수과 : 시도상(市道上)도로시설물 유지관리 및 안전점검,풍수해 대책 시행총괄, 도로시설물 세척업무

○ 교량보수과 : 한강교량·자동차전용도로의 시설물 유지관리 및

안전점검, 한강교량·자동차전용도로 풍수해 대책

○ 기  전  과 : 도로 기전시설물 및 교통안전시설물 유지관리,

차량 및 건설장비 유지관리

예산 · 관할구역

□ 예산현황

○ 2014년 예산 : 총 255,233백만원

(단위: 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
총 계		255,233	33,475	53,717	52,727	41,517	38,692	35,105
		(273,319)	(36,296)	(62,210)	(52,560)	(41,961)	(38,152)	(42,140)
경상비		44,057	7,085	8,910	6,477	7,200	6,589	7,796
		(43,386)	(6,967)	(8,776)	(6,477)	(7,200)	(6,397)	(7,569)
사업비	일반	11,093	2,854	1,480	2,528	2,506	1,095	630
		(20,689)	(2,313)	(3,899)	(5,244)	(2,506)	(2,982)	(3,745)
	도시개발특별	169,922	18,518	39,522	39,022	25,201	26,380	21,279
		(162,309)	(17,855)	(41,976)	(33,090)	(25,118)	(21,218)	(23,052)
	교통특별	13,965	1,518	2,605	2,000	4,014	1,628	2,200
		(27,339)	(3,586)	(4,848)	(4,959)	(4,531)	(4,915)	(4,500)
	기금	16,196	3,500	1,200	2,700	2,596	3,000	3,200
		(19,596)	(5,575)	(2,711)	(2,790)	(2,606)	(2,640)	(3,274)

※ (    ) - 2013년도 예산

○ 전년도 총액 대비 18,096백만원(6.62%) 감소

□ 관할구역

사업소	관할구역	관할면적 (㎢)
계	25개 구	605.51
동 부	강남, 송파, 강동, 서초(일부)	116.40
서 부	중구, 용산, 서대문, 마포, 은평	103.03
남 부	관악, 동작, 금천, 서초(일부), 영등포(경인로 동측)	94.95
북 부	종로, 성북, 강북, 도봉, 노원	128.34
성 동	성동, 광진, 동대문, 중랑	66.60
강 서	양천, 강서, 구로, 영등포(일부)	96.19

주요시설물 현황

□ 인력 및 관리시설물 현황

(2014. 2.19. 현재)

구 분		계		동부		서부		남부		북부		성동		강서
인 원 (정원/현원)		476/508		77/74		99/107		73/75		76/90		78/77		73/85
구역별 현황	포장 도로	노선 335개 연장 1,010.28㎞ 면적 29.967㎢		노선 36개 연장 152.02㎞ 면적 5.745㎢		노선 71개 연장 185.12㎞ 면적 4.102㎢		노선 47개 연장 151.24㎞ 면적 5.06㎢		노선 79개 연장 190.6㎞ 면적 5.37㎢		노선 51개 연장 141.0㎞ 면적 3.96㎢		노선 51개 연장 190.30㎞ 면적 5.730㎢
	도로 시설	계	535	계	61	계	107	계	91	계	102	계	85	계	89
		한강교량 일반교량 고가차도 입체교차 터 널 지하차도 복개구조 언더패스	20 221 86 28 33 91 50 6	한강교량 일반교량 고가차도 입체교차 터 널 지하차도 복개구조 언더패스	5 38 3 2 3 9 1 -	한강교량 일반교량 고가차도 입체교차 터 널 지하차도 복개구조 언더패스	4 47 23 2 5 14 12 -	한강교량 일반교량 고가차도 입체교차 터 널 지하차도 복개구조 언더패스	4 27 25 2 7 12 14 -	한강교량 일반교량 고가차도 입체교차 터 널 지하차도 복개구조 언더패스	- 45 12 4 10 12 15 4	한강교량 일반교량 고가차도 입체교차 터 널 지하차도 복개구조 언더패스	4 40 11 8 3 14 3 2	한강교량 일반교량 고가차도 입체교차 터 널 지하차도 복개구조 언더패스	3 24 12 10 5 30 5 -
	장비	28종 199대		15종 32대		17종 35대		18종 34대		17종 37대		17종 31대		16종 30대
	기전시설물	조명등 71,673등 기전시설물 1,286		조명등 8,052등 기전시설물 207		조명등 13,680등 기전시설물 263		조명등 20,374등 기전시설물 179		조명등 6,878등 기전시설물 266		조명등 10,911등 기전시설물 170		조명등 11,778등 기전시설물 201
	교통 안전 시설	안전 80,724개 노면 14,312㎞ 표지병 225,266개		안전 12,602개 노면 2,894㎞ 표지병 28,797개		안전 15,858개 노면 2,502㎞ 표지병 26,168개		안전 12,497개 노면 2,392㎞ 표지병 51,303개		안전 16,675개 노면 2,139㎞ 표지병 54,682개		안전 13,055개 노면 1,917㎞ 표지병 30,869개		안전 10,037개 노면 2,468㎞ 표지병 33,447개
		제어기 3,553대 신호등 57,651조 음향신호 7,677대 보행신호보조 7,838대		제어기 596대 신호등 9,692조 음향신호 1,592대 보행신호보조 1,514대		제어기 694대 신호등 10,023조 음향신호1,109대 보행신호보조 1,157대		제어기 603대 신호등 8,286조 음향신호 1,027대 보행신호보조 1,074대		제어기 526대 신호등 11,859조 음향신호 1,513대 보행신호보조 1,233대		제어기 494대 신호등 7,485조 음향신호 858대 보행신호보조 1,142대		제어기 640대 신호등 10,306조 음향신호 1,578대 보행신호보조 1,718대

Ⅱ. 주요업무 추진계획

1	’13/’14년 제설대책 추진

시가 관리하는 도로 및 한강교량 등 시설물에 대하여 강설시 신속한 제설작업을 실시 함으로써 도로기능 유지하여 시민의 불편을 최소화

□ 사업개요

❍ 기     간 : 2013. 11. 15. ~ 2014. 3. 15.(4개월)

❍ 조    직

		서울시 재난안전(제설) 대책본부
		사업소 재난안전(제설) 대책본부
총괄반장			작업반장				장비반장				행정지원반장
도로보수과장			시설․교량보수과장				기전과장				관리단속과장
․ 작업총괄 지휘 ․ 상황실 운영			․ 제설작업				․ 제설차량지휘				․ 예산지원 ․ 민․관․군 협조

❍ 제설 구역 : 70개 도로,  18개 교량

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
계	434.34km	67.76km	78.39km	71.20km	72.47km	61.69km	82.83km
직 영	159.83km	34.35km	17.34km	32.20km	38.96km	10.80km	26.18km
민 영	274.51km	33.41km	61.05km	39.00km	33.51km	50.89km	56.65km

- 총 연장

❍ 단계별 근무기준

구 분	기 상 상 황		근 무 기 준
평 시	일상예보	강수확률 30%미만 또는 기온 2℃이상	․ 24시간 상황유지 ․ 상황요원 1명
보 강	강설예보	강수확률 30%이상으로서 기온2℃미만 적설량 1cm 미만 예보시	․ 상황 및 제설요원 1/20
1단계	강설예보	적설량 1-5cm 내외 예보시	․ 상황 및 제설요원 1/4
2단계	대설주의보	적설량 5cm 이상 예보시	․ 상황 및 제설요원 1/2
3단계	대설경보	적설량 10cm 이상 예보시	․ 상황 및 제설요원 1/2 (필요시 전직원)

□ 인원 및 장비 현황

❍ 제설 인원 및 장비

- 직 영

(단위 : 명, 대)

구 분	인 원					장 비
	계	상황반 (순찰, 행정)	차량 선탑	장비 운전	작업반	계	제설 차량	살포기	습염 교반기	제설 삽날
계	310	99	82	76	53	140	34	36	11	59
동부	71	21	24	16	10	27	7	8	2	10
서부	70	15	34	12	9	24	5	5	2	12
남부	44	18	6	12	8	29	7	7	2	13
북부	42	11	7	15	9	29	7	7	2	13
성동	35	13	6	10	6	11	3	4	1	3
강서	48	21	5	11	11	20	5	5	2	8

- 민 영

(단위 : 명, 대)

구 분	인 원					장 비
	계	상황반 (순찰, 행정)	차량 선탑	장비 운전	작업반	계	제설 차량	살포기	습염 교반기	제설 삽날
계	122	12	37	62	17	160	54	54	1	51
동부	21	2	8	9	2	24	8	8	-	8
서부	24	2	9	10	3	27	9	9	-	9
남부	15	2		11	2	24	8	8	-	8
북부	22	2	8	9	3	23	8	8	-	7
성동	25	2	12	12	5	33	11	11	1	10
강서	15	2		11	2	29	10	10	-	9

❍ 폭설대비 장비 동원 체계 구축

- 군부대(52, 57사단, 수방사 등)

․ 덤프(15t) 19대,  그레이다 3대,  페이로다 4대,  굴삭기 14대

- 민간업체

․ 덤프(15t) 132대,  굴삭기 91대

□ 제설대책 추진실적

❍ 제설비상근무 : 2단계 - 1회,  1단계 - 6회,   보강-13회(동부)

(2013. 11. 15. ∼ 2014. 2. 7.)

❍ 제설자재 사용

(2014. 2. 15. 현재)

구분	염화칼슘(톤)				소금(톤)				제설함 설치(개)
	확보량	사용량	보유량	추가구매	확보량	사용량	보유량	추가구매
계	3,764	940	2,824	0	8,737	2,830	5,930	0	160
동부	696	116	580	0	1,925	779	1,146	0	14
서부	446	37	409	0	1,207	456	751	0	23
남부	506	60	446	0	1,553	550	1,003	0	30
북부	974	296	678	0	1,050	319	754	-	34
성동	548	320	228	0	1,486	269	1,217	0	41
강서	594	111	483	0	1,516	457	1,059	0	18

❍ 제설 전진기지 6개소 설치 운영

- 동부(삼성교), 서부(서부역), 남부(서초IC), 북부(북악터널앞), 성동(중랑물재생센터), 강서(오금교)

❍ 제설 민간위탁 용역

- 추진사항 : 살포기 장착, 차량용 GPS 장착, 스마트폰 등록 등 시행

GPS(Global Positioning System)

작 성 자	도로보수과	담당 : 이문희(☎2040-0342)	과장 : 손수희(☎2040-0302)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

2	주요 간선도로 포장정비

우리시가 관리하는 도로에서 발생한 중․소규모 파손 및 포장 불량지역에 대하여 신속하게 정비를 추진함으로써 도로안전사고를 예방하고 시민에게 안전한 도로환경을 제공

□ 사업개요

❍ 정  비  기  간 : 2014. 2. ～ 2015. 2.

❍ 정비물량 및 사업비

(단위 : 백만원)

구 분		계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
정비물량		15,650a	2,414a	2,570a	2,419a	2,700a	2,950a	2,597a
사업비	계	68,924	12,030	8,710	13,518	11,266	11,200	12,200
	일반·특별	52,728	8,530	7,510	10,818	8,670	8,200	9,000
	기금	16,196	3,500	1,200	2,700	2,596	3,000	3,200

□ 추진방법

❍ 주택가, 학교, 병원주변지역 등 소음저감이 필요한 구간은 저소음․배수성포장 적용

❍ 중차량노선, 소성변형이 심한구간 및 차량통행량이 많은 노선은 개질아스팔트포장 적용

소성변형(Rutting)

❍ 재생아스콘 적극 활용하여 자원절약 및 예산절감

❍ 20a미만 소규모 소성변형지역 포함발주

□ 사업효과

❍ 불량노면 적기 보수로 포장도로 안전성 확보 및 시민고객에게 쾌적한 도로환경 제공

❍ 관내 포장도로 유지관리로 도로 안전관리에 기여

작 성 자	도로보수과	담당 : 박일연(☎2040-0340)	과장 : 손수희(☎2040-0302)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

3	도로소파 보수 추진

자체 인력으로 소규모로 파손된 도로를 긴급히 보수함으로써 도로의 내구성과 공용수명을 증진시키고 도로이용자에게 안전한 도로 환경을 제공하여 시민의 이용에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

❍ 포장도로

구 분	계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
도로연장	1,010.28km	152.02km	185.12km	151.24km	190.60km	141.00km	190.30km
도로면적	29.967㎢	5.745㎢	4.102㎢	5.060㎢	5.370㎢	3.960㎢	5.730㎢

❍ 보수대상

- 포장도로의 침하, 균열, 포트홀, 동공발생 등

포트홀(pot hole)

- 잦은 굴착복구로 인해 포장노면 상태가 불량한 구간

- 소성변형이 발생하여 평탄성이 현저히 떨어지는 구간

- 강우시 노면 물고임으로 시민에게 불편을 주는 구간

※ 사업비는 주요간선도로 포장정비 예산 활용

□ 추진계획

❍ 추진기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

❍ 순찰시 발견된 도로불량 노면의 신속한 정비 실시

❍ 민원신고에 따른 보수정비 실시

- 주간 : 직영(공무직)반 정비 실시

- 야간 : 규모가 작은 경우 당직자 2명 현장 출동하여 정비

규모가 큰 경우 응급조치 후 익일 정비 실시

❍ 보수방법

- 포장파손 긴급보수(포트홀, 침하 등)

- 소성변형 발생구간, 망상균열 등 불량노면 절삭 후 재포장

- 도로파손 면적이 넓거나 잦은 경우 소규모 평삭 재포장 시행(10a 미만)

작 성 자	도로보수과	담당 : 박일연(☎2040-0340)	과장 : 손수희(☎2040-0302)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

4	도로시설물 보수 보강

점검․진단 등을 통해 발견된 노후․손상된 도로시설물을 적기에 보수․보강하여 시설물의 수명을 연장하고 시민의 안전을 확보하고자 함

□ 사업개요

❍ 대 상 : 535개 도로시설물

구분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체시설	지하차도	터널	복개 구조물	언더패스
계	535	20	221	86	28	91	33	50	6
동부	61	5	38	3	2	9	3	1	-
서부	107	4	47	23	2	14	5	12	-
남부	91	4	27	25	2	12	7	14	-
북부	102	-	45	12	4	12	10	15	4
성동	85	4	40	11	8	14	3	3	2
강서	89	3	24	12	10	30	5	5	-

❍ 사 업 비 : 61,997 백만원

□ 추진계획

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2014. 12.

❍ 시설물 보수․보강

❍ 시설물 정밀점검 및 진단용역

❍ 시설물 세척용역

❍ 일상유지보수 : 연간단가공사 시행

□ 사업효과

❍  도로시설물 구조안전성 확보와 수명연장으로 시민생활의 안전성 제고

❍ 도로시설물 정비․개선으로 시민의 보행안전과 사고예방

작 성 자	시설보수과	담당 : 김호규(☎2040-0370)	과장 : 박용선(☎2040-0303)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

5	도로시설물 청결세척 추진

동절기에 발생한 각종 매연, 먼지, 잔설, 제설재 등에 의해 더럽혀진 도로상 각종 시설물에 대한 세척․청소를 하여 청결한 도로환경 조성

□ 사업개요

❍ 도로시설물 : 한강교량 등 535개소

구분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체시설	지하차도	터널	복개 구조물	언더패스
계	535	20	221	86	28	91	33	50	6
동부	61	5	38	3	2	9	3	1	-
서부	107	4	47	23	2	14	5	12	-
남부	91	4	27	25	2	12	7	14	-
북부	102	-	45	12	4	12	10	15	4
성동	85	4	40	11	8	14	3	3	2
강서	89	3	24	12	10	30	5	5	-

❍ 기타 도로부속물 : 중앙분리대, 방음벽, 시선유도봉, 방호울타리 등

❍ 도로조명시설(기전과) : 가로등, 지하차도등 및 터널등

❍ 교통안전시설물 : 신호등 57,651조, 안전표지 80,724개, 제어기 3,553대 등

❍ 사 업 비 : 2,293백만원

□ 세척시기

구 분		세 척 횟 수	시기
교량, 지하차도		연 4 ~10 회	3 ~ 12월
도로안전시설	충격흡수시설, 중앙분리대, 방호울타리, 시선유도봉, 방음벽 등	연 4 ~ 6 회	3 ~ 12월
교통안전시설물	신호기, 안전표지	연 2 회	3월, 9월
도로조명시설	가로등, 지하차도등	연 1 ~4 회	3 ~ 12월

□ 추진계획

❍ 추진기간 : 2014. 2. ~ 2014. 12.

❍ 민간용역 시행 : 1종 시설물(교량 및 고가차도 등), 터널, 지하차도,

❍ 직영 시행 : 기타 도로시설물 및 부속시설(교통안전시설 포함)

❍ 인력 및 장비 : 상황에 따라 탄력적 운영

작 성 자	시설보수과	담당 : 감호규(☎2040-0370)	과장 : 박용선(☎2040-0303)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

6	한강교량 안전점검 및 유지관리

시민, 학계, 공무원, 용역사 함께하는 한강교량의 점검․진단 등을 통해 발견된 노후․손상된 부분을 적기에 보수함으로써 시민의 생명과 재산을 보호

□ 사업개요

○ 한강교량 일상 유지보수

- 규 모 : 한강교량 20개소 교면포장, 방수, 신축이음 등 상시보수

○ 한강교량 보수

- 성산, 동호, 동작, 한강, 가양, 영동, 반포, 서강, 잠실철교

○ 사업기간  : 2014. 3. ∼ 2015. 2.

○ 총사업비  : 31,359백만원

□ 추진계획

○ 시민과 함께하는 안전점검

- 점검시기 : 연 2회(상·하반기)

- 점검방법 : 시민대표(시·구의원, 통장)와 공무원 등 합동점검

○ 관․학 합동점검

- 점검시기 : 연 1회

- 점검방법 : 대학교수와 직원 합동점검

○ 정기(집중)점검

- 점검시기 : 연 2회(상 ․ 하반기)

- 점검방법 : 과 단위 합동점검

○ 해빙기대비, 우기대비, 동절기대비 등 각종 안전점검

○ 보수․보강 추진

- 점검결과에 의한 보수·보강으로 시설물의 안전성 확보 및 내구연한 증대

□ 향후계획

○ 점검내용의 내실화 및 전문성 활용 강화 : 상호교류, 학술교류, 기술교류

작 성 자	교량보수과	담당 : 나철흠(☎2040-0382)	과장 : 김환겸(☎2040-0301)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

7	기전시설물 유지관리

도로에 설치된 기전시설물의 유지관리를 적기에 실시함으로써 도로를 이용하는 시민고객이 안전한 교통환경 조성

□ 사업개요

❍ 대상 시설물

구분	조명등 시설(등수)					기전시설
	소계	교량	경관조명	지하차도	터널	소계	저 압 수전설비	배 수 펌 프	비 상 발전기	CCTV
계	71,673	17,994	21,734	12,314	19,631	364면/789대	364면	144대	54대	591대
동부	8,052	1,242	4,300	1,276	1,234	13면/56대	13면	12대	4대	40대
서부	13,680	2,079	2,187	2,338	7,076	97면/184대	97면	17대	11대	156대
남부	20,374	5,793	9,645	1,957	2,979	43면/123대	43면	15대	8대	100대
북부	6,878	149	450	1,272	5,007	72면/178대	72면	21대	10대	147대
성동	10,911	3,846	3,916	1,863	1,286	93면/77대	93면	33대	9대	35대
강서	11,778	4,885	1,236	3,608	2,049	46면/171대	46면	46대	12대	113대

❍ 사업비 :  6,108백만원

□ 추진계획

❍ 기 간 : 2014. 3. ~ 2015. 2.

❍ 가로등 및 조명시설 : 관내순찰 및 경정비 부분 자체정비 시행

❍ 터널 및 지하차도 : 중앙감시반을 통한 원격감시 및 현장순찰 점검관리

▶ 현장순찰을 강화하여 보수대상시설물 발견시 신속한 정비로 시민안전 최소화

⇒ 1) 경미한 사항은 가로등 반 및 현장근무자 정비

2) 규모가 클 경우 임시조치 후 연간단가 계약업체에 작업지시 하여 정비

❍ 유지보수 연간단가 : 2014. 3. ~ 2015. 2.

- 사고발생 및 노후시설 보수 등 자체보수가 어려운 사항의 개량, 보수시행

❍ 추진일정

- 공사발주 : 2014. 2.

- 공사시행 : 2014. 3. ~ 2015. 2.

작 성 자	기 전 과	담당 : 김현기(☎2040-0360)	과장 : 김대진(☎2040-0333)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

8	교통안전시설 유지관리

교통신호등, 제어기 등 안전시설에 대한 신설 및 유지관리에 신속한 대처로 도로교통 흐름을 원활하게 하고 안전한 교통환경을 조성

□ 사업개요

❍ 기 간 : 2014. 2. ~ 2015. 2.

❍ 대상 시설물

구분	제어기	교통신호등	안전표지	노면표시
계	3,553대	57,651조	80,724개	14,312km
동 부	596대	9,692조	12,602개	2,894km
서 부	694대	10,023조	15,858개	2,502km
남 부	603대	8,286조	12,497개	2,392km
북 부	526대	11,859조	16,675개	2,139km
성 동	494대	7,485조	13,055개	1,917km
강 서	640대	10,306조	10,037개	2,468km

❍ 사업비 : 6,829백만원

□ 추진계획

❍ 도급시행

- 유지보수연간단가 도급공사 시행

- 교통개선특수사업 : 교통운영과 사업추진계획에 따라 시행

❍ 교통안전시설정비 용역업체에 일일작업지시 및 노선별 순찰 점검

▶ 현장순찰 강화로 파손부분 발견시 신속한 보수 실시

▶ 민원신고 활성화 방안 강구로 시민과 함께하는 시설물 유리관리 추진

⇒ 신고가 용이하도록 RFID 무선인식 Tag를 신호등 지주에 부착

RFID : Radio Frequency Identification

Tag : 태그

※ 시민 직접전화 신고, 120 다산콜센터 신고, Fax 민원 신고 등

작 성 자	기 전 과	담당 : 이귀섭(☎2040-0361)	과장 : 김대진(☎2040-0333)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

9	운행제한차량 단속

도로 및 시설물의 주요 손상원인이 되는 과적차량을 효율적으로 단속함으로써 도로포장 등 시설물 손상을 방지하고 시민의 안전 확보

□ 일반현황

구분	단속인력(명)					단속반	단속장비(대)
	계	공무원 (기능직)	운전원 (용역)	청경	사회복무 요원	기 동 단속반	계	단속 차량	이동식 축중기	UMPC	카메라	인디 게이터	휴대폰
계	235	36	51	44	104	17	182	17	93	11	34	13	18
동부	49	7	9	8	25	3	39	3	24	3	3	3	3
서부	39	3	9	13	14	3	31	3	15	3	5	2	3
남부	33	5	9	6	13	3	28	3	16	-	4	2	3
북부	25	6	6	-	13	2	23	2	10	2	5	2	2
성동	42	8	9	9	16	3	26	3	13	3	6	2	3
강서	47	7	9	8	23	3	35	3	15	-	11	2	4

□ 추진계획

❍ 주요 시계진출․입로 단속 : 서하남IC 등 29개소

❍ 32톤 운행제한 교량 단속 : 천호대교 등 81개소

❍ 2014년 추진목표 : 검차 55,900건, 적발 3,740건

- 적발 건 처리 : 과태료 부과

□ 사전예방 활동

❍ 과적발생근원지 현장지도 방문 및 예방검차 실시

- 공사현장 등 근원지 예방․홍보 활동 전개

❍ 적극적인 홍보 및 축중계 설치로 과적 사전예방

❍ 기동단속반의 탄력적인 과적단속 실시

- 과적차량의 주요발생지점 등을 파악하여 탄력적인 집중단속 실시

작 성 자	관리단속과	담당 : 박만춘(☎2040-0320)	과장 : 강환구(☎2040-0301)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

❍ 민원발생 예방을 위한 단속원 교육 : 정기(월1회) 및 수시

10	수방대책 추진

수해 취약시설인 지하차도, 저지대 도로 등에 대한 사전 점검․정비를 실시하고 도로, 시설물 등 침수시 체계적이고 신속한 복구 준비를 함으로써 안전사고 방지 및 시민불편 최소화에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

❍ 수방대상 : 서울시 도로 및 도로시설물 중 수해 취약지역

❍ 인원현황

구분	계	일반직	기능직	청원경찰	시설관리원
계	570	177	303	28	62
동부	105	29	51	12	13
서부	96	31	52	3	10
남부	77	29	39	-	9
북부	100	31	59	-	10
성동	95	30	44	13	8
강서	97	27	58	-	12

❍ 장비현황

구분	계	덤프 트럭	로울러	굴삭기	바브캣	도 로 보수차	셀프 로더	중형 화물	다목 적차	수중 펌프
계	170	30	13	6	6	7	6	29	13	60
동부	24	5	2	1	1	1	1	5	3	5
서부	33	5	2	1	1	1	1	5	3	14
남부	28	5	3	1	1	1	1	5	2	9
북부	23	5	2	1	1	2	1	5	1	5
성동	30	5	2	1	1	1	1	4	2	13
강서	32	5	2	1	1	1	1	5	2	14

□ 단계별 근무체계

구 분	평 시	1 단계	2 단계	3 단계
근무인원	1명	필수요원의 1/4	필수요원의 1/2	필수요원의 1/2 (필요시 전원)

□ 추진계획

❍ 추진기간  :  2014. 5. 15. ~ 2014. 10. 15. (5개월간)

❍ 사전준비단계(’14. 3. 15. ~ ’14. 5. 14.)

- 2014년 수방대책 수립 : 4월

▶ 급작스런 기후변화에 따른 수방 메뉴얼 보완

⇒ 과거기록을 근거로 작성된 수방 매뉴얼을 금년 기후변화 및 팔당댐 방류량, 한강 지천 유입량을 고려한 매뉴얼 보완 추진

- 취약시설 점검 및 정비

․ 유관기관 비상연락망 정비 및 지하차도 및 터널 기전시설 점검

․ 지하차도 및 터널 배수로 준설

❍ 실행단계(’14. 5. 15. ~ ’14. 10. 15.)

- 한강 등 하천수위와 일일 강수량에 따른 각종 도로 수방활동 전개

작 성 자	시설보수과	담당 : 김호규(☎2040-0370)	과장 : 박용선(☎2040-0303)	소장 : 송영배(☎2040-0300)

【별첨 1】

용 어 설 명

연 번	용 어 (우리말)	원 어	용 어 풀 이
1	GPS	Global Positioning System	범지구위성항법시스템으로 미국 국방부에서 개발되었으며 무기 유도, 항법, 측량, 지도제작, 측지, 시각동기(時刻同期) 등의 군용 및 민간용 목적으로 사용되고 있음
2	소성변형	Rutting	소성변형 이란 아스팔트 포장의 파손형태로 포장표면에서 차륜의 주행방향으로 길게 파이는 포장 변형을 말함. 이러한 변형이 발생하면 운행 중 핸들의 사용이 자유롭지 못하고 수막현상에 의해 노면 마찰력이 감소되어 사고 발생률이 증가하게 됨
3	포트홀	pot hole	그릇 모양의 구멍이 다양한 크기로 포장체에 발생하는 현상을 말함. 포트홀은 아스팔트의 양이 적거나 아스팔트 층의 두께가 얇은 경우 또는 기층과 표층 사이의 택 코우트가 불량한 경우 또는 배수 불량 때문에 발생함
4	RFID (무선인식)	Radio Frequency Identification	라디오주파수를 이용하여 무선으로 사물의 정보를 원격에서 주고받을 수 있는 기술, 접촉을 하지 않고도 특정매체의 저장 정보를 자동으로 식별하여 데이터를 수집할 수 있으며 인식거리가 길고, 동시에 다수의 정보인식이 가능하여 물류 및 시설물 관리에 효과적임
5	태그	Tag	데이터의 종류를 식별하기 위해 그 데이터의 앞에 붙인 특별한 문자나 정수