1. 도로사업소 관리 시설물 보수

1-1. 도로사업소에서 관리하는 시설물 현황 (2019.12.31.기준)

(단위 : 개소)

구 분	계	일반교량	고가차도	입체교차	터널	지하차도	복개구조
계	375	158	47	10	32	80	48
동 부	42	24	1	-	3	13	1
서 부	75	30	14	2	6	11	12
남 부	58	16	8	2	7	11	14
북 부	85	42	9	-	8	10	16
성 동	50	24	9		3	13	1
강 서	65	22	6	6	5	22	4

1-2. 도로사업소에서 관리하는 시설물에 대한 정밀점검, 정밀안전진단 용역 결과보고서

(단위 : 건수)

구 분	계	2016	2017	2018	2019	2020
계	127	31	23	24	33	16
동 부	13	4	2	2	4	1
서 부	31	6	4	7	8	6
남 부	25	8	5	5	7	-
북 부	16	3	5	2	6	-
성 동	10	2	3	2	3	-
강 서	32	8	4	6	5	9

※ 용역결과 보고서 : 별첨

1-3. 2016~2009.9월 도로사업소에서 관리하는 시설물 보수․보강 실적 및 재결함, 재결함조치 실적(관련 투입예산 포함)

○ 2016년

시설물	투입예산 (백만원)	보수․보강 실적	재결함 조치 실적	비고
석촌지하차도	523	-단면보수 499㎡ -균열보수 939m	-	동부
탄천교	765	-교면방수 및 포장 55a -신축이음 교체 92m	-	“
불광천1복개	398	-단면보수 1,040㎡ -표면보수 468㎡	-단면보수부 일부박락 하자 보수	서부
현저고가	1,413	-교면포장 73a -상판보수 115㎡	-표지병 탈락, 포장부 소성 변형, 포트홀 하자보수	“
욱천1복개	851	-아스콘포장 42a -단면보수 1,567㎡	-	“
삼각지고가	632	-받침교체 60개소 -단면보수 225㎡	-	서부
도림고가	1,038	-아스콘포장 26a -표면보수 468㎡	-	남부
도림천4복개	1,827	-바닥판패널보강 6,691m -신축이음 교체 170.9m	-	“
노들남고가	371	-단면보수 36㎡ -표면보수 2,939.0㎡	-	“
반포천1복개	269	-단면보수 36㎡ -표면보수 2,939㎡	-	“
도림천1복개	500	-교면포장 19a -신축이음보수 498.0m	-	“
대방천복개	382	-교면포장 30.8a -신축이음보수 100.0m	-	“
길음교	815	-LMC 강성포장 1,183㎡ -표면보수 3,028㎡	-	북부
창동지하차도	1,224	-LMC 강성포장 401㎡ -신축이음 보수 300m	-신축이음 균열 보수 하자 보수	“
정릉천2복개	1,435	-아스팔트 덧씌우기 53.48a -단면보수 4,880㎡	-	“
다산교	913	-도장 및 표면처리 4,375㎡ -조류방지망 설치 1,023㎡	-도장박리 하자보수	“
나래교			-	“
새벽다리			-도장박리 하자보수	“
맑은내다리			-	“
청계천복개(좌안)	1,204	-단면보수 2,458㎡ -탄성받침교체 30개	-	“
화랑교	179	-교면방수 8.2a -교량난간 설치 51경간	-	“
면목천복개구조물	117	-표면보수 738㎡ -물끊기공 426m	-	성동
청량1고가	500	-고가성능개선	-	“
개봉철도고가	347	-교면포장 : 29.60a	-	강서
오목지하차도	141	-배전반실지하화 1식 -관리실출입구 변경	-	“
등촌지하차도	140	-포장보수공 25.6a -신축이음보수 112m	-	“
구로역지하차도	266	-아스콘포장 29.8a -표면보수 1,624㎡	-	“
도림천복개(좌안)	402	-교면포장 19.65a -표면보수 2,660㎡	-	“

○ 2017년

시설물	투입예산 (백만원)	보수․보강 실적	재결함 조치 실적	비고
영동3교	944	-교면방수 52a -아스콘포장 58a	-포장파손 27.22㎡ 하자 보수	동부
탄천2교	2,292	-교면포장방수 30a -단면보수2,810	-	“
성내교(구교)	285	-받침교체 80개소	-받침콘크리트 들뜸 하자 보수	“
매봉터널 외 2개소	274	-평삭포장 2,200㎡ -소파보수 600㎡	-소파발생 4개소 보수 하자보수	“
영동2교 외 1개소	991	-교량받침 교체 104개	-영동2교 받침 플레이트 5개소 부식 하자보수	“
연희지하차도	123	-차단벽설치 18경간	-	서부
청계천복개(우안)	277	-받침교체 16개 -기둥단면확대공 8개	-확대 보강부 콘크리트 탈락 하자보수	“
중암교	317	-전단키설치 98개	-	“
상암교	198	-교량받침 교체 60개	-	“
성산1교	152	-교량받침 교체 26개	-	“
상도터널	138	-아스팔트포장 40.6a	-	남부
산복터널	81	-아스팔트포장 24.0a	-	“
양재지하차도	160	-아스팔트포장 47.0a	-	“
영등포지하차도	253	-아스팔트포장 34.0a -신축이음보수 125.0m	-	“
난곡터널	375	-아스팔트포장 48.4a -신축이음보수 169.0m	-	“
봉천천복개	844	-아스팔트포장 61.14a -신축이음보수 185.9m	-	“
수출의다리고가	442	-아스팔트포장 49.34a -단면보수 46.0㎡ 등	-	“
봉천천복개	577	-아스팔트포장 61.85a -신축이음정비 151m 등	-	“
대방천복개	768	-아스팔트포장 64.08a -단면보수 230.0㎡	-	“
노들북고가	290	-외부강선 보강	-	“
도림고가	1,026	-교량받침 교체 25개소	-	“
정릉천2복개	500	-실링보수 1,070m -단면보수 939㎡	-	북부
월계2,3지하차도	560	-아스팔트 덧씌우기 98a -신축이음 보수 315m	-	“
녹천지하차도	1,167	-LMC포장 4,513㎡ -신축이음 보수 279m	-	북부
녹천교	722	-교면방수 및 포장 38a -표면보수 857㎡	-	“
당현3교			-후타콘크리트 파손 하자 보수	“
도봉1교			-	“
미아구름다리	352	-강재도장 2,259㎡	-거더 도장박리 하자보수	“
화계천복개구조물	682	-단면보수 1,513㎡	-표면보호재 박리 하자보수	“
북악터널	1,892	-방음벽 제작설치 813m -방호벽 설치 777m	-	“
면목천복개구조물	1,399	-교면방수 14,246㎡, 포장 143a -바닥판보수 451㎡	-	성동
도림천복개	646	-교면포장 67.55a -표면보수 1,339㎡	-	강서
신월IC	1,192	-강재도장5,252㎡ -단면보수 554㎡	-	“
가리봉철도고가	559	-교면포장 53a -표면보수 1,159㎡	-	“
가마산지하차도	206	-아스콘포장 43.8a -균열보수 392m	-	“
광복교	182	-받침교체 36개소	-	“
행주IC	646	-받침교체 69개 -댐퍼 및 전단키 각 2개	-	“
구로1교	502	-받침교체 66개소	-	“

○ 2018년

시설물	투입예산 (백만원)	보수․보강 실적	재결함 조치 실적	비고
삼성교	1,779	-교면포장 76a, -상판보수 1,400㎡	-소파발생 1개소 하자보수	동부
영동2교 외 1개소	391	-신축이음 보수 213m -표면보수 993㎡	-표면보수 들뜸(8㎡) 하자 보수	“
성내5교 외 1개소	878	-전단키설치 30개 -받침교체 30개	-	“
성내유수지교	764	-유공관설치 545m, -상판보수 467㎡	-소파발생 1개소 하자보수	“
석촌지하차도	511	-아스팔트포장 54a, -표면보수 2,100m	-배면방수누수 5개소 -누수보수 들뜸 3개소 하자보수	“
청계산지하차도 외 3개소	556	-신축이음 보수1,360m -포장보수 60.9㎡	-신원지하차도 팻칭 도로 균열(39.6㎡) 하자보수	“
증산교	885	-탄소섬유부착 48㎡ -단면보수 2.322㎥	-	서부
성산고가	485	-단면보수 144㎡ -표면보수 4,357㎡	-	서부
녹번천복개	443	-단면보수 396㎡ -신축이음보수 166m	-	“
욱천2복개	369	-교면포장 17.8a -단면보수 242㎡	-	“
홍남교	585	-교량받침 교체 48개	-	“
증산2교	369	-교량받침 교체 60개	-	“
난곡터널	939	-방음벽 설치 376m -공동구 재설치 376m	-	남부
시흥천1복개	704	-교면방수 2,810㎡ -절삭재포장 90a	-	“
도림천1복개	763	-교좌장치 교체 22개소 -교면방수 2,502㎡	-	“
도림고가	1,334	-표면보수 933㎡ -절연방호관 설치 786m	-	“
봉림교	585	-교좌장치 교체 96개소 -단면보강 513㎥	-	“
대방천복개	583	-교면방수 4,066㎡ -상판보수 182㎡	-	“
기아대교	635	-교량받침 교체 84개소 -점검통로 설치 27m	-	“
신길지하차도	332	-단면보수 45㎡ -차량방호책 190m	-	“
관악도림교(상류)	195	-탄성받침교체 40개소	-	“
동작지하차도	393	-파형섬유보강판 보강125㎡	-	“
봉천천복개	701	-교면방수 4,109㎡ -상판보수 105.4㎡ 등	-	“
길음교	380	-교량받침 교체 28개소	-	북부
도봉교		-교량받침 교체 14개소	-	“
미아구름다리		-전단키 설치 3개소	-	“
우이교	1,025	-교량받침 교체 108개소 -신축이음 교체 140m	-	“
노원교	482	-인도확장(데크) 123m	-보도데크 논슬립 들뜸 하자보수	“
당현천3복개구조물	962	-교면방수 및 포장 25a -단면복구 2,889㎡	-슬래브 외벽 콘크리트 파손 하자보수	“
상계교	680	-교면방수 및 포장 70a	-	“
창동교			-	“
쌍문교			-	“
청계천복개(좌안)	1,459	-교량받침교체 88개소 -단면확대 44개소	-	북부
당현3교	939	-받침교체 84개소	-	“
도봉1교		-댐퍼설치 8개소	-	“
빨래골교		-전단키설치 2개소	-받침콘크리트 균열 하자 보수	“
면목천복개구조물	578	-교면방수 5,347㎡, 포장 53.4a -바닥판보수 273㎡	-	성동
영동대교북단고가차도	356	-교량받침24개소 교체	-	“
신답지하차도	721	-섬유보강 패널566㎡ -옹벽보강 4개소	-	“
청계천복개구조물 (좌안)	414	-받침교체 44개 -단면보수 58㎡, 표면보수 586㎡	-	“
면목교	414	-교량받침 39개소 -단면보수 14㎡	-	“
용두4교	678	-탄성받침 72개 -전단키 10개	-	“
목동교외 1개소	434	-난간설치 및 연석보수 230m -교면방수 1,560㎡	-	강서
구로1교	488	-교량받침교체 66개 -브라켓 66개소	-	“
신정교접속교	79	-교량받침교체 12개 -신축이음보수 7.1m	-	“
화곡고가	344	-교량받침교체 32개	-	“
오목지하차도외 2개소	833	-아스콘포장 152a, -교면방수 3,304㎡	-	“
도림천복개(좌안)	1,005	-기둥보강 68개소	-	“
도림천복개(좌안)	264	-기둥보강 14개소	-	“
행주1교공사	278	-받침교체 54개소	-	“

○ 2019년

시설물	투입예산 (백만원)	보수․보강 실적	재결함 조치 실적	비고
강일육교	479	-강재도장 2,557㎡	-	동부
서소문고가	1,200	-교면포장 10.4a -단면보수 929㎡	-	서부
욱천1복개	1,351	-교면포장 39a -단면보수 1,553㎡	-	“
증암교외 5	700	-단면보수 133㎡ -표면보수 5,744㎡	-	“
불광천1복개	500	-교면포장 24,6a -신축이음보수 110m	-	“
욱천2복개	480	-교면포장 23a -단면보수 246㎡	-	서부
욱천고가	500	-단면보수 454㎡ -표면보수 2,615㎡	-교량받침 보강판 도장박리 하자보수	“
남산3호터널	334	-표면보수 81㎡ -단면보수 309㎡	-	“
홍연교	1,362	-지반그라우팅 580㎡ -기초보강 45㎡	-	“
시흥천1복개	1,076	-포장보수 35a -단면보수 2,389㎡	-	남부
신길지하차도	358	-방음시설 35m -표면처리 348㎡	-	“
여의교지하차도	1,140	-포장보수 69a -신축이음보수 231m	-	“
대방천복개	886	-교면방수 3,326㎡ -후타재 보수 34m	-	“
반포천1복개	441	-표면보수 819㎡ -물끊기공 1,707m	-	“
봉천천복개	1,177	-교면방수 5,947㎡ -신축이음보수 149m	-	“
동작지하차도	355	-표면보수 1,972㎡ -단면보수 13㎡	-	“
신사고가	160	-신축이음보수 43m -교면포장 1.5a	-	“
구로교	484	-보도부 포장 336㎡ -교면포장 13a	-	“
주흥교고가	473	-교량받침교체 28개소 -신축이음 보수 12m	-	“
월곡교	1,530	-단면복구 1,785㎡ -신축이음 교체 284m	-	북부
구기터널	708	-터널내 내오염도장 2,968㎡ -단면보수 164㎡	-	“
화계천복개구조물	869	-단면보수 2,692㎡ -균열보수 238m	-	“
하계지하차도	1,831	-LMC포장 4,998㎡ -신축이음 보수 199m	-	“
월릉교	2,405	-교면방수 및 포장 55a -신축이음 교체 452m	-	“
월계2교	62	-전단키 설치 4개소	-	“
청계천복개구조물(우안)	667	-받침교체 80개소 -단면보수 433㎡	-	성동
금호터널	1,333	-보차도 분리시설(방음)320m	-	“
옥수터널	666	-보차도 분리시설(방음)165m	-	“
개화지하차도	329	-아스콘포장 71.1a -타일내오염도장 774	-	강서
공항입구지하차도	88	-표면보수 414㎡ -단면보수 57㎡	-	강서
오금지하차도	362	-아스콘포장 61.28a -콘크리트보수 873㎡	-	“
가리봉철도고가	993	-강재도장 2,484㎡ -신축이음교체 100m	-	“
국회앞지하차도	428	-저소음포장 76.54a -신축이음 90m	-	“
목동교	633	-교면포장 및 방수 46a -표면보수 470㎡	-	“
등촌지하차도	451	-아스콘포장 19.4a -LMC포장 12.27a	-	“
행주IC외 2개소	529	-포장 및 방수 29.9a -도막방수 2,407㎡	-	“

○ 2020년 9월까지

시설물	투입예산 (백만원)	보수․보강 실적	재결함 조치 실적	비고
성내유수지교	760	표면보수 1,446㎡ 신축이음보수 200m	-	동부
현저고가	1,500	-교면방수 및 포장 47a -상판보수 774㎡	-	서부
서소문고가	1,450	-교면포장 및 방수 5a -단면보수 13㎡	-	“
욱천1복개	600	-단면보수 1,026㎡	-	“
욱천2복개	700	-교면포장 20a -단면보수 111㎡	-	“
청계천복개(우안)	480	-표면보수 85㎡ -단면보수 845㎡	-	“
불광천1복개	2,700	-교면포장 및 방수 87a -단면보수 1,102㎡	-	“
도림천1복개	110	-교면포장 6.8a -신축이음 보수 20m	-	남부
도림천2복개	40	-교면포장 2.6a	-	“
도림천3복개	200	-교면포장 12.9a -신축이음 보수 24m	-	“
사직터널	1,546	-내오염 도장 4,580㎡	-	북부
구기터널			-	“
북악터널	627	-강지보 제작 설치 10개소	-	“
개화지하차도외 1개소	448	-벽체조인트보수 439m -타일내오염도장 3916㎡	-	강서
도림천복개(좌안)	509	-표면보수 3455㎡ -신축이음 120㎡	-	“
화곡고가차도	422	-아스콘포장 11.5a -바닥판보수 200㎡	-	강서
개화지하차도외 5개소	86	-난간교체 2,587m	-	“