도로시설물 긴급점검 실시 결과

<성동도로사업소 도로보수과>

□ 점검대상

○ 도로옹벽 9개소

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2014.4.21.~23.

○ 점 검 반 : 사업소장, 도로보수과장, 시설7급 하승환

○ 점검내용

- 기초의 세굴, 침하 등

- 옹벽의 배수공 막힘, 파손, 균열, 철근노출 등

- 주변의 도로침하, 배수로 상태 등

□ 점검결과

○ 사업소 관리 옹벽 전수조사 결과 특이사항 없음

○ 단, 일부 옹벽에서 미세한 균열이 발견되어 지속적 관찰 요함

□ 향후 추진계획

○ 정기적인 점검과 도로순찰과 병행 수시 점검 실시

[ 붙임 ]

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과	안전조치사항	점검자
						직	성명
1	성동도로	도로옹벽	무학로 32	특이사항 없음	없음	시설7	하승환
2			구천면로 13	“	“
3			구천면로 29	“	“
4			사가정로 191	“	“
5			용마산로 359	“	“
6			용마산로 329	“	“
7			용마산로45길 10	배수공 막힘	배수공 이물질 제거
8			용마산로 201	특이사항 없음	특이사항 없음
9			살곶이로 81	“	“