겨울철 대비 도로시설물 순찰 및 정비 보고서

연번	시설명	지적사항	조치결과(계획)	비 고 (사진번호)
1	면목천 복개구조물	․포장 거북등 균열 및 슬래브상면 열화	․2015년 구간별 포장계획 (슬래브상면 열화부 단면보수 + 방수 및 재포장)	(1-1)
		․구조물 접합부 포장 파손	․2015년 구간별 포장계획과 병행 정비	(1-2)
2	제2마장교	․교량하부 배수로 미설치로 인한 산책로 불량 - 2개소	․일상유지보수업체 작업지시 (배수로 설치-스틸그레이팅)	(2-1)
		․교량 인도부 체수	․일상유지보수업체 작업지시 (보도레벨 조정 또는 배수구 설치)	(2-2)
3	옥수터널	․주행차로 체수 → 인도부 물튀김	․보도차단벽 설치공사 병행 정비예정	(3-1)
		․인도블럭 파손	․보도차단벽 설치공사 병행 정비예정	(3-2)
		․포장부 국부보수	․주의관찰	(3-3)
4	영동대교북단 고가차도	․바닥판하면 균열부 백태	․주의관찰 후 상부 포장보수 (방수 포함 시행 후 보수)	(4-1)
		․강거더 하면 도장박리	․일상유지보수업체 작업지시 (도장보수 및 충돌방지책)	(4-2)

따로붙임 : 순찰 및 정비사진 1부.

2014.   12.

최태석

순찰자   직) 지방토목주사   성명) 최  태  석     (서명)

직) 지방토목주사보 성명) 임  승  민     (서명)

임승민

소속) 비앤티엔지니어링(주) 성명) 안  홍  준     (서명)

□ 순찰 및 정비 사진

1-1 : 포장 거북등균열/상부슬래브 열화	정비 후
1-2 : 구조물 접합부 포장파손	정비 후
2-1 : 배수로 미설치, 산책로 불량	정비 후

□ 순찰 및 정비 사진

2-2 : 인도부 체수	정비 후
3-1 : 주행차로 체수에 의한 물튀김	정비 후
3-2 : 인도블럭 파손	정비 후

□ 순찰 및 정비 사진

	손상진전여부 지속적 점검
3-3 : 포장부 보수전경	정비 후
4-1 : 바닥판하면 백태	정비 후
4-2 : 강거더 하면 도장박리	정비 후