해빙기 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	영동2교	A3~P3(도곡동방향) 보도 물고임 및 연석 노후	일상유지보수공사로 정비	(1-1)
		A1 중앙분리대 연석 파손	일상유지보수공사로 정비	(1-2)
		A1~A3 슬라브 하부 표면보수 탈락	일상유지보수공사로 정비	(1-3)
		콘테이너박스(모범운전자회) 점유	구청에 통보	(1-4)
		콘테이너박스(자전거타기운동연합회) 점유	구청에 통보	(1-5)
		물품(잡동사니) 적치	구청에 통보	(1-6)
2	영동3교	A3 도곡동방향 신축이음 단차발생	영동3교보수공사로 정비	(2-1)
		A3 도곡동방향 연석 파손	영동3교보수공사로 정비	(2-2)
		A2 교대 균열	영동3교보수공사로 정비	(2-3)
		A1, A2 교대와 슬라브 밀착됨	지속관찰	(2-4)
		A1 신축이음 누수	영동3교보수공사로 정비	(2-5)
		본교 슬라브 하면 이격	영동3교보수공사로 정비	(2-6)
		본교 슬라브 표면보수 탈락	영동3교보수공사로 정비	(2-7)
		A4 도곡방향 배수구 뚜껑 망실	일상유지보수공사로 정비	(2-8)
		본교 도곡방향 보도 망상균열	영동3교보수공사로 정비	(2-9)
		화장실 점유(이격거리 미확보)	구청에 통보	(2-10)
3	영동5교	A2 교대 표면보수 탈락 및 누수	일상유지보수공사로 정비	(3-1)
		A3~P3 개포방향 보도 망상균열	일상유지보수공사로 정비	(3-2)
		연석 노후 골재 박락	일상유지보수공사로 정비	(3-3)
		콘테이너박스(넝마공동체) 점유	구청에 통보	(3-4)
		자재 적치	구청에 통보	(3-5)
4	대치교	슬라브 하부 박리 박락	일상유지보수공사로 정비	(4-1)
		보도부 배수홈통 망실	일상유지보수공사로 정비	(4-2)
		A1 방호울타리 단부 파손	일상유지보수공사로 정비	(4-3)
5	세곡1교	시.종점부 포장 균열	일상유지보수공사로 정비	(5-1)
		국정원방향 보도 파손	일상유지보수공사로 정비	(5-2)
6	세곡3교	A1, A2 신축이음 누수	일상유지보수공사로 정비	(6-1)
7	탄천우안도로지하차도	하행선 연석파손	SH공사에 통보	(7-1)
		하행선 차선도색 탈락	SH공사에 통보	(7-2)
		상행선 신축이음부 파손	SH공사에 통보	(7-3)
		상행선 연석도색 탈락	SH공사에 통보	(7-4)
		상행선 벽체 균열	SH공사에 통보	(7-5)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2017.   3.

점  검  자           시설6급             김종범 (서명)

외부 전문가   한국구조물안전연구구원      정시욱 (서명)

□ 점검 및 정비 사진

연번: 1-1 A3~P3(도곡동방향) 보도 물고임 및 연석 노후	정비 후
연번: 1-2 A1 중앙분리대 연석 파손	정비 후
연번: 1-3 A1~A3 슬라브 하부 표면보수 탈락	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번: 1-4 콘테니너박스(모범운전자회) 점유	정비 후
연번: 1-5 콘테니너박스(자전거타기운동연합회) 점유	정비 후
연번: 1-6 물품(잡동사니) 적치	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:2-1 A3 도곡동방향 신축이음 단차발생	정비 후
연번:2-2 A3 도곡동방향 연석 파손	정비 후
연번: 2-3 A2 교대 균열	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번: 2-4 A1, A2 교대와 슬라브 밀착됨	정비 후
연번:2-5 A1 신축이음 누수	정비 후
연번: 2-6 본교 슬라브 이격	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번: 2-7 본교 슬라브 표면보수 탈락	정비 후
연번:2-8 A4 도곡방향 배수구 뚜껑 망실	정비 후
연번:2-9 본교 도곡방향 보도 망상균열	정비 후

연번:2-10 본교 하부 화장실점유	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:3-1 A2 교대 표면보수 탈락 및 누수	정비 후
연번: 3-2 A3~P3 개포방향 보도 망상균열	정비 후
연번: 3-3 연석 노후 골재 박락	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:3-4 콘테이너박스(넝마공동체) 점유	정비 후
연번: 3-5 자재 적치	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:4-1 슬라브 하부 박리박락	정비 후
연번: 4-2 배수홈통 망실	정비 후
연번: 4-3 A1 방호울타리 단부 파손	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:5-1 시.종점부 포장 균열	정비 후
연번: 5-2 국정원방향 보도 파손	정비 후
연번: 6-1 A1, A2 신축이음 누수	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:7-1 하행선 연석 파손	정비 후
연번: 7-2 하행선 차선도색 탈락	정비 후
연번: 7-3 상행선 신축이음부 파손	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:7-4 상행선 연석 도색 탈락	정비 후
연번: 7-5 상행선 벽면 균열	정비 후