도로점용공사장 교통소통대책 검토의견 (1/2)

- 2019년 제11차(’19.7.18.(목) 15:00), 서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

연번	안건	검 토 의 견	비고
1	신림~봉천터널 도로건설공사 (관악구 신림동)	○ 1-1 ~ 2-2단계 공사 시 - 조흥빌딩 출입구는 가각 정리하여 차량 진출입시 안전사고 예방할 것 ○ 2-2단계 공사 시 - 호암로 동측 도로 전체 통제로 차량진행 불가하므로 공사구간에 한하여 서측도로 2개 차로를 방면별 1:1로 운용할 수 있도록 계획 수정하여 긴급상황 대비하고 도로이용자 불편 최소화할 것 ○ 5단계 공사 시 - 호암로 동측 도로 상 제1차로는 우회전 금지 노면표시 설치할 것 ○ 6-1 ~ 6-3단계 공사 시 - 호암로 동측 도로 상 제1차로는 차로감소 노면표시 설치할 것 ○ 7단계 공사 시 - 신림로 남측 도로 상 제1차로는 차로감소 노면표시 설치할 것 - 신림로 남측 도로 상 제2차로는 U-turn 노면표시 설치할 것 ○ 8-1 ~ 8-2단계 공사 시 - 신림로 남측 도로 상 제2차로는 직진 전용차로, 제3차로(우회전 도류화 차로)는 우회전 전용으로 분리 운용하여 불법주차, 도로점용 등 원천 차단하여 안전사고 예방할 것 ○ 8-2단계 공사 시 - 조흥빌딩, 육일빌딩 출입구는 가각 정리하여 차량 진출입시 안전사고 예방할 것 ○ 9-2단계 공사 시 - 호암로 동측 도로 전체 통제로 차량진행 불가하므로 공사구간에 한하여 서측도로 2개 차로를 방면별 1:1로 운용할 수 있도록 계획 수정하여 긴급상황 대비하고 도로이용자 불편 최소화할 것 - 조흥빌딩 출입구는 가각 정리하여 차량 진출입시 안전사고 예방할 것	관악서

도로점용공사장 교통소통대책 검토의견 (2/2)

- 2019년 제11차(’19.7.18.(목) 15:00), 서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

연번	안건	검 토 의 견	비고
2	주흥교고가 내진성능 보강공사 (서초구 반포동)	○ 경부고속도로 주행차로의 교통안전을 위하여 측방여유폭(fW)이 필요한 바, 주행차로로부터 30cm 이상 이격하여 공사구간 축소할 것	서초서
3	지하철 1~4호선 승강편의시설 설치공사 (서초구 반포동)	○ 별도 검토의견 없음
4	서교동 청년주택 건설에 따른 환기구 이설공사 (미포구 서교동)	○ 별도 검토의견 없음
5	지하철 1~4호선 승강편의시설 설치공사 (영등포구 당산동)	○ 별도 검토의견 없음