도로점용공사장 교통소통대책 검토의견 (1/2)

- 2019년 제15차(’19.10.21.(월) 15:00), 서울시청 서소문별관 후생동 3층 난국 회의실

연번	안건	검 토 의 견	비고
1	마포구 월드컵로 노후 송배수관 정비공사 (마포구 성산동)	○ 공사기간 중 일방통행로 해제구간은 노면표시, 도로표지판 등 교통안전시설물에 대하여 적의 조치할 것	마포서
2	무학동 급배수관 정비공사 외 8건 (중구 을지로)	○ 별도 검토의견 없음
3	무학동 급배수관 정비공사 외 8건 (중구 퇴계로, 다산로)	○ 공사구간이 도심 주요간선도로 변으로서 동절기를 포함하여 3개월 이상 장기간 공사임을 감안, 공사중 차로운영 계획뿐만 아니라, ○ 보행자 안전을 고려한 보행계획의 수립이 필요한 바, 차도부로의 보행동선 확보는 가급적 지양하고 이면도로 등을 활용한 우회보행로 확보 방안 등을 계획에 반영할 것	중부서
4	지하철 4호선 상계∼노원 방음벽 교체공사 (노원구 상계동)	○ 상계로 2-2단계 공사 시, 상계초교입구교차로 남→서 좌회전, 서→북 좌회전 차로는 각각 유도선 설치하여 공사장 안전사고 예방할 것 ○ 상계로 2-4단계 공사 시, 상계초교입구교차로 남→서 좌회전 교통처리 방안을 수립할 것 ○ 상계로 2-6단계 공사 시, 상계초교입구교차로 북→동 좌회전 교통처리 방안을 수립할 것	노원서
5	광명~서울 고속도로 민간투자사업	○ 2페이지에 별도 제시
6	잠실, 천호대교 남단 I.C 연결체계 개선 기본 및 실시설계 (송파구 잠실동, 강동구 천호동)	○ 공사 중 정체가 예상되는 올림픽대로 구간의 통과차량에 대하여는 강변북로 등 원거리 우회도로에 대한 지속적인 안내 실시로 교통수요 분산할 것 ○ 잠실대교 남단 I.C 공사구간의 교통서비스 수준을 향상시킬 수 있는 개선대책을 심도 깊게 검토하여 제시할 것 ○ 천호대교 남단 I.C 공사구간 중 올림픽대로 외곽방면 교통서비스 개선방안을 제시할 것	강동서 송파서
7	역삼지하보도 연결통로 설치공사 (강남구 역삼동)	○ 별도 검토의견 없음

도로점용공사장 교통소통대책 검토의견 (2/2)

- 2019년 제15차(’19.10.21.(월) 15:00), 서울시청 서소문별관 후생동 3층 난국 회의실

연번	안건	검 토 의 견	비고
5	광명~서울 고속도로 민간투자사업 (강서구 방화동)	[1구간] ○ 제1단계~제6-1단계 공사 시, 외발산사거리 김포공항→방화대교 방면 좌회전 2개 차로의 유도선은 방화대로 상 제2차로, 제3차로에 접속하지 아니하고, 제3차로, 제4차로에 접속하여 공사장 주변의 안전을 도모하고, 좌회전 직후 우회전 하는 서울친환경유통센터 진입차량의 안전한 차로변경을 유도할 것 ○ 제7단계 공사 시, 외발산사거리 김포공항→방화대교 방면 좌회전 차로의 유도선은 방화대로 상 제1차로에 접속하지 아니하고, 제4차로에 접속하여, 좌회전 직후 우회전 하는 서울친환경유통센터 진입차량의 안전한 차로변경을 유도할 것 ○ 제9단계 공사 시, 방화대교 방면 U-turn 지점은 친환경유통센터로의 진입이 가능하도록 위치 조정할 것 ○ 제13단계 공사 ~ 완공 후, 방화대교→메이필드호텔 스위트 방면 좌회전 유도선 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 제14단계 공사 ~ 완공 후, 오정로→김포공항 방면 좌회전 유도선 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 제28단계~제29단계 공사 시, 고강지하차도→김포공항 방면 좌회전 시 도로점용구간으로 2개 차로 좌회전이 불가한 바, 교통처리계획을 재수립할 것 [4구간] ○ 제21단계 공사 시, 공항전화국삼거리 북→북 방면 U-turn 교통처리계획 재수립 할 것	강서서