도로점용공사장 교통소통대책 검토의견

- 2019년 제13차(’19.8.29.(목) 15:00), 서울시청 서소문별관 후생동 3층 난국 회의실

연번	안건	검 토 의 견	비고
1	은마아파트입구~ 대치우성아파트교차로간 지중화공사 (강남구 대치동)	○ 1구간 3-1단계 공사 시, - 도곡로 상 롯데마이슈퍼앞교차로 공사구간의 우회전차량에 대한 도류로를 확보(유도선 포함)하여 안전사고 예방할 것 ○ 1구간 3-3단계 공사 시, - 이면도로→도곡로 공사구간 방면 우회전차량에 대한 도류로를 확보(유도선 포함)하여 안전사고 예방할 것 ○ 1구간 7-2단계 공사 시, - 이면도로→도곡로 공사구간 방면 최하위 차로는 직․좌․우회전() 임시노면표시 설치하여 안전사고 예방할 것 ○ 1구간 7-3단계 공사 시, - 도곡로 상 동측접근로의 U-Turn 허용구간은 회전반경 미달하고, U-Turn 구간 연장(L) 부족하므로 교통처리방안 재수립할 것 ○ 보도구간 13-2단계 공사 시, - 도곡로 상 서측접근로의 U-Turn 허용구간은 회전반경 미달하므로 교통처리방안 재수립할 것	수서서
2	퇴계로 보행친화공간 재편사업 (중구 필동)	○ 충무로역교차로 서→북 방면은 기존 2개 차로 좌회전을 U-turn 전용 1개 차로, 좌회전 전용 1개 차로로 운용되고, 완료 후에는 좌회전 및 U-turn 공용의 1개 차로로 운용하게 되는 바, 보다 면밀한 교통분석을 시행할 것 ○ 아울러, 동 지점의 U-turn 허용구간 연장 방안을 추가로 검토할 것	중부서
3	대방천지구 침수저감 기본 및 실시설계 (동작구 상도동)	○ 3-6 ~ 8단계 공사 시, - 공사기간 중 상도로 남측 도로 상 동→동 방면 임시 “U-turn 금지 노면표시” 설치할 것	동작서