붙 임	도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 주요 지적사항

ㅇ 도로점용공사장 교통소통대책 도면 작성에 관한 사항

- 당일 굴착, 당일 복구 공사의 경우, 현실성 없는 노면표시 계획 등이 자주 지적되어 실제 공사 현장, 공정 계획을 고려한 교통소통대책 계획 수립 필요

- 교통소통대책을 수립할 때 도로점용공간 내 공사 상세도와 공사 장비에 대한 제원 등을 상세히 표시

- 각 단계별 교통소통대책은 전(前) 단계 교통소통대책을 표시하여 작성

- 교통소통에 영향을 주는 인접 공사장 교통소통대책 자문회의 결과를 반영하여 교통소통대책을 수립

- 교차로 점용 시, 공사 단계별 교통소통대책 상세도를 반드시 첨부

- 공사장 도로단면 제시시 최대 점용폭원 지점을 포함하여 측방여유폭원을 도로단면에 표시

ㅇ 도로점용공사장 교통소통대책 보고서 작성에 관한 사항

- 보고서 내 용역 계약서를 반드시 첨부

- 해당 공사에 사용되는 공사 장비에 대한 제원을 첨부

- 전일점용이 아닐 경우, 점용시간 선정에 대한 근거자료(교통량 조사, 차량 통행 속도, 경찰서 협의 문서 등)를 반드시 첨부

ㅇ 기타 행정사항

- 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 후 서울경찰청 교통안전시설 심의 및 기타 협의과정에서 변경된 사항은 교통운영과로 반드시 통보(변경된 내용에 따라 단순 변경신고 처리 가능)