도로점용공사장 교통소통대책 15차  회의록

2012.  9

도시교통본부

(교통운영과)

｢도로점용공사장 교통소통대책 15차｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 9.13(목) 15:00 ~ □ 장 소 : 서울시청 1동 13층 소회의실 1 □ 참 석 (8명) ∙ 당연직 : 교통운영과장, 서울지방경찰청 교통운영계장 ∙ 위촉직 : 강동수 위원, 권재근, 박준 위원, 박상섭 위원, 정현정 위원, 최재성 위원 □ 안 건(7건) - 강남성모병원~삼호가든 사거리간 송배수관 정비공사 - 원남동 187 주변 하수관 용량증설공사 - 삼성배수지~청담동 고지대 공급관 부설공사 - 강남지사 동남권 연계 열배관공사 - 홍제동 무악청구아파트입구앞~서소문사거리간 송배수관 정비공사 - 분당선 왕십리~선릉간 복선전철 제1공구 노반신설공사 (마장교 및 지하차도 개량공사) - 잠실길 지하도로 조성사업 □ 심의결과 - 총 7건(원안가결 1건, 조건부시행 4건, 재심의 2건)

□ 위원 발언 내용(강남성모병원~삼호가든 사거리간 송배수관 정비공사 : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 송배수관 정비공사시 상수관을 가급적 보도쪽에 접근하여 시공하기 바람

<000 위원>

○ 송배수관 공사후 GPS 좌표를 측정하여 제출하기 바람

<000 위원>

○ 7단계에서 우회전을 교통섬 밖으로 유도하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 8단계 완충구간을 10~20m 추가하기 바람

<000 위원>

○ 9단계 교차로 선형 위해 1차로를 차단하여 교차로 선형을 유지하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 공사중 교통안내표지판을 보기 쉽게 표기하기 바라며, 검정색으로 표기하기 바람

<000 위원>

○ 조명시설 및 경광등을 설치하기 바람

□ 위원 발언 내용(원남동 187 주변 하수관 용량증설공사 : 재심의(소위원회 재심의)

<000 위원>

○ 1단계 임시 도색 tape와 라바콘 시설을 보완하기 바람

<000 위원>

○ 종로구간 공사시간은 24시이후, 창경궁로 구간은 22시 이후를 검토하기 바람

<000 위원>

○ 9단계에서 마지막 차로의 여유폭을 이용하여 기존 차로수를 유지하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○ 공사구간의 토사 침하방지를 위한 방안을 제시하기 바람

<000 위원>

○ 종로 교통사고 잦은 곳 개선사업구간 중 종로4가교차로 교통섬 확장 계획이 있으니 협의·검토하기 바람

<000 위원>

○교차로에서 변곡차로를 조정하여 선형을 유지하는 방안을 검토하기 바람

<000 위원>

○야간 공사시 청계천 부근의 노상 주차는 구청과 협의하여 소통에 지장이 없도록 검토하기 바람

□ 위원 발언 내용(삼성배수지~청담동 고지대 공급관 부설공사 : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 공사시 야간 시인성을 확보할수 있도록 tape 및 경광등을 설치하여 차량을 유도하기 바람

<000 위원>

○ 2-11단계의 작업장 대기공간을 삭제하기 바람

<000 위원>

○ 1-3 단계 등의 좌회전 차로를 제거하는 방안을 검토하기 바람(전방의 유턴 이용 유도)

□ 위원 발언 내용(강남지사 동남권 연계 열배관공사 : 재심의(소위원회 재심의)

<000 위원>

○ 공사단계 통합에 대한 효과를 제시하기 바람

<000 위원>

○ 송파대로 1차로 점유에 대한 당위성을 제시하기 바람

<000 위원>

○ 송파대로 공사중 용량을 재분석하기 바람

- 속도를 추가하고 포화교통류(SPF)는 10% 줄여서 반영

<000 위원>

○ 차선도색 기준을 준용하여 복구하기 바라며, 도면은 설계자의 서명을 추가하기 바람

<000 위원>

○문정택지 지구에 배관을 매설하는 방안 검토 바람

<000 위원>

○ 지하철 8호선 구조물에 저촉 또는 손상을 방지하기 위한 방안을 제시하기 바람

□ 위원 발언 내용(홍제동 무악청구아파트입구앞~서소문사거리간 송배수관 정비공사 : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 중앙버스차로 점유는 1안으로 하기 바람

<000 위원>

○ 좌회전 구간은 1안으로 하기 바라며, 공사시 매일 운영결과를 보고하기 바람

- 좌회전 구간은 공사 2~3일전에 우리과에 통보하기 바람

<000 위원>

○ 통제수는 모범운전수를 배치하기 바람 ]

<000 위원>

○ 좌회전 구간 이용시 신호운영실과 협의하여 1현시와 2현시 사이에 All-Red를 추가하여 안전을 강화하는 방안을 제시하기 바람

<000 위원>

○ 독립문 구간은 문화재구역으로 구청 문화재과와 협의하기 바람

□ 위원 발언 내용(분당선 왕십리~선릉간 복선전철 제1공구 노반신설공사(마장교 및 지하차도 개량공사) : 조건부 시행)

<000 위원>

○ 전면통제에 대한 주민 홍보 방안을 제시하기 바람

- 주민설명회, 반상회 등

- 도로표지판 및 전광판 설치(수량, 규격, 문안 등)

- 공사중 우회도로 안내를 위한 도로안내 전략을 제시하기 바람

<000 위원>

○ 도선사거리 및 마장역삼거리 등에 대한 신호운영에 대한 방안을 제시하기 바라며, 신호운영실과 협의하기 바람

<000 위원>

○ 측구, 도로폭, 옹벽에 대하여 단면도에 표현하기 바라며, 차로폭을 최대한 넓혀 소통에 문제가 발생하지 않도록 검토하기 바람(도로의 구조∙시설 기준에 관한 규칙, 4-4-4 중앙분리대 형식과 구조, 그림4-34를 준용하기 바람)

<000 위원>

○ 완공후 도선사거리에 운영에 대하여 제시하기 바라며, 우리시와 협의하기 바람

<000 위원>

○ 마장교 및 지하차도 개량공사 완료에 따른 도로축 신호운영 및 도로표지판 안내 방안 등을 제시하기 바람

□ 위원 발언 내용(잠실길 지하도로 조성사업 : 원안 가결)

<000 위원>

○ 석촌호수 북단 사거리 구간의 지하차도 상세 기하 구조는 잠실 TSM과 연계하여 심도있게 검토하여 관련기관과 협의하기 바람