‘18년 송배수관정비공사 도면심사 결과

시행부서	동부수도(급수)	공사명	군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사
공사개요	D=1350~1500㎜, L=2000m		사업비(백만원)	1,100
보완사항	○ 1구간 - 기존관 1350mm 밸브뒤 폐쇄는 1350/700mm 분기부 후단에서 폐쇄조치 할 것 - 군자교 사거리 기존 1350/500 분기점은 폐쇄하고 퇴수밸브(300mm) 설치할것 ○ 2-1, 2-2구간 설계 개념도 - 아차산역 사거리 1350mm 중간밸브 전단(아차산역 삼거리 방면) 퇴수밸브 설치(400mm) 할 것 [참석자] 이훈재