공 사 현 황
공 사 명	도봉산역～시루봉길간 송배수관정비공사
공사개요	D=500mm L=1,845m
공사기간	2009. 3. 10 ~ 2009. 9. 1
공사위치	도봉산역～신도봉 사거리(시루봉길)
위 치 도
정 비 폐 쇄 D=500㎜,L=500m

D=500㎜, L=1,845M

(비굴착 갱생)