	도봉산 주점밀집지역 실태조사 결과 보고

최근 여가활동 증가로 도봉산 일대 유동인구가 지속적으로 증가하고 있고, 구조상 화재취약 요인이 많은 주점밀집지역에 대한 현지확인 실태조사 결과임.

□ 개    요

○ 일    시 : 2015. 2. 12(목). 15:00 ~ 16:00

○ 대    상 : 거북샘식당 등 8개소

○ 조 사 자 : 4명(소방특별조사요원 1, 2조)

○ 중점 조사내용

- 소화기 비치, 단독경보형 감지기 설치 및 작동여부

- 외벽 가연성 마감재 사용 등 화재취약요인 확인

- 업소간 이격거리 및 외벽재료 파악

- 불을 사용하는 설비 등 화재 예방조치에 관한 사항 등

□ 조사결과

○ 소화기 및 단독경보형감지기 : 8개소 중 3개소 설치

○ 주점밀집지역 내 점포형태 : 대부분 가건물 형태로 천막 등 사용

○ 점포상호간 거리 : 이격거리가 1 ~ 2m 로 화재 시 인접점포로 연소확대 가능

○ 주점 밀집지역 내 점포: 고압가스 및 일부 난방을 위한 연탄난로 사용

○ 관계자 소방안전교육 : 8개소 13명

□ 결 론

○ 기초소방시설(소화기 및 단독경보형감지기) : 향후 예산확보 시, 우선적 설치 필요

○ 도봉산 입구 주점 밀집지역의 점포형태 : 대부분 노점식 형태로 외관상(외벽 등) 샌드위치 판넬, 천막 등으로 설치되어 있어 화재 시 급격한 연소확대 우려 상존

○ 주점밀집지역 중앙부 등 화재 시 : 진입도로가 협소하므로 선착대는 최대한 화재지점에 접근한 상태에서 신속히 수관을 연장 화재진압

○ 차량부서 등 : 화재발생 지점을 신속히 파악하여 상황에 따라 포위부서함이 바람직하며, 다량의 소방용수가 필요할 것으로 판단되므로 인근 소방용수시설 위치 등 사전숙지가 바람직함

□ 현장방문 실태조사 장면

. 끝.