□ 상정안건

번호	요청기관	안 건 명	주 요 내 용	비고 (설명)
1	영등포구	자매근린공원 조성계획결정(변경) - 심 의 -	< 공원현황 > ◦위치 : 영등포구 여의도동 56번지 ◦면적 :16,500㎡ ◦공원결정(최초) :1940.3.12(총독부고시 제208호) ◦조성계획(최종) < 주요 변경내역 > ․ 시설면적 : 6,447㎡ → 6,436.02㎡ (감 10.98㎡) - 기반시설 : 3,589㎡ → 3,903㎡ (증 314㎡) - 조경시설 : -㎡ → -㎡ (변동 없음) - 휴양시설 : 1,472㎡ → 983㎡ (감 489㎡) - 유희시설 : -㎡ → 286㎡ (증 286㎡) - 운동시설 : 817㎡ → 771㎡ (감 46㎡) - 교양시설 : 569㎡ → 441㎡ (감 128㎡) - 편익시설 : -㎡ → 38.16㎡ (증 38.16㎡) - 관리시설 : -㎡ → 13.86㎡ (증 13.86㎡) ․ 녹지/기타 : 10,053㎡ → 10,063.98㎡ (증 10.98㎡) <법적검토> ․ 시설면적 : 6,447㎡ → 6,436.02㎡ (감 10.98㎡) ․ 시 설 율 : 39.07% → 39.01% (40%이하) ․ 건 폐 율 : 0.47% → 0.78% (10%이하)	영등포구 청

의안번호	제 호		의결사항
의 결 년 월 일	2021. 9 . 00 . (제 0 차)

자매 근린공원 조성계획결정(변경)

서울특별시 도시공원위원회 심의안건

제 출 자	서 울 특 별 시 장
제출년월일	2021. 9 . 16 .

도시공원위원회 심의안건

1. 의결주문

◦ 서울특별시 영등포구 여의도동 56번지 일대의 자매근린공원은 서울특별시와 터키 앙카라시의 자매결연을 기념하기 위해 1977년 5월 개원하여 이용되고 있으나 다양한 시설물 도입을 요청하는 주민들의 요구에 따라 어린이놀이터 및 다목적운동장 등을 조성하여 공원의 이용성을 높이고자 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」제16조 규정에 따라 심의 의결코자 함.

2. 제안이유(입안취지)

가. 공원조성계획(변경)결정의 목적

◦ 공원 내 어린이놀이터 및 다목적운동장 조성 등 지역주민의 요구사항을 반영하고, 유휴 공지에 녹지대를 추가로 조성하여 공원이 가지고 있는 기존의 의미를 훼손하지 않고 더욱 이용율 높은 공원으로 조성하여 도시자연경관 향상 및 생활권 녹지를 확충하고자 함

나. 조성계획(변경)의 필요성

○ 1977년에 조성된 공원으로 현재 이용자의 이용성향에 대하여 부족한 시설의 설치에 대한 민원을 감안하여, 지역 주민이 더욱 편리하게 이용할 수 있는 공원시설을 도입하여 편리하고 다양한 이용이 가능한 공원으로 조성할 필요가 있음

○ 주변지역에 샛강생태공원 등 자연 친화적 공원의 이용이 가능하나, 어린이가 즐길 수 있는 놀이시설이 설치된 어린이공원이 조성되어 있지 않은 사항으로 어린이놀이시설 및 숲속 다목적운동장을 설치함으로써, 지역 주민의 다양한 의견을 수렴한 지역주민으로부터 사랑받는 쾌적한 공원으로 조성

3. 공원현황

가. 공원현황

◦ 위            치  : 영등포구 여의도동 56번지

◦ 공원 지정 연월일 :	최 초	1940.3.12(총독부고시 제208호)
	최종변경	1977.7.9(건고 제138호)
◦ 공원조성계획 결정 :	최 초	2009.4.9.(서울시고시 제2009-131호)
	최 종	2009.4.9.(서울시고시 제2009-131호)

나. 공원면적

구 분	계(㎡)	국․공유지		사 유 지
		면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)
자매근린공원	16,500	16,500	100%	0	0

다. 주변 여건

◦ 여의대방로 및 여의동로가 교차되며, 기존 9호선과 더불어 경전철 신림선 개통 예정으로 인한 정거장 신설로 다양한 이용이 예상됨

◦ 공원과 횡단보도를 통하여 접하고 있는 샛강공원의 연계이용이 가능한 지역으로, 도심 내 근린공원과 샛강의 생태적 특성을 연계하여 이용할 수 있는 지역의 거점으로 조성됨.

4. 계획의 주요내용

가. 개발 목표 및 방향

◦ 지역주민들의 요구사항을 반영하여 어린이놀이시설 및 다목적운동장을 조성하여 다양한 계층이 쾌적하고 편리하게 이용할 수 있는 면모를 갖춘 유용한 공원으로 조성

나. 주요(변경)내용

<현 황>

․ 시설면적 : 6,447㎡ → 6,436.02㎡ (감 10.98㎡)

․ 시 설 율 : 39.07% → 39.01% (감 0.06%) (40%이하)

․ 건 폐 율 : 0.47% → 0.78% (증 0.31%) (10%이하)

<총 괄>

․ 시설면적 : 6,447㎡ → 6,436.02㎡ (감 10.98㎡)

- 기반시설 : 3,589㎡ → 3,903㎡ (증 314㎡)

- 조경시설 : -㎡ → -㎡ (변동 없음)

- 휴양시설 : 1,472㎡ → 983㎡ (감 489㎡)

- 유희시설 : -㎡ → 286㎡ (증 286㎡)

- 운동시설 : 817㎡ → 771㎡ (감 46㎡)

- 교양시설 : 569㎡ → 441㎡ (감 128㎡)

- 편익시설 : -㎡ → 38.16㎡ (증 38.16㎡)

- 관리시설 : -㎡ → 13.86㎡ (증 13.86㎡)

․ 녹지/기타 : 10,053㎡ → 10,063.98㎡ (증 10.98㎡)

<변 경>

- 기반시설 : 도로(소로1) 440㎡ → 220㎡ (감 220㎡)

도로(산책로1) 81㎡ → 82㎡ (증 1㎡)

도로(산책로2) 639㎡ → 792㎡ (증 153㎡)

도로(산책로5) 40㎡ → 36㎡ (감 4㎡)

가-2 광장 560㎡ → 588㎡ (증 28㎡)

가-3 광장 1,034㎡ → 840㎡ (감 194㎡)

- 휴양시설 : 나-1 휴게소 606㎡ → 308㎡ (감 298㎡)

- 녹지/기타 : 10,053㎡ → 10,063.98㎡ (증 10.98㎡)

<현황반영>

- 기반시설 : 도로(산책로8) 26㎡ → 42㎡ (증 16㎡)

도로(산책로9) -㎡ → 76㎡ (증 76㎡)

도로(산책로10) -㎡ → 45㎡ (증 45㎡)

도로(산책로11) -㎡ → 9㎡ (증 9㎡)

도로(산책로12) -㎡ → 200㎡ (증 200㎡)

도로(산책로13) -㎡ → 78㎡ (증 78㎡)

가-1 광장 360㎡ → 364㎡ (증 4㎡)

- 휴양시설 : 나-2 휴게소 784㎡ → 504㎡ (감 280㎡)

나-3 휴게소 82㎡ → 64㎡ (감 18㎡)

나-4 휴게소 -㎡ → 9㎡ (증 9㎡)

나-5 휴게소 -㎡ → 11㎡ (증 11㎡)

나-6 휴게소 -㎡ → 10㎡ (증 10㎡)

나-7 휴게소 -㎡ → 12㎡ (증 12㎡)

나-8 휴게소 -㎡ → 10㎡ (증 10㎡)

나-9 휴게소 -㎡ → 10㎡ (증 10㎡)

나-10 휴게소 -㎡ → 9㎡ (증 9㎡)

나-11 휴게소 -㎡ → 9㎡ (증 9㎡)

나-12 휴게소 -㎡ → 27㎡ (증 27㎡)

- 운동시설 : 다-1 체력단련장 132㎡ → 51㎡ (감 81㎡)

다-3 휴게소 -㎡ → 80㎡ (증 80㎡)

다-4 휴게소 -㎡ → 25㎡ (증 25㎡)

게이트볼장 247㎡ → 401㎡ (증 154㎡)

배드민턴장 397㎡ → -㎡ (감 397㎡)

- 교양시설 : 앙카라농가 569㎡ → 441㎡ (감 128㎡)

- 편익시설 : 화장실 -㎡ → 38.16㎡ (증 38.16㎡)

- 관리시설 : 관리사무소 -㎡ → 13.86㎡ (증 13.86㎡)

<신 설>

- 기반시설 : 도로(산책로14)(26㎡)

도로(산책로15)(16㎡)

도로(산책로16)(80㎡)

- 유희시설 : 어린이놀이터(286㎡)

- 운동시설 : 다목적운동장(173㎡)

5. 자연․인문․관광환경에 대한 조사 및 분석내용

◦ 자연환경

- 녹지가 부족한 도심 내에 위치하는 주요한 공원으로 있으며 기존 녹지 내 숲이 우거져 경관이 우수하여 지역주민의 쉼터로서 활용

◦ 인문환경

- 도심 한 가운데 위치하고 공원 주변에 상가와 학교, 아파트 및 주택 등이 밀집하여 있음

◦ 관광환경

- 공원 내 앙카라농가가 설치되어 있으며, 앙카라농가 내부에는 터키의

민속품(전통생활기구 등) 348종 809점이 전시되어 있음

- 앙카라농가의 특성을 살려 외국 방문객과 시민이 즐겨 찾는 관광명소로 조성

6. 공원조성에 따른 부문별 계획

◦ 토지의 이용

- 주변 주택에서의 접근성이 우수한 지역을 활용하여 주민 요구도가 높은 시설 설치

- 이용자의 취향 및 요구를 반영한 숲을 이용한 환경친화적 활동공간 조성

◦ 공원시설의 배치

- 주변 지역에 부족한 어린이놀이터 신설 및 다목적운동장 설치

◦ 조경 및 식재

- 이용률이 적은 광장 및 과도하게 넓은 중앙통로의 포장면을 이용하여 추가 녹지를 조성함으로써, 공원 내 녹지율 확충 및 도시 경관의 향상이 가능한 건강하고 울창한 녹지대 조성.

7. 공원조성에 따른 영향 및 효과

◦ 고층건물 및 방송국 시설이 밀집된 도심에 중요한 의미를 가지고 있는 공원을, 다양한 계층이 차별 없는 이용이 가능한 공간으로 조성 함으로써, 지역 주민의 활발한 이용 및 화합의 공간으로 개선

◦ 도보권에서 이용할 수 없는 어린이놀이시설의 조성을 통하여, 주변 지역 주택가에 거주하는 어린이 및 보호자의 놀이시설에 대한 수요충족.

◦ 어린이가 마음 편히 뛰어놀 수 있는 숲속 다목적운동장의 조성을 통하여, 어린이의 체력단련 및 아이를 키우는 부모님의 만족감 높은 공원으로 조성.

◦ 기존 녹지대와 더불어 부족한 공간에 녹지를 추가로 조성함으로써, 공원 내 질적으로 향상된 녹지를 조성하여 기존 앙카라공원의 이미지를 부각시키고, 도심 경관의 향상을 통하여 문화․관광도시 서울 및 영등포구로의 변화를 가져오는 계기 마련

8. 공원조성 계획(안)에 대한 주민 의견 청취

◦ 주민 의견청취

【 시  보 】

- 장   소 : 서울특별시 시보 제 3708호(2021년 8월 26일)

- 의견청취 기간 : 2021. 08. 26 ~ 09. 08 (14일간)

- 접수의견 : 없음

【 인터넷 】

- 장   소 : 영등포구청 홈페이지 → 고시공고란

- 의견청취 기간 : 2021. 08. 26 ~ 09. 08 (14일간)

- 접수의견 : 없음

◦ 접수의견 조치사항 : 해당없음

9. 관계기관 부서 협의 결과

◦ 협의 의견

- 서울시(공원조성과) : 의견없음

10. 공원조성을 위한 투자계획 및 재원조달 방안

○ 투자계획

(단위:백만원)

구 분	총사업비	연 도 별 투 자 계 획			비고
		소계	2021	2022
계	450	-	450	-
자치구비	450	-	450	-
시 비	-	-	-	-
국 고	-	-	-	-

○ 재원조달 방안 : 구비(확보)

11. 검토 및 입안부서 의견

◦ 법적 검토사항

- 공원시설율 : 39.07% → 39.01% (감 0.06%) (40%이하)

- 공원건폐율 :  0.47% →  0.78% (증 0.31%) (10%이하)

◦  입안부서의 의견

- 자매근린공원은 터키 앙카라시와 자매결연 체결을 기념하기 위하여 조성되었으나, 조성 당시의 사회적·지역적 여건과 급격하게 변화된 주변지역의 요구에 따라 어린이놀이시설 및 다목적운동장 등의 설치하여 공원이용 활성화에 기여하고 하며,

- 공원의 주제 및 특색의 변화가 없는 범위내에서 설치한 기 공원시설을 공원조성계획에 반영하는 사항으로 적정함

첨부 : 1) 조성계획(최초)결정 조서 (총괄표, 시설조서, 도로조서) 1부.

2) 위치도 및 도면 1부(별송).

3) 설명자료(PPT) 1부(별송).

자매근린공원 조성계획 변경결정 조서
1. 총괄표 (위치 : 서울특별시 영등포구 여의도동 56번지 일대)
구 분		변 경 전						변 경 후								비 고
		부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)	건 축 물			공작물 (기)	부지면적 (㎡)	시설면적 (㎡)		건 축 물				공작물 (기)
				동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)					동수 (동)	바닥면적 (㎡)	연면적 (㎡)
계		16,500.00	6,447.00	1동	77.25	169.53	301	16,500.00	6,436.02		3동	129.27	221.55		224	감)10.98㎡
기반시설	소 계	3,589.00	3,589.00		-	-	-	3,903.00	3,903.00			-	-		-	증)314.00㎡
	도 로	1,635.00	1,635.00		-	-	-	2,111.00	2,111.00			-	-		-	증)476.00㎡
	광 장	1,954.00	1,954.00		-	-	-	1,792.00	1,792.00			-	-		-	감)162.00㎡
조 경 시 설		-	-		-	-	129	-	-			-	-		157	증) 28개소
휴 양 시 설		1,472.00	1,472.00		-	-	-	983.00	983.00			-	-		-	감)489.00㎡
유 희 시 설		-	-		-	-	-	286.00	286.00			-	-		5	증)286.00㎡
운 동 시 설		817.00	817.00		-	-	12	771.00	771.00			-	-		17	감)46.00㎡
교 양 시 설		569.00	569.00	1동	77.25	169.53	-	441.00	441.00		1동	77.25	169.53		-	감)128.00㎡
편 익 시 설		-	-		-	-	-	38.16	38.16		1동	38.16	38.16		-	증)38.16㎡
관 리 시 설		-	-		-	-	160	13.86	13.86		1동	13.86	13.86		45	증)13.86㎡
녹지 및 기타		10,053.00						10,063.98								증)10.98㎡
공원시설률 (법정60%)		(6,447M2 / 16,500M2) * 100% = 39.07%						(6,436.02M2 / 16,500M2) * 100% = 39.01%								감)0.06%
공원건폐율 (법정20%)		(77.25M2 / 16,500M2) * 100% = 0.47%						(129.27M2 / 16,500M2) * 100% = 0.78%								증)0.31%

2. 시설조서

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적	시설면적	구 조	규 모	건 축 물		공작물	부호	위 치	부지면적	시설면적	구 조	규 모	건 축 물		공작물
				(㎡)	(㎡)			바닥면적	연면적	(기)			(㎡)	(㎡)			바닥면적	연면적	(기)
총 계				16,500.00	6,447.00		1동	77.25	169.53	301			16,500.00	6,436.02		3동	129.27	221.55	224	감)6.98㎡
기반 시설	소계			3,589.00	3,589.00	-	-	-	-	0			3,903.00	3,903.00	-	-	-	-	0	증)314.00㎡
	도로			1,635.00	1,635.00								2,111.00	2,111.00						증)476.00㎡ 현황반영
	광장	가		1,954.00	1,954.00						가		1,792.00	1,792.00						감)162.00㎡
		가-1		(360.00)	(360.00)						가-1		(364.00)	(364.00)						증)4.00㎡ 현황반영
		가-2		(560.00)	(560.00)						가-2		(588.00)	(588.00)						증)28.00㎡
		가-3		(1,034.00)	(1,034.00)						가-3		(840.00)	(840.00)						감)194.00㎡
조경 시설	소계			-	-	-	-	-	-	129			-	-	-	-	-	-	157	증) 28개소
	파고라	①								(2)	①								(3)	증) 1개소 현황반영
	등의자	②								(65)	②								(45)	감) 20개소 현황반영
	평의자	③								(27)	③								(14)	감) 13개소 현황반영
	정자	④								(1)	④								(1)	-
	디자인 파고라	⑤								(1)	⑤								(1)	-
	키오스크	⑥								(1)										감) 1개소 현황반영
	통석의자	⑦								(24)										감) 24개소 현황반영
	야외탁자	⑧								(6)										감) 6개소 현황반영
	장기테이블	⑨								(1)	⑨								(1)	-
	상징조형물	⑩								(1)	⑩								(2)	증) 1개소 현황반영
	석재플랜터										⑥								(90)	증) 90m 현황반영

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적	시설면적	구 조	규 모	건 축 물		공작물	부호	위 치	부지면적	시설면적	구 조	규 모	건 축 물		공작물
				(㎡)	(㎡)			바닥면적	연면적	(기)			(㎡)	(㎡)			바닥면적	연면적	(기)
휴양 시설	소계			1,472.00	1,472.00	-	-	-	-	0			983.00	983.00	-	-	-	-	0	감)489.00㎡
	휴게소	나		1,472.00	1,472.00						나		983.00	983.00						감)489.00㎡
		나-1		(606.00)	(606.00)						나-1		(308.00)	(308.00)						감)298.00㎡
		나-2		(784.00)	(784.00)						나-2		(504.00)	(504.00)						감)280.00㎡ 현황반영
		나-3		(82.00)	(82.00)						나-3		(64.00)	(64.00)						감)18.00㎡ 현황반영
											나-4		(9.00)	(9.00)						증)9.00㎡ 현황반영
											나-5		(11.00)	(11.00)						증)11.00㎡ 현황반영
											나-6		(10.00)	(10.00)						증)10.00㎡ 현황반영
											나-7		(12.00)	(12.00)						증)12.00㎡ 현황반영
											나-8		(10.00)	(10.00)						증)10.00㎡ 현황반영
											나-9		(10.00)	(10.00)						증)10.00㎡ 현황반영
											나-10		(9.00)	(9.00)						증)9.00㎡ 현황반영
											나-11		(9.00)	(9.00)						증)9.00㎡ 현황반영
											나-12		(27.00)	(27.00)						증)27.00㎡ 현황반영
유희 시설	소계			-	-	-	-	-	-	0			286.00	286.00	-	-	-	-	5	증)286.00㎡
	어린이 놀이터										마		286.00	286.00						증)286.00㎡
	조합놀이대										⑦								(1)	증) 1개소
	그네										⑧								(1)	증) 1개소
	시소										⑬								(1)	증) 1개소
	흔들놀이대										⑭								(2)	증) 2개소

구분	시설명	변 경 전									변 경 후									비 고
		부호	위 치	부지면적	시설면적	구 조	규 모	건 축 물		공작물	부호	위 치	부지면적	시설면적	구 조	규 모	건 축 물		공작물
				(㎡)	(㎡)			바닥면적	연면적	(기)			(㎡)	(㎡)			바닥면적	연면적	(기)
운동 시설	소계			817.00	817.00	-	-	-	-	12			771.00	771.00	-	-	-	-	17	감)46.00㎡
	체력단련장	다		173.00	173.00								197.00	197.00						증)24.00㎡
		다-1		(132.00)	(132.00)						다-1		(51.00)	(51.00)						감)81.00㎡ 현황반영
		다-2		(41.00)	(41.00)						다-2		(41.00)	(41.00)						-
											다-3		(80.00)	(80.00)						증)80.00㎡ 현황반영
											다-4		(25.00)	(25.00)						증)25.00㎡ 현황반영
	게이트볼장	라		247.00	247.00						라		401.00	401.00						증)154.00㎡ 면적오류정정
	운동기구	⑪								(12)	⑪								(17)	증) 5개소 현황반영
	배드민턴장	마		397.00	397.00															감)397.00㎡ 현황반영
	다목적 운동장										사		173.00	173.00						증)173.00㎡
교양 시설	소계			569.00	569.00	-	1동	77.25	169.53	0			441.00	441.00	-	1동	77.25	169.53	0	감)128.00㎡
	앙카라농가	바		569.00	569.00			77.25	169.53		바		441.00	441.00			77.25	169.53		감)128.00㎡ 현황반영
편익 시설	소계			-	-	-		-	-	0			38.16	38.16	-	1동	38.16	38.16	0	증)38.16㎡
	화장실										1		38.16	38.16			38.16	38.16		증)38.16㎡ 현황반영
관리 시설	소계			-	-	-		-	-	160			13.86	13.86		1동	13.86	13.86	45	증)13.86㎡
	관리사무소										2		13.86	13.86			13.86	13.86		증)13.86㎡ 현황반영
	조명등	⑫								(30)	⑫								(30)	-
	로프난간	⑬								(130)										감) 130개소 현황반영
	안내판										⑮								(7)	증) 7개소 현황반영
	수목보호판										⑯								(8)	증) 8개소 현황반영
녹지 및 기타	소계			10,053.00	-	-	-	-	-	0			10,063.98	-	-	-	-	-	0	증)10.98㎡
	녹지 및 기타			10,053.00									10,063.98							증)10.98㎡

3. 도로조서

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	합 계				461.00	1,635.00
변경					782.00	2,111.00
당초	소로	소 계			65.00	690.00
변경	소로	소 계			65.00	470.00
당초	소로	1	1	11.0	40.00	440.00	연결로	가-1진입광장	가-2중앙광장
변경		1	1	5.5	40.00	220.00	연결로	가-1진입광장	가-2중앙광장
당초		1	2	10.0	25.00	250.00	연결로	나-1휴게소	나-2휴게소
당초	산책로	소 계			396.00	945.00
변경	산책로	소 계			717.00	1,641.00
당초	산책로		1	2.25	36.00	81.00	진입로	북동측구역계	가-3진입광장
변경			1	2.0	41.00	82.00	진입로	북동측구역계	가-3진입광장
당초			2	2.25	284.00	639.00	연결로	북동측구역계	가-1진입광장
변경			2	2.25	352.00	792.00	연결로	북동측구역계	가-1진입광장
당초			3	3.0	14.00	42.00	진입로	나-1휴게소	산책로 2
당초			4	3.0	12.00	36.00	연결로	나-2휴게소	산책로 2
당초			5	4.0	10.00	40.00	연결로	가-2중앙광장	산책로 2
변경			5	4.0	9.00	36.00	연결로	가-2중앙광장	산책로 2

구분	등급	류별	번호	폭원 (m)	연장 (m)	면적 (㎡)	기능	기점	종점	비고
당초	산책로		6	3.0	20.00	60.00	연결로	산책로 2	가-1진입광장
당초			7	3.0	7.00	21.00	연결로	남측구역계	산책로 2
당초			8	2.0	13.00	26.00	연결로	남동측구역계	다-2 배드민턴장
현황 반영			8	2.0	21.00	42.00	연결로	남동측 구역계	다-2 배드민턴장
현황 반영			9	2.0	38.00	76.00	연결로	산책로 2	산책로 10
현황 반영			10	1.0	45.00	45.00	연결로	동측 구역계	산책로 2
현황 반영			11	1.8	5.00	9.00	연결로	다-4 체력단련장	나-12 휴게소
현황 반영			12	5.0	40.00	200.00	연결로	서측구역계	가-1진입광장
현황 반영			13	1.5	52.00	78.00	연결로	산책로 2	산책로 2
신설			14	2.0	13.00	26.00	연결로	서측구역계	가-1진입광장
신설			15	2.0	8.00	16.00	연결로	서측구역계	가-1진입광장
신설			16	2.0	40.00	80.00	연결로	소로 1-1	가-3진입광장