도시구조물 벽면녹화(서대문구)

□ 사업계획

○ 위    치 : 서대문구 천연동 110 일대 (가로명 : 성산로)

○ 규    모 : 60㎡(연장 120m)

○ 사 업 비 : 10,000천원

○ 사업기간 : 2019. 1. ～ 6.

○ 조사내용

구 분	조 사 항 목	조 사 결 과
대 상 지 현 황	○ 위 치(구간)	천연동 110 일대(금화터널 양쪽 출입구)
	○ 토지소유 구분	시유지
	○ 구조물 소유	시
	○ 구조물 종류	옹벽
	○ 구조물 높이	6m
	○ 연장, 보도 폭	120m, 보도폭 2m
주변현황	○ 가로녹지 현황	성산로변 띠녹지 있음
	○ 주변 공원녹지현황	독립공원
관련기관 의견수렴	○ 요구내용
	○ 사업동의서 제출
	○ 민원사항 유무
사업구상	○ 화단길이, 화단폭	120m, 화단폭 0.5m
	○ 화단면적	60㎡
	○ 녹화유형	등반형
	○ 특수시설	-
사업효과	○ 가로녹시율 증진	가로변 녹시율 증진
	○ 경관․생태적 측면	조성 된 지 오래되고 녹화식물이 고사되어 식재기반 조성 및 녹화식물 보식이 요구됨.
	○ 보행인 통행량	많음(금화터널 양쪽 출입구)
타 사 업 관 련 성	○ Greenway, 담장녹화 가로변녹지량확충 등	해당없음
사후관리	○ 운영관리(주체)	서대문구청
기 타 특기사항	해당없음

○ 공사내역

구 분	공 종	규격(수량)	단위	단가(원)	금액(천원)	비 고
합 계					10,000
식재공사	키작은나무	H0.3(1,000)	주	7,000	7,000
	덩굴성 및 지피식물	8cm(500)	본	3,000	1,500
	식재기반조성		㎡	30,000	1,500

○ 자치구 검토의견

- 조성된 지 오래되고 녹화식물이 고사되어 식재기반 조성 및 녹화식물 보식으로 재정비하여 도시환경 및 경관을 개선하여 쾌적한 가로환경 조성.

□ 위 치 도

독립공원 금화터널 대상지 대상지
위치설명	서대문구

□ 현황사진

	원 경
	근 경
	근 경

작성자 :  서대문구 푸른도시과 박종천 (e-mail : bell1000k@seoul.go.kr tel : 330-1711)