´14. 6월 거여센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	480개	○ 소화전 : 478개 - 지상식 : 115개 - 지하식 : 363개
					○ 저수조 : 1개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 12개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		10건	10건	2 %
		소방안전	소방용수시설	10건	10건	2 %
	누계	합 계		50건	50건	10 %
		소방안전	소방용수시설	50건	50건	10 %
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	0 %
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0 %
	누계	합 계		0건	0건	0 %
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0 %
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 소방시설물 정비 관계기관 협조 - 송파구청 : 소방시설물공사 도로 굴착허가 신속 처리 요청 - 강남수도사업소 : 소방용수시설 공사 신속추진 독려
향후 계획	○ 불량 소방용수시설 보수 : 각 센터 고장발생 보고 및 대응총괄팀 계획에 의거 수시 ○ 지상식 소화전 캡 교체 : 소화전 캡 도산. 분실로 인한 기능 장애 및 도시미관 저해요인을 방지하기 위해 강화플라스틱 캡으로 교체 예정

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 송파구 마천로 326(지상식소화전 340호)	정비 후 (몸통 및 주변 청소)

□ 기타 추진활동 사진

송파구 오금로53길 9 (지하식소화전 스핀들 오일주입)	스핀들 정비(오일주입)
사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)
사진설명(위치, 내용)	사진설명(위치, 내용)